;Файл фотометрической сетки##OTHER##;ADSK_Наименование краткое##OTHER##;Body##OTHER##;ADSK_Наименование##OTHER##;Частота##OTHER##;Тип устройства управления светодиодами##OTHER##;Тип продукции##OTHER##;Тип монтажной поверхности##OTHER##;Тип источника света##OTHER##;Тип ПРА##OTHER##;Тип КСС##OTHER##;Срок службы##OTHER##;Снижение светового потока во время разгорания##OTHER##;Рассеиватель##OTHER##;Описание##OTHER##;Область использования##OTHER##;Коэффициент пульсации##OTHER##;Коэффициент использования##OTHER##;Корпус##OTHER##;Климатическое исполнение##OTHER##;Климатическая зона##OTHER##;Класс светораспределения##OTHER##;Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##;Диапазон цветовой температуры##OTHER##;Группа модели##OTHER##;Возможный угол наклона##OTHER##;Блок аварийного питания##OTHER##;URL##OTHER##;IP##OTHER##;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##KILOWATTS;Световая отдача##OTHER##;ADSK_Энергоэффективность##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT;ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Обозначение##OTHER##;ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS;ADSK_Масса##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##;ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##;ADSK_Количество фаз числовое##OTHER##;ADSK_Количество фаз##OTHER##;ADSK_Количество##OTHER##;ADSK_Код изделия##OTHER##;ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##;ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##;ADSK_Единица измерения##OTHER##
GALAD Звезда LED-20-Г60.6-IP67-У1(1-LIRA-740-RAL7040-TG-AC230-D-X-G2);GALAD zvezda LED-20-g60_6-IP67-u1(1_LIRA_740_RAL7040_TG_AC230_D_X_G2).IES;GALAD Звезда LED-20-Г60.6-IP67-У1;Body_Zvezda : 1;GALAD Звезда LED-20-Г60.6-IP67-У1(1-LIRA-740-RAL7040-TG-AC230-D-X-G2);50;без управления;Светильник;Крепление на лиру;LED;электронный драйвер;Г60;12 лет;не более 6%;Силикатное закаленное стекло;Светильник применяется в помещениях с высокой влажностью, где запрещено использование сети 220 В из за риска поражения электрическим током. Специально была разработана модификация с аккумулятором (АКБ), что позволяет светильнику в течение 8 часов автономно выполнять свои функции аварийного освещения.;Низковольтное аварийное освещение;1;1;алюминий;-45…+40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD  Звезда LED;180;0;https://galad.ru/catalog/special/nizkovoltnoe/zvezda/;IP67;20;136;136;195;252;54;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;230;2;GALAD Звезда LED-20;0.95;1;1;1;24030;Освещение;Лихославльский завод «Светотехника»;Шт.
GALAD Звезда LED-20-Д120-IP67-У1(1-LIRA-740-RAL7040-TG-AC230-D-X-G2);GALAD zvezda LED-20-d120-IP67-u1(1_LIRA_740_RAL7040_TG_AC230_D_X_G2).IES;GALAD Звезда LED-20-Д120-IP67-У1;Body_Zvezda : 2;GALAD Звезда LED-20-Д120-IP67-У1(1-LIRA-740-RAL7040-TG-AC230-D-X-G2);50;без управления;Светильник;Крепление на лиру;LED;электронный драйвер;без оптики;12 лет;не более 6%;Силикатное закаленное стекло;Светильник применяется в помещениях с высокой влажностью, где запрещено использование сети 220 В из за риска поражения электрическим током. Специально была разработана модификация с аккумулятором (АКБ), что позволяет светильнику в течение 8 часов автономно выполнять свои функции аварийного освещения.;Низковольтное аварийное освещение;1;1;алюминий;-45…+40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD  Звезда LED;180;0;https://galad.ru/catalog/special/nizkovoltnoe/zvezda/;IP67;20;144;144;195;252;54;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;230;2;GALAD Звезда LED-20;0.95;1;1;1;24033;Освещение;Лихославльский завод «Светотехника»;Шт.
GALAD Звезда LED-20-К30.6-IP67-У1(1-LIRA-740-RAL7040-TG-AC230-D-X-G2);GALAD zvezda LED-20-k30_6-IP67-u1(1_LIRA_740_RAL7040_TG_AC230_D_X_G2).IES;GALAD Звезда LED-20-К30.6-IP67-У1;Body_Zvezda : 3;GALAD Звезда LED-20-К30.6-IP67-У1(1-LIRA-740-RAL7040-TG-AC230-D-X-G2);50;без управления;Светильник;Крепление на лиру;LED;электронный драйвер;К30.6;12 лет;не более 6%;Силикатное закаленное стекло;Светильник применяется в помещениях с высокой влажностью, где запрещено использование сети 220 В из за риска поражения электрическим током. Специально была разработана модификация с аккумулятором (АКБ), что позволяет светильнику в течение 8 часов автономно выполнять свои функции аварийного освещения.;Низковольтное аварийное освещение;1;1;алюминий;-45…+40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD  Звезда LED;180;0;https://galad.ru/catalog/special/nizkovoltnoe/zvezda/;IP67;20;130;130;195;252;54;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;230;2;GALAD Звезда LED-20;0.95;1;1;1;24038;Освещение;Лихославльский завод «Светотехника»;Шт.
GALAD Звезда LED-20-Г90.6-IP67-У1(1-LIRA-740-RAL7040-TG-AC230-D-X-G2);GALAD zvezda LED-20-g90_6-IP67-u1(1_LIRA_740_RAL7040_TG_AC230_D_X_G2).IES;GALAD Звезда LED-20-Г90.6-IP67-У1;Body_Zvezda : 4;GALAD Звезда LED-20-Г90.6-IP67-У1(1-LIRA-740-RAL7040-TG-AC230-D-X-G2);50;без управления;Светильник;Крепление на лиру;LED;электронный драйвер;К90;12 лет;не более 6%;Силикатное закаленное стекло;Светильник применяется в помещениях с высокой влажностью, где запрещено использование сети 220 В из за риска поражения электрическим током. Специально была разработана модификация с аккумулятором (АКБ), что позволяет светильнику в течение 8 часов автономно выполнять свои функции аварийного освещения.;Низковольтное аварийное освещение;1;1;алюминий;-45…+40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD  Звезда LED;180;0;https://galad.ru/catalog/special/nizkovoltnoe/zvezda/;IP67;20;136;136;195;252;54;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;230;2;GALAD Звезда LED-20;0.95;1;1;1;24043;Освещение;Лихославльский завод «Светотехника»;Шт.
GALAD Звезда LED-20-Д120-IP67-У1(1-LIRA-740-RAL7040-TG.OP-AC230-D-X-G2);GALAD zvezda LED-20-d120-IP67-u1(1_LIRA_740_RAL7040_TG_OP_AC230_D_X_G2).IES;GALAD Звезда LED-20-Д120-IP67-У1;Body_Zvezda : 5;GALAD Звезда LED-20-Д120-IP67-У1(1-LIRA-740-RAL7040-TG.OP-AC230-D-X-G2);50;без управления;Светильник;Крепление на лиру;LED;электронный драйвер;опал;12 лет;не более 6%;Силикатное закаленное стекло;Светильник применяется в помещениях с высокой влажностью, где запрещено использование сети 220 В из за риска поражения электрическим током. Специально была разработана модификация с аккумулятором (АКБ), что позволяет светильнику в течение 8 часов автономно выполнять свои функции аварийного освещения.;Низковольтное аварийное освещение;1;1;алюминий;-45…+40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD  Звезда LED;180;0;https://galad.ru/catalog/special/nizkovoltnoe/zvezda/;IP67;20;112;112;195;252;54;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;230;2;GALAD Звезда LED-20;0.95;1;1;1;24048;Освещение;Лихославльский завод «Светотехника»;Шт.
GALAD Звезда LED-30-Г60.6-IP67-У1(1-LIRA-740-RAL7040-TG-AC230-D-X-G2);GALAD zvezda LED-30-g60_6-IP67-u1(1_LIRA_740_RAL7040_TG_AC230_D_X_G2).IES;GALAD Звезда LED-30-Г60.6-IP67-У1;Body_Zvezda : 6;GALAD Звезда LED-30-Г60.6-IP67-У1(1-LIRA-740-RAL7040-TG-AC230-D-X-G2);50;без управления;Светильник;Крепление на лиру;LED;электронный драйвер;Г60;12 лет;не более 6%;Силикатное закаленное стекло;Светильник применяется в помещениях с высокой влажностью, где запрещено использование сети 220 В из за риска поражения электрическим током. Специально была разработана модификация с аккумулятором (АКБ), что позволяет светильнику в течение 8 часов автономно выполнять свои функции аварийного освещения.;Низковольтное аварийное освещение;1;1;алюминий;-45…+40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD  Звезда LED;180;0;https://galad.ru/catalog/special/nizkovoltnoe/zvezda/;IP67;30;133;133;195;252;54;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;230;2;GALAD Звезда LED-30;0.95;1;1;1;22657;Освещение;Лихославльский завод «Светотехника»;Шт.
GALAD Звезда LED-30-Д120-IP67-У1(1-LIRA-740-RAL7040-TG-AC230-D-X-G2);GALAD zvezda LED-30-d120-IP67-u1(1_LIRA_740_RAL7040_TG_AC230_D_X_G2).IES;GALAD Звезда LED-30-Д120-IP67-У1;Body_Zvezda : 7;GALAD Звезда LED-30-Д120-IP67-У1(1-LIRA-740-RAL7040-TG-AC230-D-X-G2);50;без управления;Светильник;Крепление на лиру;LED;электронный драйвер;без оптики;12 лет;не более 6%;Силикатное закаленное стекло;Светильник применяется в помещениях с высокой влажностью, где запрещено использование сети 220 В из за риска поражения электрическим током. Специально была разработана модификация с аккумулятором (АКБ), что позволяет светильнику в течение 8 часов автономно выполнять свои функции аварийного освещения.;Низковольтное аварийное освещение;1;1;алюминий;-45…+40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD  Звезда LED;180;0;https://galad.ru/catalog/special/nizkovoltnoe/zvezda/;IP67;30;140;140;195;252;54;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;230;2;GALAD Звезда LED-30;0.95;1;1;1;24034;Освещение;Лихославльский завод «Светотехника»;Шт.
GALAD Звезда LED-30-К30.6-IP67-У1(1-LIRA-740-RAL7040-TG-AC230-D-X-G2);GALAD zvezda LED-30-k30_6-IP67-u1(1_LIRA_740_RAL7040_TG_AC230_D_X_G2).IES;GALAD Звезда LED-30-К30.6-IP67-У1;Body_Zvezda : 8;GALAD Звезда LED-30-К30.6-IP67-У1(1-LIRA-740-RAL7040-TG-AC230-D-X-G2);50;без управления;Светильник;Крепление на лиру;LED;электронный драйвер;К30.6;12 лет;не более 6%;Силикатное закаленное стекло;Светильник применяется в помещениях с высокой влажностью, где запрещено использование сети 220 В из за риска поражения электрическим током. Специально была разработана модификация с аккумулятором (АКБ), что позволяет светильнику в течение 8 часов автономно выполнять свои функции аварийного освещения.;Низковольтное аварийное освещение;1;1;алюминий;-45…+40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD  Звезда LED;180;0;https://galad.ru/catalog/special/nizkovoltnoe/zvezda/;IP67;30;126;126;195;252;54;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;230;2;GALAD Звезда LED-30;0.95;1;1;1;24039;Освещение;Лихославльский завод «Светотехника»;Шт.
GALAD Звезда LED-30-Г90.6-IP67-У1(1-LIRA-740-RAL7040-TG-AC230-D-X-G2);GALAD zvezda LED-30-g90_6-IP67-u1(1_LIRA_740_RAL7040_TG_AC230_D_X_G2).IES;GALAD Звезда LED-30-Г90.6-IP67-У1;Body_Zvezda : 9;GALAD Звезда LED-30-Г90.6-IP67-У1(1-LIRA-740-RAL7040-TG-AC230-D-X-G2);50;без управления;Светильник;Крепление на лиру;LED;электронный драйвер;К90;12 лет;не более 6%;Силикатное закаленное стекло;Светильник применяется в помещениях с высокой влажностью, где запрещено использование сети 220 В из за риска поражения электрическим током. Специально была разработана модификация с аккумулятором (АКБ), что позволяет светильнику в течение 8 часов автономно выполнять свои функции аварийного освещения.;Низковольтное аварийное освещение;1;1;алюминий;-45…+40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD  Звезда LED;180;0;https://galad.ru/catalog/special/nizkovoltnoe/zvezda/;IP67;30;133;133;195;252;54;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;230;2;GALAD Звезда LED-30;0.95;1;1;1;24044;Освещение;Лихославльский завод «Светотехника»;Шт.
GALAD Звезда LED-30-Д120-IP67-У1(1-LIRA-740-RAL7040-TG.OP-AC230-D-X-G2);GALAD zvezda LED-30-d120-IP67-u1(1_LIRA_740_RAL7040_TG_OP_AC230_D_X_G2).IES;GALAD Звезда LED-30-Д120-IP67-У1;Body_Zvezda : 10;GALAD Звезда LED-30-Д120-IP67-У1(1-LIRA-740-RAL7040-TG.OP-AC230-D-X-G2);50;без управления;Светильник;Крепление на лиру;LED;электронный драйвер;опал;12 лет;не более 6%;Силикатное закаленное стекло;Светильник применяется в помещениях с высокой влажностью, где запрещено использование сети 220 В из за риска поражения электрическим током. Специально была разработана модификация с аккумулятором (АКБ), что позволяет светильнику в течение 8 часов автономно выполнять свои функции аварийного освещения.;Низковольтное аварийное освещение;1;1;алюминий;-45…+40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD  Звезда LED;180;0;https://galad.ru/catalog/special/nizkovoltnoe/zvezda/;IP67;30;114;114;195;252;54;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;230;2;GALAD Звезда LED-30;0.95;1;1;1;24049;Освещение;Лихославльский завод «Светотехника»;Шт.
GALAD Звезда LED-40-Г60.6-IP67-У1(1-LIRA-740-RAL7040-TG-AC230-D-X-G2);GALAD zvezda LED-40-g60_6-IP67-u1(1_LIRA_740_RAL7040_TG_AC230_D_X_G2).IES;GALAD Звезда LED-40-Г60.6-IP67-У1;Body_Zvezda : 11;GALAD Звезда LED-40-Г60.6-IP67-У1(1-LIRA-740-RAL7040-TG-AC230-D-X-G2);50;без управления;Светильник;Крепление на лиру;LED;электронный драйвер;Г60;12 лет;не более 6%;Силикатное закаленное стекло;Светильник применяется в помещениях с высокой влажностью, где запрещено использование сети 220 В из за риска поражения электрическим током. Специально была разработана модификация с аккумулятором (АКБ), что позволяет светильнику в течение 8 часов автономно выполнять свои функции аварийного освещения.;Низковольтное аварийное освещение;1;1;алюминий;-45…+40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD  Звезда LED;180;0;https://galad.ru/catalog/special/nizkovoltnoe/zvezda/;IP67;40;142;142;195;252;54;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;230;2;GALAD Звезда LED-40;0.95;1;1;1;24031;Освещение;Лихославльский завод «Светотехника»;Шт.
GALAD Звезда LED-40-Д120-IP67-У1(1-LIRA-740-RAL7040-TG-AC230-D-X-G2);GALAD zvezda LED-40-d120-IP67-u1(1_LIRA_740_RAL7040_TG_AC230_D_X_G2).IES;GALAD Звезда LED-40-Д120-IP67-У1;Body_Zvezda : 12;GALAD Звезда LED-40-Д120-IP67-У1(1-LIRA-740-RAL7040-TG-AC230-D-X-G2);50;без управления;Светильник;Крепление на лиру;LED;электронный драйвер;без оптики;12 лет;не более 6%;Силикатное закаленное стекло;Светильник применяется в помещениях с высокой влажностью, где запрещено использование сети 220 В из за риска поражения электрическим током. Специально была разработана модификация с аккумулятором (АКБ), что позволяет светильнику в течение 8 часов автономно выполнять свои функции аварийного освещения.;Низковольтное аварийное освещение;1;1;алюминий;-45…+40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD  Звезда LED;180;0;https://galad.ru/catalog/special/nizkovoltnoe/zvezda/;IP67;40;138;138;195;252;54;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;230;2;GALAD Звезда LED-40;0.95;1;1;1;24035;Освещение;Лихославльский завод «Светотехника»;Шт.
GALAD Звезда LED-40-К30.6-IP67-У1(1-LIRA-740-RAL7040-TG-AC230-D-X-G2);GALAD zvezda LED-40-k30_6-IP67-u1(1_LIRA_740_RAL7040_TG_AC230_D_X_G2).IES;GALAD Звезда LED-40-К30.6-IP67-У1;Body_Zvezda : 13;GALAD Звезда LED-40-К30.6-IP67-У1(1-LIRA-740-RAL7040-TG-AC230-D-X-G2);50;без управления;Светильник;Крепление на лиру;LED;электронный драйвер;К30.6;12 лет;не более 6%;Силикатное закаленное стекло;Светильник применяется в помещениях с высокой влажностью, где запрещено использование сети 220 В из за риска поражения электрическим током. Специально была разработана модификация с аккумулятором (АКБ), что позволяет светильнику в течение 8 часов автономно выполнять свои функции аварийного освещения.;Низковольтное аварийное освещение;1;1;алюминий;-45…+40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD  Звезда LED;180;0;https://galad.ru/catalog/special/nizkovoltnoe/zvezda/;IP67;40;140;140;195;252;54;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;230;2;GALAD Звезда LED-40;0.95;1;1;1;24040;Освещение;Лихославльский завод «Светотехника»;Шт.
GALAD Звезда LED-40-Г90.6-IP67-У1(1-LIRA-740-RAL7040-TG-AC230-D-X-G2);GALAD zvezda LED-40-g90_6-IP67-u1(1_LIRA_740_RAL7040_TG_AC230_D_X_G2).IES;GALAD Звезда LED-40-Г90.6-IP67-У1;Body_Zvezda : 14;GALAD Звезда LED-40-Г90.6-IP67-У1(1-LIRA-740-RAL7040-TG-AC230-D-X-G2);50;без управления;Светильник;Крепление на лиру;LED;электронный драйвер;К90;12 лет;не более 6%;Силикатное закаленное стекло;Светильник применяется в помещениях с высокой влажностью, где запрещено использование сети 220 В из за риска поражения электрическим током. Специально была разработана модификация с аккумулятором (АКБ), что позволяет светильнику в течение 8 часов автономно выполнять свои функции аварийного освещения.;Низковольтное аварийное освещение;1;1;алюминий;-45…+40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD  Звезда LED;180;0;https://galad.ru/catalog/special/nizkovoltnoe/zvezda/;IP67;40;144;144;195;252;54;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;230;2;GALAD Звезда LED-40;0.95;1;1;1;24045;Освещение;Лихославльский завод «Светотехника»;Шт.
GALAD Звезда LED-40-Д120-IP67-У1(1-LIRA-740-RAL7040-TG.OP-AC230-D-X-G2);GALAD zvezda LED-40-d120-IP67-u1(1_LIRA_740_RAL7040_TG_OP_AC230_D_X_G2).IES;GALAD Звезда LED-40-Д120-IP67-У1;Body_Zvezda : 15;GALAD Звезда LED-40-Д120-IP67-У1(1-LIRA-740-RAL7040-TG.OP-AC230-D-X-G2);50;без управления;Светильник;Крепление на лиру;LED;электронный драйвер;опал;12 лет;не более 6%;Силикатное закаленное стекло;Светильник применяется в помещениях с высокой влажностью, где запрещено использование сети 220 В из за риска поражения электрическим током. Специально была разработана модификация с аккумулятором (АКБ), что позволяет светильнику в течение 8 часов автономно выполнять свои функции аварийного освещения.;Низковольтное аварийное освещение;1;1;алюминий;-45…+40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD  Звезда LED;180;0;https://galad.ru/catalog/special/nizkovoltnoe/zvezda/;IP67;40;118;118;195;252;54;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;230;2;GALAD Звезда LED-40;0.95;1;1;1;24050;Освещение;Лихославльский завод «Светотехника»;Шт.
GALAD Звезда LED-50-Г60.6-IP67-У1(1-LIRA-740-RAL7040-TG-AC230-D-X-G2);GALAD zvezda LED-50-g60_6-IP67-u1(1_LIRA_740_RAL7040_TG_AC230_D_X_G2).IES;GALAD Звезда LED-50-Г60.6-IP67-У1;Body_Zvezda : 16;GALAD Звезда LED-50-Г60.6-IP67-У1(1-LIRA-740-RAL7040-TG-AC230-D-X-G2);50;без управления;Светильник;Крепление на лиру;LED;электронный драйвер;Г60;12 лет;не более 6%;Силикатное закаленное стекло;Светильник применяется в помещениях с высокой влажностью, где запрещено использование сети 220 В из за риска поражения электрическим током. Специально была разработана модификация с аккумулятором (АКБ), что позволяет светильнику в течение 8 часов автономно выполнять свои функции аварийного освещения.;Низковольтное аварийное освещение;1;1;алюминий;-45…+40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD  Звезда LED;180;0;https://galad.ru/catalog/special/nizkovoltnoe/zvezda/;IP67;50;134;134;195;252;54;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;230;2;GALAD Звезда LED-50;0.95;1;1;1;24032;Освещение;Лихославльский завод «Светотехника»;Шт.
GALAD Звезда LED-50-Д120-IP67-У1(1-LIRA-740-RAL7040-TG-AC230-D-X-G2);GALAD zvezda LED-50-d120-IP67-u1(1_LIRA_740_RAL7040_TG_AC230_D_X_G2).IES;GALAD Звезда LED-50-Д120-IP67-У1;Body_Zvezda : 17;GALAD Звезда LED-50-Д120-IP67-У1(1-LIRA-740-RAL7040-TG-AC230-D-X-G2);50;без управления;Светильник;Крепление на лиру;LED;электронный драйвер;без оптики;12 лет;не более 6%;Силикатное закаленное стекло;Светильник применяется в помещениях с высокой влажностью, где запрещено использование сети 220 В из за риска поражения электрическим током. Специально была разработана модификация с аккумулятором (АКБ), что позволяет светильнику в течение 8 часов автономно выполнять свои функции аварийного освещения.;Низковольтное аварийное освещение;1;1;алюминий;-45…+40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD  Звезда LED;180;0;https://galad.ru/catalog/special/nizkovoltnoe/zvezda/;IP67;50;130;130;195;252;54;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;230;2;GALAD Звезда LED-50;0.95;1;1;1;24036;Освещение;Лихославльский завод «Светотехника»;Шт.
GALAD Звезда LED-50-К30.6-IP67-У1(1-LIRA-740-RAL7040-TG-AC230-D-X-G2);GALAD zvezda LED-50-k30_6-IP67-u1(1_LIRA_740_RAL7040_TG_AC230_D_X_G2).IES;GALAD Звезда LED-50-К30.6-IP67-У1;Body_Zvezda : 18;GALAD Звезда LED-50-К30.6-IP67-У1(1-LIRA-740-RAL7040-TG-AC230-D-X-G2);50;без управления;Светильник;Крепление на лиру;LED;электронный драйвер;К30.6;12 лет;не более 6%;Силикатное закаленное стекло;Светильник применяется в помещениях с высокой влажностью, где запрещено использование сети 220 В из за риска поражения электрическим током. Специально была разработана модификация с аккумулятором (АКБ), что позволяет светильнику в течение 8 часов автономно выполнять свои функции аварийного освещения.;Низковольтное аварийное освещение;1;1;алюминий;-45…+40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD  Звезда LED;180;0;https://galad.ru/catalog/special/nizkovoltnoe/zvezda/;IP67;50;132;132;195;252;54;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;230;2;GALAD Звезда LED-50;0.95;1;1;1;24041;Освещение;Лихославльский завод «Светотехника»;Шт.
GALAD Звезда LED-50-Г90.6-IP67-У1(1-LIRA-740-RAL7040-TG-AC230-D-X-G2);GALAD zvezda LED-50-g90_6-IP67-u1(1_LIRA_740_RAL7040_TG_AC230_D_X_G2).IES;GALAD Звезда LED-50-Г90.6-IP67-У1;Body_Zvezda : 19;GALAD Звезда LED-50-Г90.6-IP67-У1(1-LIRA-740-RAL7040-TG-AC230-D-X-G2);50;без управления;Светильник;Крепление на лиру;LED;электронный драйвер;К90;12 лет;не более 6%;Силикатное закаленное стекло;Светильник применяется в помещениях с высокой влажностью, где запрещено использование сети 220 В из за риска поражения электрическим током. Специально была разработана модификация с аккумулятором (АКБ), что позволяет светильнику в течение 8 часов автономно выполнять свои функции аварийного освещения.;Низковольтное аварийное освещение;1;1;алюминий;-45…+40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD  Звезда LED;180;0;https://galad.ru/catalog/special/nizkovoltnoe/zvezda/;IP67;50;136;136;195;252;54;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;230;2;GALAD Звезда LED-50;0.95;1;1;1;24046;Освещение;Лихославльский завод «Светотехника»;Шт.
GALAD Звезда LED-50-Д120-IP67-У1(1-LIRA-740-RAL7040-TG.OP-AC230-D-X-G2);GALAD zvezda LED-50-d120-IP67-u1(1_LIRA_740_RAL7040_TG_OP_AC230_D_X_G2).IES;GALAD Звезда LED-50-Д120-IP67-У1;Body_Zvezda : 20;GALAD Звезда LED-50-Д120-IP67-У1(1-LIRA-740-RAL7040-TG.OP-AC230-D-X-G2);50;без управления;Светильник;Крепление на лиру;LED;электронный драйвер;опал;12 лет;не более 6%;Силикатное закаленное стекло;Светильник применяется в помещениях с высокой влажностью, где запрещено использование сети 220 В из за риска поражения электрическим током. Специально была разработана модификация с аккумулятором (АКБ), что позволяет светильнику в течение 8 часов автономно выполнять свои функции аварийного освещения.;Низковольтное аварийное освещение;1;1;алюминий;-45…+40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD  Звезда LED;180;0;https://galad.ru/catalog/special/nizkovoltnoe/zvezda/;IP67;50;111;111;195;252;54;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;230;2;GALAD Звезда LED-50;0.95;1;1;1;24051;Освещение;Лихославльский завод «Светотехника»;Шт.
GALAD Звезда LED-60-Г60.6-IP67-У1(1-LIRA-740-RAL7040-TG-AC230-D-X-G2);GALAD zvezda LED-60-g60_6-IP67-u1(1_LIRA_740_RAL7040_TG_AC230_D_X_G2).IES;GALAD Звезда LED-60-Г60.6-IP67-У1;Body_Zvezda : 21;GALAD Звезда LED-60-Г60.6-IP67-У1(1-LIRA-740-RAL7040-TG-AC230-D-X-G2);50;без управления;Светильник;Крепление на лиру;LED;электронный драйвер;Г60;12 лет;не более 6%;Силикатное закаленное стекло;Светильник применяется в помещениях с высокой влажностью, где запрещено использование сети 220 В из за риска поражения электрическим током. Специально была разработана модификация с аккумулятором (АКБ), что позволяет светильнику в течение 8 часов автономно выполнять свои функции аварийного освещения.;Низковольтное аварийное освещение;1;1;алюминий;-45…+40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD  Звезда LED;180;0;https://galad.ru/catalog/special/nizkovoltnoe/zvezda/;IP67;60;137;137;195;252;54;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;230;2;GALAD Звезда LED-60;0.95;1;1;1;22658;Освещение;Лихославльский завод «Светотехника»;Шт.
GALAD Звезда LED-60-Д120-IP67-У1(1-LIRA-740-RAL7040-TG-AC230-D-X-G2);GALAD zvezda LED-60-d120-IP67-u1(1_LIRA_740_RAL7040_TG_AC230_D_X_G2).IES;GALAD Звезда LED-60-Д120-IP67-У1;Body_Zvezda : 22;GALAD Звезда LED-60-Д120-IP67-У1(1-LIRA-740-RAL7040-TG-AC230-D-X-G2);50;без управления;Светильник;Крепление на лиру;LED;электронный драйвер;без оптики;12 лет;не более 6%;Силикатное закаленное стекло;Светильник применяется в помещениях с высокой влажностью, где запрещено использование сети 220 В из за риска поражения электрическим током. Специально была разработана модификация с аккумулятором (АКБ), что позволяет светильнику в течение 8 часов автономно выполнять свои функции аварийного освещения.;Низковольтное аварийное освещение;1;1;алюминий;-45…+40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD  Звезда LED;180;0;https://galad.ru/catalog/special/nizkovoltnoe/zvezda/;IP67;60;133;133;195;252;54;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;230;2;GALAD Звезда LED-60;0.95;1;1;1;24037;Освещение;Лихославльский завод «Светотехника»;Шт.
GALAD Звезда LED-60-К30.6-IP67-У1(1-LIRA-740-RAL7040-TG-AC230-D-X-G2);GALAD zvezda LED-60-k30_6-IP67-u1(1_LIRA_740_RAL7040_TG_AC230_D_X_G2).IES;GALAD Звезда LED-60-К30.6-IP67-У1;Body_Zvezda : 23;GALAD Звезда LED-60-К30.6-IP67-У1(1-LIRA-740-RAL7040-TG-AC230-D-X-G2);50;без управления;Светильник;Крепление на лиру;LED;электронный драйвер;К30.6;12 лет;не более 6%;Силикатное закаленное стекло;Светильник применяется в помещениях с высокой влажностью, где запрещено использование сети 220 В из за риска поражения электрическим током. Специально была разработана модификация с аккумулятором (АКБ), что позволяет светильнику в течение 8 часов автономно выполнять свои функции аварийного освещения.;Низковольтное аварийное освещение;1;1;алюминий;-45…+40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD  Звезда LED;180;0;https://galad.ru/catalog/special/nizkovoltnoe/zvezda/;IP67;60;135;135;195;252;54;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;230;2;GALAD Звезда LED-60;0.95;1;1;1;24042;Освещение;Лихославльский завод «Светотехника»;Шт.
GALAD Звезда LED-60-Г90.6-IP67-У1(1-LIRA-740-RAL7040-TG-AC230-D-X-G2);GALAD zvezda LED-60-g90_6-IP67-u1(1_LIRA_740_RAL7040_TG_AC230_D_X_G2).IES;GALAD Звезда LED-60-Г90.6-IP67-У1;Body_Zvezda : 24;GALAD Звезда LED-60-Г90.6-IP67-У1(1-LIRA-740-RAL7040-TG-AC230-D-X-G2);50;без управления;Светильник;Крепление на лиру;LED;электронный драйвер;К90;12 лет;не более 6%;Силикатное закаленное стекло;Светильник применяется в помещениях с высокой влажностью, где запрещено использование сети 220 В из за риска поражения электрическим током. Специально была разработана модификация с аккумулятором (АКБ), что позволяет светильнику в течение 8 часов автономно выполнять свои функции аварийного освещения.;Низковольтное аварийное освещение;1;1;алюминий;-45…+40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD  Звезда LED;180;0;https://galad.ru/catalog/special/nizkovoltnoe/zvezda/;IP67;60;139;139;195;252;54;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;230;2;GALAD Звезда LED-60;0.95;1;1;1;24047;Освещение;Лихославльский завод «Светотехника»;Шт.
GALAD Звезда LED-60-Д120-IP67-У1(1-LIRA-740-RAL7040-TG.OP-AC230-D-X-G2);GALAD zvezda LED-60-d120-IP67-u1(1_LIRA_740_RAL7040_TG_OP_AC230_D_X_G2).IES;GALAD Звезда LED-60-Д120-IP67-У1;Body_Zvezda : 25;GALAD Звезда LED-60-Д120-IP67-У1(1-LIRA-740-RAL7040-TG.OP-AC230-D-X-G2);50;без управления;Светильник;Крепление на лиру;LED;электронный драйвер;опал;12 лет;не более 6%;Силикатное закаленное стекло;Светильник применяется в помещениях с высокой влажностью, где запрещено использование сети 220 В из за риска поражения электрическим током. Специально была разработана модификация с аккумулятором (АКБ), что позволяет светильнику в течение 8 часов автономно выполнять свои функции аварийного освещения.;Низковольтное аварийное освещение;1;1;алюминий;-45…+40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD  Звезда LED;180;0;https://galad.ru/catalog/special/nizkovoltnoe/zvezda/;IP67;60;114;114;195;252;54;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;230;2;GALAD Звезда LED-60;0.95;1;1;1;24052;Освещение;Лихославльский завод «Светотехника»;Шт.
