;Body##OTHER##;Частота##OTHER##;Цветопередача##OTHER##;Тип устройства управления светодиодами##OTHER##;Тип продукции##OTHER##;Тип монтажной поверхности##OTHER##;Поверхность##OTHER##;Тип источника света##OTHER##;Тип ПРА##OTHER##;Тип КСС##OTHER##;Срок службы##OTHER##;Световая отдача##OTHER##;Описание##OTHER##;Область использования##OTHER##;Коэффициент пульсации##OTHER##;Климатическое исполнение##OTHER##;Климатическая зона##OTHER##;Класс светораспределения##OTHER##;Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##;Диапазон цветовой температуры##OTHER##;Группа модели##OTHER##;Возможный угол наклона##OTHER##;Блок аварийного питания##OTHER##;URL##OTHER##;IP##OTHER##;ADSK_Энергоэффективность##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT;ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Обозначение##OTHER##;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS;ADSK_Наименование краткое##OTHER##;ADSK_Наименование##OTHER##;ADSK_Масса##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##;ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##;ADSK_Количество фаз##OTHER##;ADSK_Код изделия##OTHER##;ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##
GALAD Эласмо LED-18-D120-IP20-УХЛ4 (P/L615/930/RAL9005/OP/AC230/I/D/X/W/S/G1);body-Alasmo : 1;50;90;без управления;светильник;Подвесной;2;LED;ЭПРА;Косинусная;10 лет;80; Линейные светильники Эласмо предназначены для создания общего функционального освещения, создают максимально комфортный равномерный свет, обеспечивая при этом высокую цветопередачу. Современный дизайн и визуальный образь светильника превосходно вписываются в интерьер любого пространства;Для освещения офисно-административных объектов, бизнес-центров, ресторанов, кафе, гостиниц, магазинов, супермаркетов, ТРЦ, фитнес-клубов, СПА-салонов и салонов красоты, автосалонов.;менее 5%; 1…35 °С;УХЛ4;П;1;3045±175;GALAD Эласмо;0;0;https://galad.ru/catalog/indoor/commercial/galad-elasmo-led/;IP20;80;55;615;85;ГОСТ 15150-69;18;230;GALAD Эласмо LED-18-D120-IP20-УХЛ4 (P/L615/930/RAL9005/OP/AC230/I/D/X/W/S/G1);GALAD Эласмо LED-18-D120-IP20-УХЛ4 (P/L615/930/RAL9005/OP/AC230/I/D/X/W/S/G1);1,3;GALAD Эласмо;0.95;1;23973;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Эласмо LED-25-D120-IP20-УХЛ4 (P/L900/930/RAL9005/OP/AC230/I/D/X/W/S/G1);body-Alasmo : 2;50;90;без управления;светильник;Подвесной;2;LED;ЭПРА;Косинусная;10 лет;85; Линейные светильники Эласмо предназначены для создания общего функционального освещения, создают максимально комфортный равномерный свет, обеспечивая при этом высокую цветопередачу. Современный дизайн и визуальный образь светильника превосходно вписываются в интерьер любого пространства;Для освещения офисно-административных объектов, бизнес-центров, ресторанов, кафе, гостиниц, магазинов, супермаркетов, ТРЦ, фитнес-клубов, СПА-салонов и салонов красоты, автосалонов.;менее 5%; 1…35 °С;УХЛ4;П;1;3045±175;GALAD Эласмо;0;0;https://galad.ru/catalog/indoor/commercial/galad-elasmo-led/;IP20;85;55;900;85;ГОСТ 15150-69;25;230;GALAD Эласмо LED-25-D120-IP20-УХЛ4 (P/L900/930/RAL9005/OP/AC230/I/D/X/W/S/G1);GALAD Эласмо LED-25-D120-IP20-УХЛ4 (P/L900/930/RAL9005/OP/AC230/I/D/X/W/S/G1);1,8;GALAD Эласмо;0.95;1;23975;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Эласмо LED-36-D120-IP20-УХЛ4 (P/L1200/930/RAL9005/OP/AC230/I/D/X/W/S/G1);body-Alasmo : 3;50;90;без управления;светильник;Подвесной;2;LED;ЭПРА;Косинусная;10 лет;80; Линейные светильники Эласмо предназначены для создания общего функционального освещения, создают максимально комфортный равномерный свет, обеспечивая при этом высокую цветопередачу. Современный дизайн и визуальный образь светильника превосходно вписываются в интерьер любого пространства;Для освещения офисно-административных объектов, бизнес-центров, ресторанов, кафе, гостиниц, магазинов, супермаркетов, ТРЦ, фитнес-клубов, СПА-салонов и салонов красоты, автосалонов.;менее 5%; 1…35 °С;УХЛ4;П;1;3045±175;GALAD Эласмо;0;0;https://galad.ru/catalog/indoor/commercial/galad-elasmo-led/;IP20;80;55;1200;85;ГОСТ 15150-69;36;230;GALAD Эласмо LED-36-D120-IP20-УХЛ4 (P/L1200/930/RAL9005/OP/AC230/I/D/X/W/S/G1);GALAD Эласмо LED-36-D120-IP20-УХЛ4 (P/L1200/930/RAL9005/OP/AC230/I/D/X/W/S/G1);2,2;GALAD Эласмо;0.95;1;23321;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Эласмо LED-52-D120-IP20-УХЛ4 (P/L1800/930/RAL9005/OP/AC230/I/D/X/W/S/G1);body-Alasmo : 4;50;90;без управления;светильник;Подвесной;2;LED;ЭПРА;Косинусная;10 лет;80; Линейные светильники Эласмо предназначены для создания общего функционального освещения, создают максимально комфортный равномерный свет, обеспечивая при этом высокую цветопередачу. Современный дизайн и визуальный образь светильника превосходно вписываются в интерьер любого пространства;Для освещения офисно-административных объектов, бизнес-центров, ресторанов, кафе, гостиниц, магазинов, супермаркетов, ТРЦ, фитнес-клубов, СПА-салонов и салонов красоты, автосалонов.;менее 5%; 1…35 °С;УХЛ4;П;1;3045±175;GALAD Эласмо;0;0;https://galad.ru/catalog/indoor/commercial/galad-elasmo-led/;IP20;80;55;1800;85;ГОСТ 15150-69;52;230;GALAD Эласмо LED-52-D120-IP20-УХЛ4 (P/L1800/930/RAL9005/OP/AC230/I/D/X/W/S/G1);GALAD Эласмо LED-52-D120-IP20-УХЛ4 (P/L1800/930/RAL9005/OP/AC230/I/D/X/W/S/G1);3,2;GALAD Эласмо;0.95;1;23978;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Эласмо LED-60-D120-IP20-УХЛ4 (P/L2100/930/RAL9005/OP/AC230/I/D/X/W/S/G1);body-Alasmo : 5;50;90;без управления;светильник;Подвесной;2;LED;ЭПРА;Косинусная;10 лет;80; Линейные светильники Эласмо предназначены для создания общего функционального освещения, создают максимально комфортный равномерный свет, обеспечивая при этом высокую цветопередачу. Современный дизайн и визуальный образь светильника превосходно вписываются в интерьер любого пространства;Для освещения офисно-административных объектов, бизнес-центров, ресторанов, кафе, гостиниц, магазинов, супермаркетов, ТРЦ, фитнес-клубов, СПА-салонов и салонов красоты, автосалонов.;менее 5%; 1…35 °С;УХЛ4;П;1;3045±175;GALAD Эласмо;0;0;https://galad.ru/catalog/indoor/commercial/galad-elasmo-led/;IP20;80;55;2100;85;ГОСТ 15150-69;60;230;GALAD Эласмо LED-60-D120-IP20-УХЛ4 (P/L2100/930/RAL9005/OP/AC230/I/D/X/W/S/G1);GALAD Эласмо LED-60-D120-IP20-УХЛ4 (P/L2100/930/RAL9005/OP/AC230/I/D/X/W/S/G1);3,6;GALAD Эласмо;0.95;1;23980;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Эласмо LED-18-D120-IP20-УХЛ4 (P/L615/935/RAL9005/OP/AC230/I/D/X/W/S/G1);body-Alasmo : 6;50;90;без управления;светильник;Подвесной;2;LED;ЭПРА;Косинусная;10 лет;80; Линейные светильники Эласмо предназначены для создания общего функционального освещения, создают максимально комфортный равномерный свет, обеспечивая при этом высокую цветопередачу. Современный дизайн и визуальный образь светильника превосходно вписываются в интерьер любого пространства;Для освещения офисно-административных объектов, бизнес-центров, ресторанов, кафе, гостиниц, магазинов, супермаркетов, ТРЦ, фитнес-клубов, СПА-салонов и салонов красоты, автосалонов.;менее 5%; 1…35 °С;УХЛ4;П;1;3465±245;GALAD Эласмо;0;0;https://galad.ru/catalog/indoor/commercial/galad-elasmo-led/;IP20;80;55;615;85;ГОСТ 15150-69;18;230;GALAD Эласмо LED-18-D120-IP20-УХЛ4 (P/L615/935/RAL9005/OP/AC230/I/D/X/W/S/G1);GALAD Эласмо LED-18-D120-IP20-УХЛ4 (P/L615/935/RAL9005/OP/AC230/I/D/X/W/S/G1);1,3;GALAD Эласмо;0.95;1;23974;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Эласмо LED-25-D120-IP20-УХЛ4 (P/L900/935/RAL9005/OP/AC230/I/D/X/W/S/G1);body-Alasmo : 7;50;90;без управления;светильник;Подвесной;2;LED;ЭПРА;Косинусная;10 лет;85; Линейные светильники Эласмо предназначены для создания общего функционального освещения, создают максимально комфортный равномерный свет, обеспечивая при этом высокую цветопередачу. Современный дизайн и визуальный образь светильника превосходно вписываются в интерьер любого пространства;Для освещения офисно-административных объектов, бизнес-центров, ресторанов, кафе, гостиниц, магазинов, супермаркетов, ТРЦ, фитнес-клубов, СПА-салонов и салонов красоты, автосалонов.;менее 5%; 1…35 °С;УХЛ4;П;1;3465±245;GALAD Эласмо;0;0;https://galad.ru/catalog/indoor/commercial/galad-elasmo-led/;IP20;85;55;900;85;ГОСТ 15150-69;25;230;GALAD Эласмо LED-25-D120-IP20-УХЛ4 (P/L900/935/RAL9005/OP/AC230/I/D/X/W/S/G1);GALAD Эласмо LED-25-D120-IP20-УХЛ4 (P/L900/935/RAL9005/OP/AC230/I/D/X/W/S/G1);1,8;GALAD Эласмо;0.95;1;23976;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Эласмо LED-36-D120-IP20-УХЛ4 (P/L1200/935/RAL9005/OP/AC230/I/D/X/W/S/G1);body-Alasmo : 8;50;90;без управления;светильник;Подвесной;2;LED;ЭПРА;Косинусная;10 лет;80; Линейные светильники Эласмо предназначены для создания общего функционального освещения, создают максимально комфортный равномерный свет, обеспечивая при этом высокую цветопередачу. Современный дизайн и визуальный образь светильника превосходно вписываются в интерьер любого пространства;Для освещения офисно-административных объектов, бизнес-центров, ресторанов, кафе, гостиниц, магазинов, супермаркетов, ТРЦ, фитнес-клубов, СПА-салонов и салонов красоты, автосалонов.;менее 5%; 1…35 °С;УХЛ4;П;1;3465±245;GALAD Эласмо;0;0;https://galad.ru/catalog/indoor/commercial/galad-elasmo-led/;IP20;80;55;1200;85;ГОСТ 15150-69;36;230;GALAD Эласмо LED-36-D120-IP20-УХЛ4 (P/L1200/935/RAL9005/OP/AC230/I/D/X/W/S/G1);GALAD Эласмо LED-36-D120-IP20-УХЛ4 (P/L1200/935/RAL9005/OP/AC230/I/D/X/W/S/G1);2,2;GALAD Эласмо;0.95;1;22507;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Эласмо LED-52-D120-IP20-УХЛ4 (P/L1800/935/RAL9005/OP/AC230/I/D/X/W/S/G1);body-Alasmo : 9;50;90;без управления;светильник;Подвесной;2;LED;ЭПРА;Косинусная;10 лет;80; Линейные светильники Эласмо предназначены для создания общего функционального освещения, создают максимально комфортный равномерный свет, обеспечивая при этом высокую цветопередачу. Современный дизайн и визуальный образь светильника превосходно вписываются в интерьер любого пространства;Для освещения офисно-административных объектов, бизнес-центров, ресторанов, кафе, гостиниц, магазинов, супермаркетов, ТРЦ, фитнес-клубов, СПА-салонов и салонов красоты, автосалонов.;менее 5%; 1…35 °С;УХЛ4;П;1;3465±245;GALAD Эласмо;0;0;https://galad.ru/catalog/indoor/commercial/galad-elasmo-led/;IP20;80;55;1800;85;ГОСТ 15150-69;52;230;GALAD Эласмо LED-52-D120-IP20-УХЛ4 (P/L1800/935/RAL9005/OP/AC230/I/D/X/W/S/G1);GALAD Эласмо LED-52-D120-IP20-УХЛ4 (P/L1800/935/RAL9005/OP/AC230/I/D/X/W/S/G1);3,2;GALAD Эласмо;0.95;1;23051;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Эласмо LED-60-D120-IP20-УХЛ4 (P/L2100/935/RAL9005/OP/AC230/I/D/X/W/S/G1);body-Alasmo : 10;50;90;без управления;светильник;Подвесной;2;LED;ЭПРА;Косинусная;10 лет;80; Линейные светильники Эласмо предназначены для создания общего функционального освещения, создают максимально комфортный равномерный свет, обеспечивая при этом высокую цветопередачу. Современный дизайн и визуальный образь светильника превосходно вписываются в интерьер любого пространства;Для освещения офисно-административных объектов, бизнес-центров, ресторанов, кафе, гостиниц, магазинов, супермаркетов, ТРЦ, фитнес-клубов, СПА-салонов и салонов красоты, автосалонов.;менее 5%; 1…35 °С;УХЛ4;П;1;3465±245;GALAD Эласмо;0;0;https://galad.ru/catalog/indoor/commercial/galad-elasmo-led/;IP20;80;55;2100;85;ГОСТ 15150-69;60;230;GALAD Эласмо LED-60-D120-IP20-УХЛ4 (P/L2100/935/RAL9005/OP/AC230/I/D/X/W/S/G1);GALAD Эласмо LED-60-D120-IP20-УХЛ4 (P/L2100/935/RAL9005/OP/AC230/I/D/X/W/S/G1);3,6;GALAD Эласмо;0.95;1;23981;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Эласмо LED-18-D120-IP20-УХЛ4 (P/L615/940/RAL9005/OP/AC230/I/D/X/W/S/G1);body-Alasmo : 11;50;90;без управления;светильник;Подвесной;2;LED;ЭПРА;Косинусная;10 лет;80; Линейные светильники Эласмо предназначены для создания общего функционального освещения, создают максимально комфортный равномерный свет, обеспечивая при этом высокую цветопередачу. Современный дизайн и визуальный образь светильника превосходно вписываются в интерьер любого пространства;Для освещения офисно-административных объектов, бизнес-центров, ресторанов, кафе, гостиниц, магазинов, супермаркетов, ТРЦ, фитнес-клубов, СПА-салонов и салонов красоты, автосалонов.;менее 5%; 1…35 °С;УХЛ4;П;1;3985±275;GALAD Эласмо;0;0;https://galad.ru/catalog/indoor/commercial/galad-elasmo-led/;IP20;80;55;615;85;ГОСТ 15150-69;18;230;GALAD Эласмо LED-18-D120-IP20-УХЛ4 (P/L615/940/RAL9005/OP/AC230/I/D/X/W/S/G1);GALAD Эласмо LED-18-D120-IP20-УХЛ4 (P/L615/940/RAL9005/OP/AC230/I/D/X/W/S/G1);1,3;GALAD Эласмо;0.95;1;23972;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Эласмо LED-25-D120-IP20-УХЛ4 (P/L900/940/RAL9005 /OP/AC230/I/D/X/W/S/G1);body-Alasmo : 12;50;90;без управления;светильник;Подвесной;2;LED;ЭПРА;Косинусная;10 лет;85; Линейные светильники Эласмо предназначены для создания общего функционального освещения, создают максимально комфортный равномерный свет, обеспечивая при этом высокую цветопередачу. Современный дизайн и визуальный образь светильника превосходно вписываются в интерьер любого пространства;Для освещения офисно-административных объектов, бизнес-центров, ресторанов, кафе, гостиниц, магазинов, супермаркетов, ТРЦ, фитнес-клубов, СПА-салонов и салонов красоты, автосалонов.;менее 5%; 1…35 °С;УХЛ4;П;1;3985±275;GALAD Эласмо;0;0;https://galad.ru/catalog/indoor/commercial/galad-elasmo-led/;IP20;85;55;900;85;ГОСТ 15150-69;25;230;GALAD Эласмо LED-25-D120-IP20-УХЛ4 (P/L900/940/RAL9005 /OP/AC230/I/D/X/W/S/G1);GALAD Эласмо LED-25-D120-IP20-УХЛ4 (P/L900/940/RAL9005 /OP/AC230/I/D/X/W/S/G1);1,8;GALAD Эласмо;0.95;1;22505;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Эласмо LED-25-D120-IP20-УХЛ4 (W/L900/940/RAL9005 /OP/AC230/I/D/X/W/S/G1);body-Alasmo : 13;50;90;без управления;светильник;Настенный;1;LED;ЭПРА;Косинусная;10 лет;85; Линейные светильники Эласмо предназначены для создания общего функционального освещения, создают максимально комфортный равномерный свет, обеспечивая при этом высокую цветопередачу. Современный дизайн и визуальный образь светильника превосходно вписываются в интерьер любого пространства;Для освещения офисно-административных объектов, бизнес-центров, ресторанов, кафе, гостиниц, магазинов, супермаркетов, ТРЦ, фитнес-клубов, СПА-салонов и салонов красоты, автосалонов.;менее 5%; 1…35 °С;УХЛ4;П;1;3985±275;GALAD Эласмо;0;0;https://galad.ru/catalog/indoor/commercial/galad-elasmo-led/;IP20;85;55;900;85;ГОСТ 15150-69;25;230;GALAD Эласмо LED-25-D120-IP20-УХЛ4 (W/L900/940/RAL9005 /OP/AC230/I/D/X/W/S/G1);GALAD Эласмо LED-25-D120-IP20-УХЛ4 (W/L900/940/RAL9005 /OP/AC230/I/D/X/W/S/G1);1,8;GALAD Эласмо;0.95;1;22506;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Эласмо LED-36-D120-IP20-УХЛ4 (P/L1200/940/RAL9005/OP/AC230/I/D/X/W/S/G1);body-Alasmo : 14;50;90;без управления;светильник;Подвесной;2;LED;ЭПРА;Косинусная;10 лет;80; Линейные светильники Эласмо предназначены для создания общего функционального освещения, создают максимально комфортный равномерный свет, обеспечивая при этом высокую цветопередачу. Современный дизайн и визуальный образь светильника превосходно вписываются в интерьер любого пространства;Для освещения офисно-административных объектов, бизнес-центров, ресторанов, кафе, гостиниц, магазинов, супермаркетов, ТРЦ, фитнес-клубов, СПА-салонов и салонов красоты, автосалонов.;менее 5%; 1…35 °С;УХЛ4;П;1;3985±275;GALAD Эласмо;0;0;https://galad.ru/catalog/indoor/commercial/galad-elasmo-led/;IP20;80;55;1200;85;ГОСТ 15150-69;36;230;GALAD Эласмо LED-36-D120-IP20-УХЛ4 (P/L1200/940/RAL9005/OP/AC230/I/D/X/W/S/G1);GALAD Эласмо LED-36-D120-IP20-УХЛ4 (P/L1200/940/RAL9005/OP/AC230/I/D/X/W/S/G1);2,2;GALAD Эласмо;0.95;1;23320;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Эласмо LED-36-D120-IP20-УХЛ4 (W/L1200/940/RAL9005 /OP/AC230/I/D/X/W/S/G1);body-Alasmo : 15;50;90;без управления;светильник;Настенный;1;LED;ЭПРА;Косинусная;10 лет;80; Линейные светильники Эласмо предназначены для создания общего функционального освещения, создают максимально комфортный равномерный свет, обеспечивая при этом высокую цветопередачу. Современный дизайн и визуальный образь светильника превосходно вписываются в интерьер любого пространства;Для освещения офисно-административных объектов, бизнес-центров, ресторанов, кафе, гостиниц, магазинов, супермаркетов, ТРЦ, фитнес-клубов, СПА-салонов и салонов красоты, автосалонов.;менее 5%; 1…35 °С;УХЛ4;П;1;3985±275;GALAD Эласмо;0;0;https://galad.ru/catalog/indoor/commercial/galad-elasmo-led/;IP20;80;55;1200;85;ГОСТ 15150-69;36;230;GALAD Эласмо LED-36-D120-IP20-УХЛ4 (W/L1200/940/RAL9005 /OP/AC230/I/D/X/W/S/G1);GALAD Эласмо LED-36-D120-IP20-УХЛ4 (W/L1200/940/RAL9005 /OP/AC230/I/D/X/W/S/G1);2,2;GALAD Эласмо;0.95;1;22508;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Эласмо LED-52-D120-IP20-УХЛ4 (P/L1800/940/RAL9005/OP/AC230/I/D/X/W/S/G1);body-Alasmo : 16;50;90;без управления;светильник;Подвесной;2;LED;ЭПРА;Косинусная;10 лет;80; Линейные светильники Эласмо предназначены для создания общего функционального освещения, создают максимально комфортный равномерный свет, обеспечивая при этом высокую цветопередачу. Современный дизайн и визуальный образь светильника превосходно вписываются в интерьер любого пространства;Для освещения офисно-административных объектов, бизнес-центров, ресторанов, кафе, гостиниц, магазинов, супермаркетов, ТРЦ, фитнес-клубов, СПА-салонов и салонов красоты, автосалонов.;менее 5%; 1…35 °С;УХЛ4;П;1;3985±275;GALAD Эласмо;0;0;https://galad.ru/catalog/indoor/commercial/galad-elasmo-led/;IP20;80;55;1800;85;ГОСТ 15150-69;52;230;GALAD Эласмо LED-52-D120-IP20-УХЛ4 (P/L1800/940/RAL9005/OP/AC230/I/D/X/W/S/G1);GALAD Эласмо LED-52-D120-IP20-УХЛ4 (P/L1800/940/RAL9005/OP/AC230/I/D/X/W/S/G1);3,2;GALAD Эласмо;0.95;1;23977;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Эласмо LED-60-D120-IP20-УХЛ4 (P/L2100/940/RAL9005/OP/AC230/I/D/X/W/S/G1);body-Alasmo : 17;50;90;без управления;светильник;Подвесной;2;LED;ЭПРА;Косинусная;10 лет;80; Линейные светильники Эласмо предназначены для создания общего функционального освещения, создают максимально комфортный равномерный свет, обеспечивая при этом высокую цветопередачу. Современный дизайн и визуальный образь светильника превосходно вписываются в интерьер любого пространства;Для освещения офисно-административных объектов, бизнес-центров, ресторанов, кафе, гостиниц, магазинов, супермаркетов, ТРЦ, фитнес-клубов, СПА-салонов и салонов красоты, автосалонов.;менее 5%; 1…35 °С;УХЛ4;П;1;3985±275;GALAD Эласмо;0;0;https://galad.ru/catalog/indoor/commercial/galad-elasmo-led/;IP20;80;55;2100;85;ГОСТ 15150-69;60;230;GALAD Эласмо LED-60-D120-IP20-УХЛ4 (P/L2100/940/RAL9005/OP/AC230/I/D/X/W/S/G1);GALAD Эласмо LED-60-D120-IP20-УХЛ4 (P/L2100/940/RAL9005/OP/AC230/I/D/X/W/S/G1);3,6;GALAD Эласмо;0.95;1;23979;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
