;Частота##OTHER##;Цветопередача##OTHER##;Цвет температуры##OTHER##;Файл фотометрической сетки##OTHER##;Тип устройства управления светодиодами##OTHER##;Тип продукции##OTHER##;Тип монтажной поверхности##OTHER##;Тип источника света##OTHER##;Тип ПРА##OTHER##;Тип КСС##OTHER##;Срок службы##OTHER##;Снижение светового потока во время разгорания##OTHER##;Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS;Световая отдача##OTHER##;Рассеиватель##OTHER##;Описание##OTHER##;Область использования##OTHER##;Коэффициент пульсации##OTHER##;Корпус##OTHER##;Климатическое исполнение##OTHER##;Климатическая зона##OTHER##;Класс светораспределения##OTHER##;Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##;Класс Защиты##OTHER##;Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN;Диапазон цветовой температуры##OTHER##;Группа модели##OTHER##;Блок аварийного питания##OTHER##;URL##OTHER##;IP##OTHER##;IK##OTHER##;ADSK_Энергоэффективность##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT;ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Обозначение##OTHER##;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS;ADSK_Наименование краткое##OTHER##;ADSK_Наименование##OTHER##;ADSK_Масса##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##;ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##;ADSK_Количество фаз##OTHER##;ADSK_Код изделия##OTHER##;ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##
GALAD Волна Мини LED-40-ШБ_У50 (5100_740_RAL7040_D_0_IP65.54_SG_ORS_GEN1);50;70;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD Volna Mini LED-40-SHB_U50 (5100_740_RAL7040_D_0_IP65.54_SG_ORS_GEN1).IES;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;5100;128;силикатное закаленное стекло;Высокоэффективный и компактный светодиодный светильник GALAD Волна Мини LED идеально подходит для освещения городских улиц и узких дорог. Дизайн светильника повторяет GALAD Волна LED, что позволяет оформить городское пространство в едином стиле. Светильник может быть интегрирован в автоматическую систему управления наружным освещением.;Освещение улиц и дорог;1;Литой алюминий; -45…+40 °С;У1;П;I;I;4000;3985±275;GALAD Волна мини LED;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/volna-mini/galad-volna-mini-led-40-shb-u50-5100-740-ral7040-d-0-ip65-54-sg-ors-gen1/;IP65;IK08;128;302;614;105;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;40;230;GALAD Волна Мини LED-40-ШБ_У50 (5100_740_RAL7040_D_0_IP65.54_SG_ORS_GEN1);GALAD Волна Мини LED-40-ШБ_У50 (5100_740_RAL7040_D_0_IP65.54_SG_ORS_GEN1);6,5;GALAD Волна Мини LED;0,95;1;18004; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Волна Мини LED-40-ШБ_У50 (5100_740_RAL7040_D_0_IP65.54_SG_ORW_GEN1);50;70;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD Volna Mini LED-40-SHB_U50 (5100_740_RAL7040_D_0_IP65.54_SG_ORW_GEN1).IES;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;5100;128;силикатное закаленное стекло;Высокоэффективный и компактный светодиодный светильник GALAD Волна Мини LED идеально подходит для освещения городских улиц и узких дорог. Дизайн светильника повторяет GALAD Волна LED, что позволяет оформить городское пространство в едином стиле. Светильник может быть интегрирован в автоматическую систему управления наружным освещением.;Освещение улиц и дорог;1;Литой алюминий; -45…+40 °С;У1;П;I;I;4000;3985±275;GALAD Волна мини LED;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/volna-mini/galad-volna-mini-led-40-shb-u50-5100-740-ral7040-d-0-ip65-54-sg-orw-gen1/;IP65;IK08;128;302;614;105;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;40;230;GALAD Волна Мини LED-40-ШБ_У50 (5100_740_RAL7040_D_0_IP65.54_SG_ORW_GEN1);GALAD Волна Мини LED-40-ШБ_У50 (5100_740_RAL7040_D_0_IP65.54_SG_ORW_GEN1);6,5;GALAD Волна Мини LED;0,95;1;18005; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Волна Мини LED-60-ШБ_У50 (7900_740_RAL7040_D_0_IP65.54_SG_ORS_GEN1);50;70;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD Volna Mini LED-60-SHB_U50 (7900_740_RAL7040_D_0_IP65.54_SG_ORW_GEN1).IES;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;7900;132;силикатное закаленное стекло;Высокоэффективный и компактный светодиодный светильник GALAD Волна Мини LED идеально подходит для освещения городских улиц и узких дорог. Дизайн светильника повторяет GALAD Волна LED, что позволяет оформить городское пространство в едином стиле. Светильник может быть интегрирован в автоматическую систему управления наружным освещением.;Освещение улиц и дорог;1;Литой алюминий; -45…+40 °С;У1;П;I;I;4000;3985±275;GALAD Волна мини LED;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/volna-mini/galad-volna-mini-led-60-shb-u50-7900-740-ral7040-d-0-ip65-54-sg-ors-gen1/;IP65;IK08;132;302;614;105;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;60;230;GALAD Волна Мини LED-60-ШБ_У50 (7900_740_RAL7040_D_0_IP65.54_SG_ORS_GEN1);GALAD Волна Мини LED-60-ШБ_У50 (7900_740_RAL7040_D_0_IP65.54_SG_ORS_GEN1);6,5;GALAD Волна Мини LED;0,95;1;18006; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Волна Мини LED-60-ШБ_У50 (7900_740_RAL7040_D_0_IP65.54_SG_ORW_GEN1);50;70;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD Volna Mini LED-60-SHB_U50 (7900_740_RAL7040_D_0_IP65.54_SG_ORS_GEN1).IES;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;7900;132;силикатное закаленное стекло;Высокоэффективный и компактный светодиодный светильник GALAD Волна Мини LED идеально подходит для освещения городских улиц и узких дорог. Дизайн светильника повторяет GALAD Волна LED, что позволяет оформить городское пространство в едином стиле. Светильник может быть интегрирован в автоматическую систему управления наружным освещением.;Освещение улиц и дорог;1;Литой алюминий; -45…+40 °С;У1;П;I;I;4000;3985±275;GALAD Волна мини LED;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/volna-mini/galad-volna-mini-led-60-shb-u50-7900-740-ral7040-d-0-ip65-54-sg-orw-gen1/;IP65;IK08;132;302;614;105;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;60;230;GALAD Волна Мини LED-60-ШБ_У50 (7900_740_RAL7040_D_0_IP65.54_SG_ORW_GEN1);GALAD Волна Мини LED-60-ШБ_У50 (7900_740_RAL7040_D_0_IP65.54_SG_ORW_GEN1);6,5;GALAD Волна Мини LED;0,95;1;18007; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Волна Мини LED-80-ШБ_У50 (10000_740_RAL7040_D_0_IP65.54_SG_ORS_GEN1);50;70;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD Volna Mini LED-80-SHB_U50 (10000_740_RAL7040_D_0_IP65.54_SG_ORS_GEN1).IES;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;10000;125;силикатное закаленное стекло;Высокоэффективный и компактный светодиодный светильник GALAD Волна Мини LED идеально подходит для освещения городских улиц и узких дорог. Дизайн светильника повторяет GALAD Волна LED, что позволяет оформить городское пространство в едином стиле. Светильник может быть интегрирован в автоматическую систему управления наружным освещением.;Освещение улиц и дорог;1;Литой алюминий; -45…+40 °С;У1;П;I;I;4000;3985±275;GALAD Волна мини LED;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/volna-mini/galad-volna-mini-led-80-shb-u50-10000-740-ral7040-d-0-ip65-54-sg-ors-gen1/;IP65;IK08;125;302;614;105;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;80;230;GALAD Волна Мини LED-80-ШБ_У50 (10000_740_RAL7040_D_0_IP65.54_SG_ORS_GEN1);GALAD Волна Мини LED-80-ШБ_У50 (10000_740_RAL7040_D_0_IP65.54_SG_ORS_GEN1);6,5;GALAD Волна Мини LED;0,95;1;18008; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Волна Мини LED-80-ШБ_У50 (10000_740_RAL7040_D_0_IP65.54_SG_ORW_GEN1);50;70;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD Volna Mini LED-80-SHB_U50 (10000_740_RAL7040_D_0_IP65.54_SG_ORW_GEN1).IES;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;10000;125;силикатное закаленное стекло;Высокоэффективный и компактный светодиодный светильник GALAD Волна Мини LED идеально подходит для освещения городских улиц и узких дорог. Дизайн светильника повторяет GALAD Волна LED, что позволяет оформить городское пространство в едином стиле. Светильник может быть интегрирован в автоматическую систему управления наружным освещением.;Освещение улиц и дорог;1;Литой алюминий; -45…+40 °С;У1;П;I;I;4000;3985±275;GALAD Волна мини LED;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/volna-mini/galad-volna-mini-led-80-shb-u50-10000-740-ral7040-d-0-ip65-54-sg-orw-gen1/;IP65;IK08;125;302;614;105;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;80;230;GALAD Волна Мини LED-80-ШБ_У50 (10000_740_RAL7040_D_0_IP65.54_SG_ORW_GEN1);GALAD Волна Мини LED-80-ШБ_У50 (10000_740_RAL7040_D_0_IP65.54_SG_ORW_GEN1);6,5;GALAD Волна Мини LED;0,95;1;18009; Лихославльский завод «Светотехника»
