;Файл фотометрической сетки##OTHER##;Рассеиватель##OTHER##;Цвет температуры##OTHER##;Частота##OTHER##;Цветопередача##OTHER##;Тип устройства управления светодиодами##OTHER##;Тип продукции##OTHER##;Тип монтажной поверхности##OTHER##;Тип источника света##OTHER##;Тип ПРА##OTHER##;Тип КСС##OTHER##;Срок службы##OTHER##;Снижение светового потока во время разгорания##OTHER##;Световая отдача##OTHER##;ADSK_Энергоэффективность##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT;Описание##OTHER##;Область использования##OTHER##;Коэффициент пульсации##OTHER##;Климатическое исполнение##OTHER##;Климатическая зона##OTHER##;Класс светораспределения##OTHER##;Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##;Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN;Диапазон цветовой температуры##OTHER##;Группа модели##OTHER##;Возможный угол наклона##OTHER##;ADSK_Код изделия##OTHER##;URL##OTHER##;Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS;IP##OTHER##;ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS;Высота_колбы##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Обозначение##OTHER##;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS;ADSK_Наименование краткое##OTHER##;ADSK_Наименование##OTHER##;ADSK_Масса##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##;Колпак-А##OTHER##;ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##;ADSK_Количество фаз##OTHER##;ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##;Переходник_60мм##OTHER##
GALAD Фермата LED-40-СПШ-IP65-У1(740_D_X_RAL9005МУАР_Т60_PC.500_ABC_G1_X);C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\2024_12_25_#2140_Fermata_500mm_prozr_konus_shlapa_F5A_Clever_C019.IES;прозрачный;4000;50;70;без управления;светильник;Торшерный;LED;ЭПРА;специальная полуширокая;12 лет;не более 6%;133;133;В светильниках используется универсальный световой модуль, который стал основой для создания целого семейства продукции, включающего различные виды изделий – от боллардов до многоэлементных осветительных комплексов. На данной странице представлены модификации для установки на классические опоры типа НФ, НФК (торшерное исполнение).;Общественные открытые пространства;менее 5%;-45+40С°;У1;Д;2;4000;4000;GALAD Фермата LED;0;28312;https://galad.ru/catalog/outdoor/park/fermata-t60/galad-fermata-led-40-spsh-ip65-u1-740-d-x-ral9005muar-t60-pc-500-abc-g1-x/;5300;65;743;743;614;521;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;40;230;GALAD fermata LED-40;GALAD fermata LED-40-spsh-IP65-u1(740_D_X_RAL9005muar_t60_PC.500_ABC_G1_X);7,60;GALAD fermata LED-40;1;0.95;1; Лихославльский завод «Светотехника»;1
GALAD Фермата LED-40-СПШ-IP65-У1(740_D_X_RAL9005МУАР_Т60_PC.250_B_G1_X);C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\2024_12_24_#2137_Fermata_500mm_prozr_no_konus_no_shlapa_F5A_Clever_C019.IES;прозрачный;4000;50;70;без управления;светильник;Торшерный;LED;ЭПРА;специальная полуширокая;12 лет;не более 6%;133;133;В светильниках используется универсальный световой модуль, который стал основой для создания целого семейства продукции, включающего различные виды изделий – от боллардов до многоэлементных осветительных комплексов. На данной странице представлены модификации для установки на классические опоры типа НФ, НФК (торшерное исполнение).;Общественные открытые пространства;менее 5%;-45+40С°;У1;Д;2;4000;4000;GALAD Фермата LED;0;28328;https://galad.ru/catalog/outdoor/park/fermata-t60/galad-fermata-led-40-spsh-ip65-u1-740-d-x-ral9005muar-t60--pc-250-b-g1-x/;5300;65;160;160;360;267;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;40;230;GALAD fermata LED-40;GALAD fermata LED-40-spsh-IP65-u1(740_D_X_RAL9005muar_t60_PC.250_B_G1_X);7,60;GALAD fermata LED-40;0;0.95;1; Лихославльский завод «Светотехника»;1
GALAD Фермата LED-40-СПШ-IP65-У1(740_D_X_RAL9005МУАР_Т60_PC.500_AB_G1_X);C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\2024_12_25_#2139_Fermata_500mm_prozr_no_konus_shlapa_F5A_Clever_C019.IES;прозрачный;4000;50;70;без управления;светильник;Торшерный;LED;ЭПРА;специальная полуширокая;12 лет;не более 6%;133;133;В светильниках используется универсальный световой модуль, который стал основой для создания целого семейства продукции, включающего различные виды изделий – от боллардов до многоэлементных осветительных комплексов. На данной странице представлены модификации для установки на классические опоры типа НФ, НФК (торшерное исполнение).;Общественные открытые пространства;менее 5%;-45+40С°;У1;Д;2;4000;4000;GALAD Фермата LED;0;28320;https://galad.ru/catalog/outdoor/park/fermata-t60/galad-fermata-led-40-spsh-ip65-u1-740-d-x-ral9005muar-t60--pc-500-ab-g1-x/;5300;65;743;743;614;521;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;40;230;GALAD fermata LED-40;GALAD fermata LED-40-spsh-IP65-u1(740_D_X_RAL9005muar_t60_PC.500_AB_G1_X);7,60;GALAD fermata LED-40;1;0.95;1; Лихославльский завод «Светотехника»;1
GALAD Фермата LED-40-СПШ-IP65-У1(740_D_X_RAL9005МУАР_Т60_PC.250_AB_G1_X);C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\2024_12_25_#2139_Fermata_500mm_prozr_no_konus_shlapa_F5A_Clever_C019.IES;прозрачный;4000;50;70;без управления;светильник;Торшерный;LED;ЭПРА;специальная полуширокая;12 лет;не более 6%;133;133;В светильниках используется универсальный световой модуль, который стал основой для создания целого семейства продукции, включающего различные виды изделий – от боллардов до многоэлементных осветительных комплексов. На данной странице представлены модификации для установки на классические опоры типа НФ, НФК (торшерное исполнение).;Общественные открытые пространства;менее 5%;-45+40С°;У1;Д;2;4000;4000;GALAD Фермата LED;0;28340;https://galad.ru/catalog/outdoor/park/fermata-t60/galad-fermata-led-40-spsh-ip65-u1-740-d-x-ral9005muar-t60-pc-250-ab-g1-x/;5300;65;743;743;364;271;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;40;230;GALAD fermata LED-40;GALAD fermata LED-40-spsh-IP65-u1(740_D_X_RAL9005muar_t60_PC.250_AB_G1_X);7,60;GALAD fermata LED-40;1;0.95;1; Лихославльский завод «Светотехника»;1
GALAD Фермата LED-40-СПШ-IP65-У1(740_D_X_RAL9005МУАР_Т60_PC.370_B_G1_X);C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\2024_12_24_#2137_Fermata_500mm_prozr_no_konus_no_shlapa_F5A_Clever_C019.IES;прозрачный;4000;50;70;без управления;светильник;Торшерный;LED;ЭПРА;специальная полуширокая;12 лет;не более 6%;133;133;В светильниках используется универсальный световой модуль, который стал основой для создания целого семейства продукции, включающего различные виды изделий – от боллардов до многоэлементных осветительных комплексов. На данной странице представлены модификации для установки на классические опоры типа НФ, НФК (торшерное исполнение).;Общественные открытые пространства;менее 5%;-45+40С°;У1;Д;2;4000;4000;GALAD Фермата LED;0;28321;https://galad.ru/catalog/outdoor/park/fermata-t60/galad-fermata-led-40-spsh-ip65-u1-740-d-x-ral9005muar-t60-pc-370-b-g1-x/;5300;65;160;160;484;391;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;40;230;GALAD fermata LED-40;GALAD fermata LED-40-spsh-IP65-u1(740_D_X_RAL9005muar_t60_PC.370_B_G1_X);7,60;GALAD fermata LED-40;0;0.95;1; Лихославльский завод «Светотехника»;1
GALAD Фермата LED-40-СПШ-IP65-У1(740_D_X_RAL9005МУАР_Т60_OP.PC.370_AB_G1_X);C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\2025_01_31_#2186_Fermata_500mm_matovaya_bez_wlyapi_40W(dlya_saita)C019_Clever_F5A.IES;опаловый;4000;50;70;без управления;светильник;Торшерный;LED;ЭПРА;специальная полуширокая;12 лет;не более 6%;133;133;В светильниках используется универсальный световой модуль, который стал основой для создания целого семейства продукции, включающего различные виды изделий – от боллардов до многоэлементных осветительных комплексов. На данной странице представлены модификации для установки на классические опоры типа НФ, НФК (торшерное исполнение).;Общественные открытые пространства;менее 5%;-45+40С°;У1;Д;2;4000;4000;GALAD Фермата LED;0;28324;https://galad.ru/catalog/outdoor/park/fermata-t60/galad-fermata-led-40-spsh-ip65-u1-740-d-x-ral9005muar-t60--op-pc-370-ab-g1-x/;5300;65;743;743;484;391;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;40;230;GALAD fermata LED-40;GALAD fermata LED-40-spsh-IP65-u1(740_D_X_RAL9005muar_t60_OP.PC.370_AB_G1_X);7,60;GALAD fermata LED-40;1;0.95;1; Лихославльский завод «Светотехника»;1
GALAD Фермата LED-40-СПШ-IP65-У1(740_D_X_RAL9005МУАР_Т60_PC.370_AB_G1_X);C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\2024_12_25_#2139_Fermata_500mm_prozr_no_konus_shlapa_F5A_Clever_C019.IES;прозрачный;4000;50;70;без управления;светильник;Торшерный;LED;ЭПРА;специальная полуширокая;12 лет;не более 6%;133;133;В светильниках используется универсальный световой модуль, который стал основой для создания целого семейства продукции, включающего различные виды изделий – от боллардов до многоэлементных осветительных комплексов. На данной странице представлены модификации для установки на классические опоры типа НФ, НФК (торшерное исполнение).;Общественные открытые пространства;менее 5%;-45+40С°;У1;Д;2;4000;4000;GALAD Фермата LED;0;28330;https://galad.ru/catalog/outdoor/park/fermata-t60/galad-fermata-led-40-spsh-ip65-u1-740-d-x-ral9005muar-t60--pc-370-ab-g1-x/;5300;65;743;743;484;391;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;40;230;GALAD fermata LED-40;GALAD fermata LED-40-spsh-IP65-u1(740_D_X_RAL9005muar_t60_PC.370_AB_G1_X);7,60;GALAD fermata LED-40;1;0.95;1; Лихославльский завод «Светотехника»;1
GALAD Фермата LED-40-СПШ-IP65-У1(740_D_X_RAL9005МУАР_Т60_OP.PC.250_AB_G1_X);C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\2025_01_31_#2186_Fermata_500mm_matovaya_bez_wlyapi_40W(dlya_saita)C019_Clever_F5A.IES;опаловый;4000;50;70;без управления;светильник;Торшерный;LED;ЭПРА;специальная полуширокая;12 лет;не более 6%;133;133;В светильниках используется универсальный световой модуль, который стал основой для создания целого семейства продукции, включающего различные виды изделий – от боллардов до многоэлементных осветительных комплексов. На данной странице представлены модификации для установки на классические опоры типа НФ, НФК (торшерное исполнение).;Общественные открытые пространства;менее 5%;-45+40С°;У1;Д;2;4000;4000;GALAD Фермата LED;0;28336;https://galad.ru/catalog/outdoor/park/fermata-t60/galad-fermata-led-40-spsh-ip65-u1-740-d-x-ral9005muar-t60-op-pc-250-ab-g1-x/;5300;65;743;743;364;271;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;40;230;GALAD fermata LED-40;GALAD fermata LED-40-spsh-IP65-u1(740_D_X_RAL9005muar_t60_OP.PC.250_AB_G1_X);7,60;GALAD fermata LED-40;1;0.95;1; Лихославльский завод «Светотехника»;1
GALAD Фермата LED-40-СПШ-IP65-У1(740_D_X_RAL9005МУАР_Т60_OP.PC.500_AB_G1_X);C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\2025_01_31_#2186_Fermata_500mm_matovaya_bez_wlyapi_40W(dlya_saita)C019_Clever_F5A.IES;опаловый;4000;50;70;без управления;светильник;Торшерный;LED;ЭПРА;специальная полуширокая;12 лет;не более 6%;133;133;В светильниках используется универсальный световой модуль, который стал основой для создания целого семейства продукции, включающего различные виды изделий – от боллардов до многоэлементных осветительных комплексов. На данной странице представлены модификации для установки на классические опоры типа НФ, НФК (торшерное исполнение).;Общественные открытые пространства;менее 5%;-45+40С°;У1;Д;2;4000;4000;GALAD Фермата LED;0;28315;https://galad.ru/catalog/outdoor/park/fermata-t60/galad-fermata-led-40-spsh-ip65-u1-740-d-x-ral9005muar-t60-op-pc-500-ab-g1-x/;5300;65;743;743;614;521;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;40;230;GALAD fermata LED-40;GALAD fermata LED-40-spsh-IP65-u1(740_D_X_RAL9005muar_t60_OP.PC.500_AB_G1_X);7,60;GALAD fermata LED-40;1;0.95;1; Лихославльский завод «Светотехника»;1
GALAD Фермата LED-40-СПШ-IP65-У1(740_D_X_RAL9005МУАР_Т60_OP.PC.370_B_G1_X);C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\2025_01_31_#2186_Fermata_500mm_matovaya_bez_wlyapi_40W(dlya_saita)C019_Clever_F5A.IES;опаловый;4000;50;70;без управления;светильник;Торшерный;LED;ЭПРА;специальная полуширокая;12 лет;не более 6%;133;133;В светильниках используется универсальный световой модуль, который стал основой для создания целого семейства продукции, включающего различные виды изделий – от боллардов до многоэлементных осветительных комплексов. На данной странице представлены модификации для установки на классические опоры типа НФ, НФК (торшерное исполнение).;Общественные открытые пространства;менее 5%;-45+40С°;У1;Д;2;4000;4000;GALAD Фермата LED;0;28317;https://galad.ru/catalog/outdoor/park/fermata-t60/galad-fermata-led-40-spsh-ip65-u1-740-d-x-ral9005muar-t60-op-pc-370-b-g1-x/;5300;65;160;160;480;387;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;40;230;GALAD fermata LED-40;GALAD fermata LED-40-spsh-IP65-u1(740_D_X_RAL9005muar_t60_OP.PC.370_B_G1_X);7,60;GALAD fermata LED-40;0;0.95;1; Лихославльский завод «Светотехника»;1
GALAD Фермата LED-40-СПШ-IP65-У1(740_D_X_RAL9005МУАР_Т60_OP.PC.250_B_G1_X);C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\2025_01_31_#2186_Fermata_500mm_matovaya_bez_wlyapi_40W(dlya_saita)C019_Clever_F5A.IES;опаловый;4000;50;70;без управления;светильник;Торшерный;LED;ЭПРА;специальная полуширокая;12 лет;не более 6%;133;133;В светильниках используется универсальный световой модуль, который стал основой для создания целого семейства продукции, включающего различные виды изделий – от боллардов до многоэлементных осветительных комплексов. На данной странице представлены модификации для установки на классические опоры типа НФ, НФК (торшерное исполнение).;Общественные открытые пространства;менее 5%;-45+40С°;У1;Д;2;4000;4000;GALAD Фермата LED;0;28327;https://galad.ru/catalog/outdoor/park/fermata-t60/galad-fermata-led-40-spsh-ip65-u1-740-d-x-ral9005muar-t60--op-pc-250-b-g1-x/;5300;65;160;160;360;267;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;40;230;GALAD fermata LED-40;GALAD fermata LED-40-spsh-IP65-u1(740_D_X_RAL9005muar_t60_OP.PC.250_B_G1_X);7,60;GALAD fermata LED-40;0;0.95;1; Лихославльский завод «Светотехника»;1
GALAD Фермата LED-40-СПШ-IP65-У1(740_D_X_RAL9005МУАР_Т60_PC.500_BC_G1_X);C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\2024_12_24_#2138_Fermata_500mm_prozr_konus_no_shlapa_F5A_Clever_C019.IES;прозрачный;4000;50;70;без управления;светильник;Торшерный;LED;ЭПРА;специальная полуширокая;12 лет;не более 6%;133;133;В светильниках используется универсальный световой модуль, который стал основой для создания целого семейства продукции, включающего различные виды изделий – от боллардов до многоэлементных осветительных комплексов. На данной странице представлены модификации для установки на классические опоры типа НФ, НФК (торшерное исполнение).;Общественные открытые пространства;менее 5%;-45+40С°;У1;Д;2;4000;4000;GALAD Фермата LED;0;28313;https://galad.ru/catalog/outdoor/park/fermata-t60/galad-fermata-led-40-spsh-ip65-u1-740-d-x-ral9005muar-t60-pc-500-bc-g1-x/;5300;65;160;160;610;517;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;40;230;GALAD fermata LED-40;GALAD fermata LED-40-spsh-IP65-u1(740_D_X_RAL9005muar_t60_PC.500_BC_G1_X);7,60;GALAD fermata LED-40;0;0.95;1; Лихославльский завод «Светотехника»;1
GALAD Фермата LED-50-СПШ-IP65-У1(740_D_X_RAL9005МУАР_Т60_PC.500_BC_G1_X);C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\2024_12_24_#2138_Fermata_500mm_prozr_konus_no_shlapa_F5A_Clever_C019.IES;прозрачный;4000;50;70;без управления;светильник;Торшерный;LED;ЭПРА;специальная полуширокая;12 лет;не более 6%;133;133;В светильниках используется универсальный световой модуль, который стал основой для создания целого семейства продукции, включающего различные виды изделий – от боллардов до многоэлементных осветительных комплексов. На данной странице представлены модификации для установки на классические опоры типа НФ, НФК (торшерное исполнение).;Общественные открытые пространства;менее 5%;-45+40С°;У1;Д;2;4000;4000;GALAD Фермата LED;0;28310;https://galad.ru/catalog/outdoor/park/fermata-t60/galad-fermata-led-50-spsh-ip65-u1-740-d-x-ral9005muar-t60-pc-500-bc-g1-x/;6360;65;160;160;610;517;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;50;230;GALAD fermata LED-50;GALAD fermata LED-50-spsh-IP65-u1(740_D_X_RAL9005muar_t60_PC.500_BC_G1_X);7,60;GALAD fermata LED-50;0;0.95;1; Лихославльский завод «Светотехника»;1
GALAD Фермата LED-50-СПШ-IP65-У1(740_D_X_RAL9005МУАР_Т60_OP.PC.370_B_G1_X);C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\2024_12_26_#2147_Fermata_500mm_matovaya_bez_shlyapi_50W.IES;опаловый;4000;50;70;без управления;светильник;Торшерный;LED;ЭПРА;специальная полуширокая;12 лет;не более 6%;133;133;В светильниках используется универсальный световой модуль, который стал основой для создания целого семейства продукции, включающего различные виды изделий – от боллардов до многоэлементных осветительных комплексов. На данной странице представлены модификации для установки на классические опоры типа НФ, НФК (торшерное исполнение).;Общественные открытые пространства;менее 5%;-45+40С°;У1;Д;2;4000;4000;GALAD Фермата LED;0;28316;https://galad.ru/catalog/outdoor/park/fermata-t60/galad-fermata-led-50-spsh-ip65-u1-740-d-x-ral9005muar-t60-op-pc-370-b-g1-x/;6360;65;160;160;480;387;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;50;230;GALAD fermata LED-50;GALAD fermata LED-50-spsh-IP65-u1(740_D_X_RAL9005muar_t60_OP.PC.370_B_G1_X);7,60;GALAD fermata LED-50;0;0.95;1; Лихославльский завод «Светотехника»;1
GALAD Фермата LED-50-СПШ-IP65-У1(740_D_X_RAL9005МУАР_Т60_OP.PC.500_AB_G1_X);C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\2024_12_26_#2147_Fermata_500mm_matovaya_bez_shlyapi_50W.IES;опаловый;4000;50;70;без управления;светильник;Торшерный;LED;ЭПРА;специальная полуширокая;12 лет;не более 6%;133;133;В светильниках используется универсальный световой модуль, который стал основой для создания целого семейства продукции, включающего различные виды изделий – от боллардов до многоэлементных осветительных комплексов. На данной странице представлены модификации для установки на классические опоры типа НФ, НФК (торшерное исполнение).;Общественные открытые пространства;менее 5%;-45+40С°;У1;Д;2;4000;4000;GALAD Фермата LED;0;28314;https://galad.ru/catalog/outdoor/park/fermata-t60/galad-fermata-led-50-spsh-ip65-u1-740-d-x-ral9005muar-t60-op-pc-500-ab-g1-x/;6360;65;743;743;614;521;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;50;230;GALAD fermata LED-50;GALAD fermata LED-50-spsh-IP65-u1(740_D_X_RAL9005muar_t60_OP.PC.500_AB_G1_X);7,60;GALAD fermata LED-50;1;0.95;1; Лихославльский завод «Светотехника»;1
GALAD Фермата LED-50-СПШ-IP65-У1(740_D_X_RAL9005МУАР_Т60_PC.500_ABC_G1_X);C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\2024_12_25_#2140_Fermata_500mm_prozr_konus_shlapa_F5A_Clever_C019.IES;прозрачный;4000;50;70;без управления;светильник;Торшерный;LED;ЭПРА;специальная полуширокая;12 лет;не более 6%;133;133;В светильниках используется универсальный световой модуль, который стал основой для создания целого семейства продукции, включающего различные виды изделий – от боллардов до многоэлементных осветительных комплексов. На данной странице представлены модификации для установки на классические опоры типа НФ, НФК (торшерное исполнение).;Общественные открытые пространства;менее 5%;-45+40С°;У1;Д;2;4000;4000;GALAD Фермата LED;0;28311;https://galad.ru/catalog/outdoor/park/fermata-t60/galad-fermata-led-50-spsh-ip65-u1-740-d-x-ral9005muar-t60-pc-500-abc-g1-x/;6360;65;743;743;614;521;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;50;230;GALAD fermata LED-50;GALAD fermata LED-50-spsh-IP65-u1(740_D_X_RAL9005muar_t60_PC.500_ABC_G1_X);7,60;GALAD fermata LED-50;1;0.95;1; Лихославльский завод «Светотехника»;1
GALAD Фермата LED-50-СПШ-IP65-У1(740_D_X_RAL9005МУАР_Т60_PC.370_AB_G1_X);C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\2024_12_25_#2139_Fermata_500mm_prozr_no_konus_shlapa_F5A_Clever_C019.IES;прозрачный;4000;50;70;без управления;светильник;Торшерный;LED;ЭПРА;специальная полуширокая;12 лет;не более 6%;133;133;В светильниках используется универсальный световой модуль, который стал основой для создания целого семейства продукции, включающего различные виды изделий – от боллардов до многоэлементных осветительных комплексов. На данной странице представлены модификации для установки на классические опоры типа НФ, НФК (торшерное исполнение).;Общественные открытые пространства;менее 5%;-45+40С°;У1;Д;2;4000;4000;GALAD Фермата LED;0;28322;https://galad.ru/catalog/outdoor/park/fermata-t60/galad-fermata-led-50-spsh-ip65-u1-740-d-x-ral9005muar-t60--pc-370-ab-g1-x/;6360;65;743;743;484;391;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;50;230;GALAD fermata LED-50;GALAD fermata LED-50-spsh-IP65-u1(740_D_X_RAL9005muar_t60_PC.370_AB_G1_X);7,60;GALAD fermata LED-50;1;0.95;1; Лихославльский завод «Светотехника»;1
GALAD Фермата LED-50-СПШ-IP65-У1(740_D_X_RAL9005МУАР_Т60_PC.370_B_G1_X);C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\2024_12_24_#2137_Fermata_500mm_prozr_no_konus_no_shlapa_F5A_Clever_C019.IES;прозрачный;4000;50;70;без управления;светильник;Торшерный;LED;ЭПРА;специальная полуширокая;12 лет;не более 6%;133;133;В светильниках используется универсальный световой модуль, который стал основой для создания целого семейства продукции, включающего различные виды изделий – от боллардов до многоэлементных осветительных комплексов. На данной странице представлены модификации для установки на классические опоры типа НФ, НФК (торшерное исполнение).;Общественные открытые пространства;менее 5%;-45+40С°;У1;Д;2;4000;4000;GALAD Фермата LED;0;28318;https://galad.ru/catalog/outdoor/park/fermata-t60/galad-fermata-led-50-spsh-ip65-u1-740-d-x-ral9005muar-t60-pc-370-b-g1-x/;6360;65;160;160;480;387;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;50;230;GALAD fermata LED-50;GALAD fermata LED-50-spsh-IP65-u1(740_D_X_RAL9005muar_t60_PC.370_B_G1_X);7,60;GALAD fermata LED-50;0;0.95;1; Лихославльский завод «Светотехника»;1
GALAD Фермата LED-50-СПШ-IP65-У1(740_D_X_RAL9005МУАР_Т60_OP.PC.250_B_G1_X);C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\2024_12_26_#2147_Fermata_500mm_matovaya_bez_shlyapi_50W.IES;опаловый;4000;50;70;без управления;светильник;Торшерный;LED;ЭПРА;специальная полуширокая;12 лет;не более 6%;133;133;В светильниках используется универсальный световой модуль, который стал основой для создания целого семейства продукции, включающего различные виды изделий – от боллардов до многоэлементных осветительных комплексов. На данной странице представлены модификации для установки на классические опоры типа НФ, НФК (торшерное исполнение).;Общественные открытые пространства;менее 5%;-45+40С°;У1;Д;2;4000;4000;GALAD Фермата LED;0;28323;https://galad.ru/catalog/outdoor/park/fermata-t60/galad-fermata-led-50-spsh-ip65-u1-740-d-x-ral9005muar-t60--op-pc-250-b-g1-x/;6360;65;160;160;360;267;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;50;230;GALAD fermata LED-50;GALAD fermata LED-50-spsh-IP65-u1(740_D_X_RAL9005muar_t60_OP.PC.250_B_G1_X);7,60;GALAD fermata LED-50;0;0.95;1; Лихославльский завод «Светотехника»;1
GALAD Фермата LED-50-СПШ-IP65-У1(740_D_X_RAL9005МУАР_Т60_PC.250_AB_G1_X);C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\2024_12_25_#2139_Fermata_500mm_prozr_no_konus_shlapa_F5A_Clever_C019.IES;прозрачный;4000;50;70;без управления;светильник;Торшерный;LED;ЭПРА;специальная полуширокая;12 лет;не более 6%;133;133;В светильниках используется универсальный световой модуль, который стал основой для создания целого семейства продукции, включающего различные виды изделий – от боллардов до многоэлементных осветительных комплексов. На данной странице представлены модификации для установки на классические опоры типа НФ, НФК (торшерное исполнение).;Общественные открытые пространства;менее 5%;-45+40С°;У1;Д;2;4000;4000;GALAD Фермата LED;0;28342;https://galad.ru/catalog/outdoor/park/fermata-t60/galad-fermata-led-50-spsh-ip65-u1-740-d-x-ral9005muar-t60-pc-250-ab-g1-x/;6360;65;743;743;364;271;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;50;230;GALAD fermata LED-50;GALAD fermata LED-50-spsh-IP65-u1(740_D_X_RAL9005muar_t60_PC.250_AB_G1_X);7,60;GALAD fermata LED-50;1;0.95;1; Лихославльский завод «Светотехника»;1
GALAD Фермата LED-50-СПШ-IP65-У1(740_D_X_RAL9005МУАР_Т60_PC.250_B_G1_X);C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\2024_12_24_#2137_Fermata_500mm_prozr_no_konus_no_shlapa_F5A_Clever_C019.IES;прозрачный;4000;50;70;без управления;светильник;Торшерный;LED;ЭПРА;специальная полуширокая;12 лет;не более 6%;133;133;В светильниках используется универсальный световой модуль, который стал основой для создания целого семейства продукции, включающего различные виды изделий – от боллардов до многоэлементных осветительных комплексов. На данной странице представлены модификации для установки на классические опоры типа НФ, НФК (торшерное исполнение).;Общественные открытые пространства;менее 5%;-45+40С°;У1;Д;2;4000;4000;GALAD Фермата LED;0;28329;https://galad.ru/catalog/outdoor/park/fermata-t60/galad-fermata-led-50-spsh-ip65-u1-740-d-x-ral9005muar-t60--pc-250-b-g1-x/;6360;65;160;160;360;267;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;50;230;GALAD fermata LED-50;GALAD fermata LED-50-spsh-IP65-u1(740_D_X_RAL9005muar_t60_PC.250_B_G1_X);7,60;GALAD fermata LED-50;0;0.95;1; Лихославльский завод «Светотехника»;1
GALAD Фермата LED-50-СПШ-IP65-У1(740_D_X_RAL9005МУАР_Т60_OP.PC.370_AB_G1_X);C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\2024_12_26_#2147_Fermata_500mm_matovaya_bez_shlyapi_50W.IES;опаловый;4000;50;70;без управления;светильник;Торшерный;LED;ЭПРА;специальная полуширокая;12 лет;не более 6%;133;133;В светильниках используется универсальный световой модуль, который стал основой для создания целого семейства продукции, включающего различные виды изделий – от боллардов до многоэлементных осветительных комплексов. На данной странице представлены модификации для установки на классические опоры типа НФ, НФК (торшерное исполнение).;Общественные открытые пространства;менее 5%;-45+40С°;У1;Д;2;4000;4000;GALAD Фермата LED;0;28325;https://galad.ru/catalog/outdoor/park/fermata-t60/galad-fermata-led-50-spsh-ip65-u1-740-d-x-ral9005muar-t60--op-pc-370-ab-g1-x/;6360;65;743;743;484;391;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;50;230;GALAD fermata LED-50;GALAD fermata LED-50-spsh-IP65-u1(740_D_X_RAL9005muar_t60_OP.PC.370_AB_G1_X);7,60;GALAD fermata LED-50;1;0.95;1; Лихославльский завод «Светотехника»;1
GALAD Фермата LED-50-СПШ-IP65-У1(740_D_X_RAL9005МУАР_Т60_OP.PC.250_AB_G1_X);C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\2024_12_26_#2147_Fermata_500mm_matovaya_bez_shlyapi_50W.IES;опаловый;4000;50;70;без управления;светильник;Торшерный;LED;ЭПРА;специальная полуширокая;12 лет;не более 6%;133;133;В светильниках используется универсальный световой модуль, который стал основой для создания целого семейства продукции, включающего различные виды изделий – от боллардов до многоэлементных осветительных комплексов. На данной странице представлены модификации для установки на классические опоры типа НФ, НФК (торшерное исполнение).;Общественные открытые пространства;менее 5%;-45+40С°;У1;Д;2;4000;4000;GALAD Фермата LED;0;28335;https://galad.ru/catalog/outdoor/park/fermata-t60/galad-fermata-led-50-spsh-ip65-u1-740-d-x-ral9005muar-t60-op-pc-250-ab-g1-x/;6360;65;743;743;364;271;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;50;230;GALAD fermata LED-50;GALAD fermata LED-50-spsh-IP65-u1(740_D_X_RAL9005muar_t60_OP.PC.250_AB_G1_X);7,60;GALAD fermata LED-50;1;0.95;1; Лихославльский завод «Светотехника»;1
GALAD Фермата LED-50-СПШ-IP65-У1(740_D_X_RAL9005МУАР_Т60_PC.500_AB_G1_X);C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\2024_12_25_#2139_Fermata_500mm_prozr_no_konus_shlapa_F5A_Clever_C019.IES;прозрачный;4000;50;70;без управления;светильник;Торшерный;LED;ЭПРА;специальная полуширокая;12 лет;не более 6%;133;133;В светильниках используется универсальный световой модуль, который стал основой для создания целого семейства продукции, включающего различные виды изделий – от боллардов до многоэлементных осветительных комплексов. На данной странице представлены модификации для установки на классические опоры типа НФ, НФК (торшерное исполнение).;Общественные открытые пространства;менее 5%;-45+40С°;У1;Д;2;4000;4000;GALAD Фермата LED;0;28333;https://galad.ru/catalog/outdoor/park/fermata-t60/galad-fermata-led-50-spsh-ip65-u1-740-d-x-ral9005muar-t60--pc-500-ab-g1-x/;6360;65;743;743;614;521;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;50;230;GALAD fermata LED-50;GALAD fermata LED-50-spsh-IP65-u1(740_D_X_RAL9005muar_t60_PC.500_AB_G1_X);7,60;GALAD fermata LED-50;1;0.95;1; Лихославльский завод «Светотехника»;1
GALAD Фермата LED-60-СПШ-IP65-У1(740_D_X_RAL9005МУАР_Т60_PC.500_AB_G1_X);C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\2024_12_25_#2139_Fermata_500mm_prozr_no_konus_shlapa_F5A_Clever_C019.IES;прозрачный;4000;50;70;без управления;светильник;Торшерный;LED;ЭПРА;специальная полуширокая;12 лет;не более 6%;133;133;В светильниках используется универсальный световой модуль, который стал основой для создания целого семейства продукции, включающего различные виды изделий – от боллардов до многоэлементных осветительных комплексов. На данной странице представлены модификации для установки на классические опоры типа НФ, НФК (торшерное исполнение).;Общественные открытые пространства;менее 5%;-45+40С°;У1;Д;2;4000;4000;GALAD Фермата LED;0;28344;https://galad.ru/catalog/outdoor/park/fermata-t60/galad-fermata-led-60-spsh-ip65-u1-740-d-x-ral9005muar-t60--pc-500-ab-g1-x/;7420;65;743;743;614;521;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;60;230;GALAD fermata LED-60;GALAD fermata LED-60-spsh-IP65-u1(740_D_X_RAL9005muar_t60_PC.500_AB_G1_X);7,60;GALAD fermata LED-60;1;0.95;1; Лихославльский завод «Светотехника»;1
GALAD Фермата LED-60-СПШ-IP65-У1(740_D_X_RAL9005МУАР_Т60_OP.PC.370_AB_G1_X);C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\2024_12_26_#2147_Fermata_500mm_matovaya_bez_shlyapi_50W.IES;опаловый;4000;50;70;без управления;светильник;Торшерный;LED;ЭПРА;специальная полуширокая;12 лет;не более 6%;133;133;В светильниках используется универсальный световой модуль, который стал основой для создания целого семейства продукции, включающего различные виды изделий – от боллардов до многоэлементных осветительных комплексов. На данной странице представлены модификации для установки на классические опоры типа НФ, НФК (торшерное исполнение).;Общественные открытые пространства;менее 5%;-45+40С°;У1;Д;2;4000;4000;GALAD Фермата LED;0;28331;https://galad.ru/catalog/outdoor/park/fermata-t60/galad-fermata-led-60-spsh-ip65-u1-740-d-x-ral9005muar-t60--op-pc-370-ab-g1-x/;7420;65;743;743;484;391;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;60;230;GALAD fermata LED-60;GALAD fermata LED-60-spsh-IP65-u1(740_D_X_RAL9005muar_t60_OP.PC.370_AB_G1_X);7,60;GALAD fermata LED-60;1;0.95;1; Лихославльский завод «Светотехника»;1
GALAD Фермата LED-60-СПШ-IP65-У1(740_D_X_RAL9005МУАР_Т60_PC.370_AB_G1_X);C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\2024_12_25_#2139_Fermata_500mm_prozr_no_konus_shlapa_F5A_Clever_C019.IES;прозрачный;4000;50;70;без управления;светильник;Торшерный;LED;ЭПРА;специальная полуширокая;12 лет;не более 6%;133;133;В светильниках используется универсальный световой модуль, который стал основой для создания целого семейства продукции, включающего различные виды изделий – от боллардов до многоэлементных осветительных комплексов. На данной странице представлены модификации для установки на классические опоры типа НФ, НФК (торшерное исполнение).;Общественные открытые пространства;менее 5%;-45+40С°;У1;Д;2;4000;4000;GALAD Фермата LED;0;28326;https://galad.ru/catalog/outdoor/park/fermata-t60/galad-fermata-led-60-spsh-ip65-u1-740-d-x-ral9005muar-t60--pc-370-ab-g1-x/;7420;65;743;743;484;391;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;60;230;GALAD fermata LED-60;GALAD fermata LED-60-spsh-IP65-u1(740_D_X_RAL9005muar_t60_PC.370_AB_G1_X);7,60;GALAD fermata LED-60;1;0.95;1; Лихославльский завод «Светотехника»;1
GALAD Фермата LED-60-СПШ-IP65-У1(740_D_X_RAL9005МУАР_Т60_OP.PC.500_AB_G1_X);C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\2024_12_26_#2147_Fermata_500mm_matovaya_bez_shlyapi_50W.IES;опаловый;4000;50;70;без управления;светильник;Торшерный;LED;ЭПРА;специальная полуширокая;12 лет;не более 6%;133;133;В светильниках используется универсальный световой модуль, который стал основой для создания целого семейства продукции, включающего различные виды изделий – от боллардов до многоэлементных осветительных комплексов. На данной странице представлены модификации для установки на классические опоры типа НФ, НФК (торшерное исполнение).;Общественные открытые пространства;менее 5%;-45+40С°;У1;Д;2;4000;4000;GALAD Фермата LED;0;28308;https://galad.ru/catalog/outdoor/park/fermata-t60/galad-fermata-led-60-spsh-ip65-u1-740-d-x-ral9005muar-t60-op-pc-500-ab-g1-x/;7420;65;743;743;614;521;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;60;230;GALAD fermata LED-60;GALAD fermata LED-60-spsh-IP65-u1(740_D_X_RAL9005muar_t60_OP.PC.500_AB_G1_X);7,60;GALAD fermata LED-60;1;0.95;1; Лихославльский завод «Светотехника»;1
GALAD Фермата LED-60-СПШ-IP65-У1(740_D_X_RAL9005МУАР_Т60_OP.PC.250_AB_G1_X);C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\2024_12_26_#2147_Fermata_500mm_matovaya_bez_shlyapi_50W.IES;опаловый;4000;50;70;без управления;светильник;Торшерный;LED;ЭПРА;специальная полуширокая;12 лет;не более 6%;133;133;В светильниках используется универсальный световой модуль, который стал основой для создания целого семейства продукции, включающего различные виды изделий – от боллардов до многоэлементных осветительных комплексов. На данной странице представлены модификации для установки на классические опоры типа НФ, НФК (торшерное исполнение).;Общественные открытые пространства;менее 5%;-45+40С°;У1;Д;2;4000;4000;GALAD Фермата LED;0;28337;https://galad.ru/catalog/outdoor/park/fermata-t60/galad-fermata-led-60-spsh-ip65-u1-740-d-x-ral9005muar-t60-op-pc-250-ab-g1-x/;7420;65;743;743;364;271;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;60;230;GALAD fermata LED-60;GALAD fermata LED-60-spsh-IP65-u1(740_D_X_RAL9005muar_t60_OP.PC.250_AB_G1_X);7,60;GALAD fermata LED-60;1;0.95;1; Лихославльский завод «Светотехника»;1
GALAD Фермата LED-60-СПШ-IP65-У1(740_D_X_RAL9005МУАР_Т60_PC.500_ABC_G1_X);C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\2024_12_25_#2140_Fermata_500mm_prozr_konus_shlapa_F5A_Clever_C019.IES;прозрачный;4000;50;70;без управления;светильник;Торшерный;LED;ЭПРА;специальная полуширокая;12 лет;не более 6%;133;133;В светильниках используется универсальный световой модуль, который стал основой для создания целого семейства продукции, включающего различные виды изделий – от боллардов до многоэлементных осветительных комплексов. На данной странице представлены модификации для установки на классические опоры типа НФ, НФК (торшерное исполнение).;Общественные открытые пространства;менее 5%;-45+40С°;У1;Д;2;4000;4000;GALAD Фермата LED;0;28309;https://galad.ru/catalog/outdoor/park/fermata-t60/galad-fermata-led-60-spsh-ip65-u1-740-d-x-ral9005muar-t60-pc-500-abc-g1-x/;7420;65;743;743;614;521;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;60;230;GALAD fermata LED-60;GALAD fermata LED-60-spsh-IP65-u1(740_D_X_RAL9005muar_t60_PC.500_ABC_G1_X);7,60;GALAD fermata LED-60;1;0.95;1; Лихославльский завод «Светотехника»;1
GALAD Фермата LED-60-СПШ-IP65-У1(740_D_X_RAL9005МУАР_Т60_PC.250_AB_G1_X);C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\2024_12_25_#2139_Fermata_500mm_prozr_no_konus_shlapa_F5A_Clever_C019.IES;прозрачный;4000;50;70;без управления;светильник;Торшерный;LED;ЭПРА;специальная полуширокая;12 лет;не более 6%;133;133;В светильниках используется универсальный световой модуль, который стал основой для создания целого семейства продукции, включающего различные виды изделий – от боллардов до многоэлементных осветительных комплексов. На данной странице представлены модификации для установки на классические опоры типа НФ, НФК (торшерное исполнение).;Общественные открытые пространства;менее 5%;-45+40С°;У1;Д;2;4000;4000;GALAD Фермата LED;0;28319;https://galad.ru/catalog/outdoor/park/fermata-t60/galad-fermata-led-60-spsh-ip65-u1-740-d-x-ral9005muar-t60-pc-250-ab-g1-x/;7420;65;743;743;364;271;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;60;230;GALAD fermata LED-60;GALAD fermata LED-60-spsh-IP65-u1(740_D_X_RAL9005muar_t60_PC.250_AB_G1_X);7,60;GALAD fermata LED-60;1;0.95;1; Лихославльский завод «Светотехника»;1
GALAD Фермата LED-20-СПШ-IP65-У1(730_D_X_RAL9005МЕТАЛЛИК_Т160_PC.250_X_G1_X);C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\2024_12_24_#2137_Fermata_500mm_prozr_no_konus_no_shlapa_F5A_Clever_C019.IES;прозрачный;3000;50;70;без управления;светильник;Торшерный;LED;ЭПРА;широкая осевая симметричная;12 лет;не более 6%;133;133;В светильниках используется универсальный световой модуль, который стал основой для создания целого семейства продукции, включающего различные виды изделий – от боллардов до многоэлементных осветительных комплексов. На данной странице представлены модификации для установки на классические опоры типа НФ, НФК (торшерное исполнение).;Общественные открытые пространства;менее 5%;-45+40С°;У1;Д;2;3000;3000;GALAD Фермата LED;0;28347;https://galad.ru/catalog/outdoor/park/fermata-t160/galad-fermata-led-20-spsh-ip65-u1-730-d-x-ral9005-t160-pc-250-x-g1-x/;2650;65;160;160;256;256;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;20;230;GALAD fermata LED-20;GALAD fermata LED-20-spsh-IP65-u1(730_D_X_RAL9005metallik_t160_PC.250_X_G1_X);6,50;GALAD fermata LED-20;0;0.95;1; Лихославльский завод «Светотехника»;0
GALAD Фермата LED-20-СПШ-IP65-У1(730_D_X_RAL9005МЕТАЛЛИК_Т160_OP.PC.250_X_G1_X);C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\2025_01_30_#2175_Fermata_500mm_matovaya_bez_wlyapi_20W(dlya_saita)C019_Clever_F5A.IES;опаловый;3000;50;70;без управления;светильник;Торшерный;LED;ЭПРА;широкая осевая симметричная;12 лет;не более 6%;133;133;В светильниках используется универсальный световой модуль, который стал основой для создания целого семейства продукции, включающего различные виды изделий – от боллардов до многоэлементных осветительных комплексов. На данной странице представлены модификации для установки на классические опоры типа НФ, НФК (торшерное исполнение).;Общественные открытые пространства;менее 5%;-45+40С°;У1;Д;2;3000;3000;GALAD Фермата LED;0;28307;https://galad.ru/catalog/outdoor/park/fermata-t160/galad-fermata-led-20-spsh-ip65-u1-730-d-x-ral9005-t160-op-pc-250-x-g1-x/;2650;65;160;160;256;256;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;20;230;GALAD fermata LED-20;GALAD fermata LED-20-spsh-IP65-u1(730_D_X_RAL9005metallik_t160_OP.PC.250_X_G1_X);6,50;GALAD fermata LED-20;0;0.95;1; Лихославльский завод «Светотехника»;0
GALAD Фермата LED-40-СПШ-IP65-У1(730_D_X_RAL9005МЕТАЛЛИК_Т160_PC.500_A_G1_X);C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\2025_01_31_#2186_Fermata_500mm_matovaya_bez_wlyapi_40W(dlya_saita)C019_Clever_F5A.IES;опаловый;3000;50;70;без управления;светильник;Торшерный;LED;ЭПРА;специальная полуширокая;12 лет;не более 6%;133;133;В светильниках используется универсальный световой модуль, который стал основой для создания целого семейства продукции, включающего различные виды изделий – от боллардов до многоэлементных осветительных комплексов. На данной странице представлены модификации для установки на классические опоры типа НФ, НФК (торшерное исполнение).;Общественные открытые пространства;менее 5%;-45+40С°;У1;Д;2;3000;3000;GALAD Фермата LED;0;28349;https://galad.ru/catalog/outdoor/park/fermata-t160/galad-fermata-led-40-spsh-ip65-u1-730-d-x-ral9005metallik-t160-pc-500-a-g1-x/;5300;65;743;743;510;510;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;40;230;GALAD fermata LED-40;GALAD fermata LED-40-spsh-IP65-u1(730_D_X_RAL9005metallik_t160_PC.500_A_G1_X);6,50;GALAD fermata LED-40;1;0.95;1; Лихославльский завод «Светотехника»;0
GALAD Фермата LED-40-СПШ-IP65-У1(730_D_X_RAL9005МЕТАЛЛИК_Т160_PC.500_X_G1_X);C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\2024_12_24_#2137_Fermata_500mm_prozr_no_konus_no_shlapa_F5A_Clever_C019.IES;прозрачный;3000;50;70;без управления;светильник;Торшерный;LED;ЭПРА;специальная полуширокая;12 лет;не более 6%;133;133;В светильниках используется универсальный световой модуль, который стал основой для создания целого семейства продукции, включающего различные виды изделий – от боллардов до многоэлементных осветительных комплексов. На данной странице представлены модификации для установки на классические опоры типа НФ, НФК (торшерное исполнение).;Общественные открытые пространства;менее 5%;-45+40С°;У1;Д;2;3000;3000;GALAD Фермата LED;0;28348;https://galad.ru/catalog/outdoor/park/fermata-t160/galad-fermata-led-40-spsh-ip65-u1-730-d-x-ral9005metallik-t160-pc-500-x-g1-x/;5300;65;160;160;506;506;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;40;230;GALAD fermata LED-40;GALAD fermata LED-40-spsh-IP65-u1(730_D_X_RAL9005metallik_t160_PC.500_X_G1_X);6,50;GALAD fermata LED-40;0;0.95;1; Лихославльский завод «Светотехника»;0
GALAD Фермата LED-40-СПШ-IP65-У1(730_D_X_RAL9005МЕТАЛЛИК_Т160_OP.PC.500_X_G1_X);C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\2025_01_31_#2186_Fermata_500mm_matovaya_bez_wlyapi_40W(dlya_saita)C019_Clever_F5A.IES;опаловый;3000;50;70;без управления;светильник;Торшерный;LED;ЭПРА;специальная полуширокая;12 лет;не более 6%;133;133;В светильниках используется универсальный световой модуль, который стал основой для создания целого семейства продукции, включающего различные виды изделий – от боллардов до многоэлементных осветительных комплексов. На данной странице представлены модификации для установки на классические опоры типа НФ, НФК (торшерное исполнение).;Общественные открытые пространства;менее 5%;-45+40С°;У1;Д;2;3000;3000;GALAD Фермата LED;0;28352;https://galad.ru/catalog/outdoor/park/fermata-t160/galad-fermata-led-40-spsh-ip65-u1-730-d-x-ral9005-t160-op-pc-500-x-g1-x/;5300;65;160;160;506;506;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;40;230;GALAD fermata LED-40;GALAD fermata LED-40-spsh-IP65-u1(730_D_X_RAL9005metallik_t160_OP.PC.500_X_G1_X);6,50;GALAD fermata LED-40;0;0.95;1; Лихославльский завод «Светотехника»;0
GALAD Фермата LED-40-СПШ-IP65-У1(730_D_X_RAL9005МЕТАЛЛИК_Т160_OP.PC.500_A_G1_X);C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\2025_01_31_#2186_Fermata_500mm_matovaya_bez_wlyapi_40W(dlya_saita)C019_Clever_F5A.IES;опаловый;3000;50;70;без управления;светильник;Торшерный;LED;ЭПРА;специальная полуширокая;12 лет;не более 6%;133;133;В светильниках используется универсальный световой модуль, который стал основой для создания целого семейства продукции, включающего различные виды изделий – от боллардов до многоэлементных осветительных комплексов. На данной странице представлены модификации для установки на классические опоры типа НФ, НФК (торшерное исполнение).;Общественные открытые пространства;менее 5%;-45+40С°;У1;Д;2;3000;3000;GALAD Фермата LED;0;28338;https://galad.ru/catalog/outdoor/park/fermata-t160/galad-fermata-led-40-spsh-ip65-u1-730-d-x-ral9005metallik-t160-op-pc-500-a-g1-x/;5300;65;743;743;510;510;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;40;230;GALAD fermata LED-40;GALAD fermata LED-40-spsh-IP65-u1(730_D_X_RAL9005metallik_t160_OP.PC.500_A_G1_X);6,50;GALAD fermata LED-40;1;0.95;1; Лихославльский завод «Светотехника»;0
GALAD Фермата LED-50-СПШ-IP65-У1(730_D_X_RAL9005МЕТАЛЛИК_Т160_OP.PC.500_A_G1_X);C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\2024_12_26_#2147_Fermata_500mm_matovaya_bez_shlyapi_50W.IES;опаловый;3000;50;70;без управления;светильник;Торшерный;LED;ЭПРА;специальная полуширокая;12 лет;не более 6%;133;133;В светильниках используется универсальный световой модуль, который стал основой для создания целого семейства продукции, включающего различные виды изделий – от боллардов до многоэлементных осветительных комплексов. На данной странице представлены модификации для установки на классические опоры типа НФ, НФК (торшерное исполнение).;Общественные открытые пространства;менее 5%;-45+40С°;У1;Д;2;3000;3000;GALAD Фермата LED;0;28345;https://galad.ru/catalog/outdoor/park/fermata-t160/galad-fermata-led-50-spsh-ip65-u1-730-d-x-ral9005metallik-t160-op-pc-500-a-g1-x/;6360;65;743;743;510;510;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;50;230;GALAD fermata LED-50;GALAD fermata LED-50-spsh-IP65-u1(730_D_X_RAL9005metallik_t160_OP.PC.500_A_G1_X);6,50;GALAD fermata LED-50;1;0.95;1; Лихославльский завод «Светотехника»;0
GALAD Фермата LED-50-СПШ-IP65-У1(730_D_X_RAL9005МЕТАЛЛИК_Т160_OP.PC.500_X_G1_X);C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\2024_12_26_#2147_Fermata_500mm_matovaya_bez_shlyapi_50W.IES;опаловый;3000;50;70;без управления;светильник;Торшерный;LED;ЭПРА;специальная полуширокая;12 лет;не более 6%;133;133;В светильниках используется универсальный световой модуль, который стал основой для создания целого семейства продукции, включающего различные виды изделий – от боллардов до многоэлементных осветительных комплексов. На данной странице представлены модификации для установки на классические опоры типа НФ, НФК (торшерное исполнение).;Общественные открытые пространства;менее 5%;-45+40С°;У1;Д;2;3000;3000;GALAD Фермата LED;0;28341;https://galad.ru/catalog/outdoor/park/fermata-t160/galad-fermata-led-50-spsh-ip65-u1-730-d-x-ral9005-t160-op-pc-500-x-g1-x/;6360;65;160;160;506;506;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;50;230;GALAD fermata LED-50;GALAD fermata LED-50-spsh-IP65-u1(730_D_X_RAL9005metallik_t160_OP.PC.500_X_G1_X);6,50;GALAD fermata LED-50;0;0.95;1; Лихославльский завод «Светотехника»;0
GALAD Фермата LED-50-СПШ-IP65-У1(730_D_X_RAL9005МЕТАЛЛИК_Т160_PC.500_A_G1_X);C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\2024_12_26_#2147_Fermata_500mm_matovaya_bez_shlyapi_50W.IES;опаловый;3000;50;70;без управления;светильник;Торшерный;LED;ЭПРА;специальная полуширокая;12 лет;не более 6%;133;133;В светильниках используется универсальный световой модуль, который стал основой для создания целого семейства продукции, включающего различные виды изделий – от боллардов до многоэлементных осветительных комплексов. На данной странице представлены модификации для установки на классические опоры типа НФ, НФК (торшерное исполнение).;Общественные открытые пространства;менее 5%;-45+40С°;У1;Д;2;3000;3000;GALAD Фермата LED;0;28343;https://galad.ru/catalog/outdoor/park/fermata-t160/galad-fermata-led-50-spsh-ip65-u1-730-d-x-ral9005metallik-t160-pc-500-a-g1-x/;6360;65;743;743;510;510;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;50;230;GALAD fermata LED-50;GALAD fermata LED-50-spsh-IP65-u1(730_D_X_RAL9005metallik_t160_PC.500_A_G1_X);6,50;GALAD fermata LED-50;1;0.95;1; Лихославльский завод «Светотехника»;0
GALAD Фермата LED-50-СПШ-IP65-У1(730_D_X_RAL9005МЕТАЛЛИК_Т160_PC.500_X_G1_X);C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\2024_12_24_#2137_Fermata_500mm_prozr_no_konus_no_shlapa_F5A_Clever_C019.IES;прозрачный;3000;50;70;без управления;светильник;Торшерный;LED;ЭПРА;специальная полуширокая;12 лет;не более 6%;133;133;В светильниках используется универсальный световой модуль, который стал основой для создания целого семейства продукции, включающего различные виды изделий – от боллардов до многоэлементных осветительных комплексов. На данной странице представлены модификации для установки на классические опоры типа НФ, НФК (торшерное исполнение).;Общественные открытые пространства;менее 5%;-45+40С°;У1;Д;2;3000;3000;GALAD Фермата LED;0;28351;https://galad.ru/catalog/outdoor/park/fermata-t160/galad-fermata-led-50-spsh-ip65-u1-730-d-x-ral9005metallik-t160-pc-500-x-g1-x/;6360;65;160;160;506;506;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;50;230;GALAD fermata LED-50;GALAD fermata LED-50-spsh-IP65-u1(730_D_X_RAL9005metallik_t160_PC.500_X_G1_X);6,50;GALAD fermata LED-50;0;0.95;1; Лихославльский завод «Светотехника»;0
GALAD Фермата LED-60-СПШ-IP65-У1(730_D_X_RAL9005МЕТАЛЛИК_Т160_OP.PC.500_A_G1_X);C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\2024_12_26_#2147_Fermata_500mm_matovaya_bez_shlyapi_50W.IES;опаловый;3000;50;70;без управления;светильник;Торшерный;LED;ЭПРА;специальная полуширокая;12 лет;не более 6%;133;133;В светильниках используется универсальный световой модуль, который стал основой для создания целого семейства продукции, включающего различные виды изделий – от боллардов до многоэлементных осветительных комплексов. На данной странице представлены модификации для установки на классические опоры типа НФ, НФК (торшерное исполнение).;Общественные открытые пространства;менее 5%;-45+40С°;У1;Д;2;3000;3000;GALAD Фермата LED;0;28339;https://galad.ru/catalog/outdoor/park/fermata-t160/galad-fermata-led-60-spsh-ip65-u1-730-d-x-ral9005metallik-t160-op-pc-500-a-g1-x/;7420;65;743;743;510;510;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;60;230;GALAD fermata LED-60;GALAD fermata LED-60-spsh-IP65-u1(730_D_X_RAL9005metallik_t160_OP.PC.500_A_G1_X);6,50;GALAD fermata LED-60;1;0.95;1; Лихославльский завод «Светотехника»;0
GALAD Фермата LED-60-СПШ-IP65-У1(730_D_X_RAL9005МЕТАЛЛИК_Т160_PC.500_A_G1_X);C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\2024_12_24_#2137_Fermata_500mm_prozr_no_konus_no_shlapa_F5A_Clever_C019.IES;прозрачный;3000;50;70;без управления;светильник;Торшерный;LED;ЭПРА;специальная полуширокая;12 лет;не более 6%;133;133;В светильниках используется универсальный световой модуль, который стал основой для создания целого семейства продукции, включающего различные виды изделий – от боллардов до многоэлементных осветительных комплексов. На данной странице представлены модификации для установки на классические опоры типа НФ, НФК (торшерное исполнение).;Общественные открытые пространства;менее 5%;-45+40С°;У1;Д;2;3000;3000;GALAD Фермата LED;0;28350;https://galad.ru/catalog/outdoor/park/fermata-t160/galad-fermata-led-60-spsh-ip65-u1-730-d-x-ral9005metallik-t160-pc-500-a-g1-x/;7420;65;743;743;510;510;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;60;230;GALAD fermata LED-60;GALAD fermata LED-60-spsh-IP65-u1(730_D_X_RAL9005metallik_t160_PC.500_A_G1_X);6,50;GALAD fermata LED-60;1;0.95;1; Лихославльский завод «Светотехника»;0
