;Частота##OTHER##;Цветопередача##OTHER##;Body##OTHER##;Тип устройства управления светодиодами##OTHER##;Тип продукции##OTHER##;Тип монтажной поверхности##OTHER##;Тип источника света##OTHER##;Тип ПРА##OTHER##;Тип КСС##OTHER##;Срок службы##OTHER##;Снижение светового потока во время разгорания##OTHER##;Световая отдача##OTHER##;Рассеиватель##OTHER##;Описание##OTHER##;Область использования##OTHER##;Коэффициент пульсации##OTHER##;Корпус##OTHER##;Климатическое исполнение##OTHER##;Климатическая зона##OTHER##;Класс светораспределения##OTHER##;Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##;Класс Защиты##OTHER##;Диапазон цветовой температуры##OTHER##;Группа модели##OTHER##;Возможный угол наклона##OTHER##;Блок аварийного питания##OTHER##;URL##OTHER##;IP##OTHER##;ADSK_Энергоэффективность##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT;ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Обозначение##OTHER##;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS;ADSK_Наименование краткое##OTHER##;ADSK_Наименование##OTHER##;ADSK_Масса##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##;ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##;ADSK_Количество фаз##OTHER##;ADSK_Код изделия##OTHER##;ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##
GALAD Фортиус LED-500 Spot (1/740/RAL9005/D/0/FNB/GEN1);50;70;Body_Fortius : 1;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Spot ;12 лет;не более 10%;120;Силикатное закаленное стекло;Конструкция прожектора позволяет решать самые сложные задачи в области спортивного освещения и освещения больших открытых пространств;Спортивное освещение;1;литой алюминий; -40…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Фортиус LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/sport/fortius/galad-fortius-led-500-spot-1-740-ral9005-d-0-fnb-gen1/;IP66;120;217;735;412;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;70;230;GALAD Фортиус LED-500 Spot (1/740/RAL9005/D/0/FNB/GEN1);GALAD Фортиус LED-500 Spot (1/740/RAL9005/D/0/FNB/GEN1);15;GALAD Фортиус LED;0,95;1;18807; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Фортиус LED-500 Narrow (1/740/RAL9005/D/0/FMB/GEN1) ;50;70;Body_Fortius : 2;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Narrow ;12 лет;не более 10%;121;Силикатное закаленное стекло;Конструкция прожектора позволяет решать самые сложные задачи в области спортивного освещения и освещения больших открытых пространств;Спортивное освещение;1;литой алюминий; -40…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Фортиус LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/sport/fortius/galad-fortius-led-500-narrow-1-740-ral9005-d-0-fmb-gen1/;IP66;121;217;735;412;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;70;230;GALAD Фортиус LED-500 Narrow (1/740/RAL9005/D/0/FMB/GEN1) ;GALAD Фортиус LED-500 Narrow (1/740/RAL9005/D/0/FMB/GEN1) ;15;GALAD Фортиус LED;0,95;1;18808; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Фортиус LED-500 Medium (1/740/RAL9005/D/0/FWB/GEN1);50;70;Body_Fortius : 3;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Medium ;12 лет;не более 10%;121;Силикатное закаленное стекло;Конструкция прожектора позволяет решать самые сложные задачи в области спортивного освещения и освещения больших открытых пространств;Спортивное освещение;1;литой алюминий; -40…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Фортиус LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/sport/fortius/galad-fortius-led-500-medium-1-740-ral9005-d-0-fwb-gen1/;IP66;121;217;735;412;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54352;70;230;GALAD Фортиус LED-500 Medium (1/740/RAL9005/D/0/FWB/GEN1);GALAD Фортиус LED-500 Medium (1/740/RAL9005/D/0/FWB/GEN1);15;GALAD Фортиус LED;0,95;1;18809; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Фортиус LED-500 Wide (1/740/RAL9005/D/0/IHBS/GEN1) ;50;70;Body_Fortius : 4;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Wide ;12 лет;не более 10%;113;Силикатное закаленное стекло;Конструкция прожектора позволяет решать самые сложные задачи в области спортивного освещения и освещения больших открытых пространств;Спортивное освещение;1;литой алюминий; -40…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Фортиус LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/sport/fortius/galad-fortius-led-500-wide-1-740-ral9005-d-0-ihbs-gen1/;IP66;113;217;735;412;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;70;230;GALAD Фортиус LED-500 Wide (1/740/RAL9005/D/0/IHBS/GEN1) ;GALAD Фортиус LED-500 Wide (1/740/RAL9005/D/0/IHBS/GEN1) ;15;GALAD Фортиус LED;0,95;1;18810; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Фортиус LED-500 Narrow  Asymmetric  (1/740/RAL9005/D/0/A45N/GEN1);50;70;Body_Fortius : 5;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Narrow Asymmetric;12 лет;не более 10%;103;Силикатное закаленное стекло;Конструкция прожектора позволяет решать самые сложные задачи в области спортивного освещения и освещения больших открытых пространств;Спортивное освещение;1;литой алюминий; -40…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Фортиус LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/sport/fortius/galad-fortius-led-500-narrow-asymmetric-1-740-ral9005-d-0-a45n-gen1/;IP66;103;217;735;412;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;70;230;GALAD Фортиус LED-500 Narrow  Asymmetric  (1/740/RAL9005/D/0/A45N/GEN1);GALAD Фортиус LED-500 Narrow  Asymmetric  (1/740/RAL9005/D/0/A45N/GEN1);15;GALAD Фортиус LED;0,95;1;18811; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Фортиус LED-500 Wide Asymmetric (1/740/RAL9005/D/0/A45W/GEN1) ;50;70;Body_Fortius : 6;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Wide Asymmetric;12 лет;не более 10%;104;Силикатное закаленное стекло;Конструкция прожектора позволяет решать самые сложные задачи в области спортивного освещения и освещения больших открытых пространств;Спортивное освещение;1;литой алюминий; -40…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Фортиус LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/sport/fortius/galad-fortius-led-500-wide-asymmetric-1-740-ral9005-d-0-a45w-gen1/;IP66;104;217;735;412;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;70;230;GALAD Фортиус LED-500 Wide Asymmetric (1/740/RAL9005/D/0/A45W/GEN1) ;GALAD Фортиус LED-500 Wide Asymmetric (1/740/RAL9005/D/0/A45W/GEN1) ;15;GALAD Фортиус LED;0,95;1;18812; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Фортиус LED-800-Spot (2/740/RAL9005/D/0/FNB/GEN1);50;70;Body_Fortius : 7;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Spot ;12 лет;не более 10%;120;Силикатное закаленное стекло;Конструкция прожектора позволяет решать самые сложные задачи в области спортивного освещения и освещения больших открытых пространств;Спортивное освещение;1;литой алюминий; -40…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Фортиус LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/sport/fortius/galad-fortius-led-800-spot-2-740-ral9005-d-0-fnb-gen1/;IP66;120;437;852;514;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;70;230;GALAD Фортиус LED-800-Spot (2/740/RAL9005/D/0/FNB/GEN1);GALAD Фортиус LED-800-Spot (2/740/RAL9005/D/0/FNB/GEN1);30;GALAD Фортиус LED;0,95;1;18813; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Фортиус LED-800-Narrow (2/740/RAL9005/D/0/FMB/GEN1);50;70;Body_Fortius : 8;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Narrow ;12 лет;не более 10%;121;Силикатное закаленное стекло;Конструкция прожектора позволяет решать самые сложные задачи в области спортивного освещения и освещения больших открытых пространств;Спортивное освещение;1;литой алюминий; -40…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Фортиус LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/sport/fortius/galad-fortius-led-800-narrow-2-740-ral9005-d-0-fmb-gen1/;IP66;121;437;852;514;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;90;230;GALAD Фортиус LED-800-Narrow (2/740/RAL9005/D/0/FMB/GEN1);GALAD Фортиус LED-800-Narrow (2/740/RAL9005/D/0/FMB/GEN1);30;GALAD Фортиус LED;0,95;1;18814; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Фортиус LED-800-Medium (2/740/RAL9005/D/0/FWB/GEN1);50;70;Body_Fortius : 9;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Medium ;12 лет;не более 10%;121;Силикатное закаленное стекло;Конструкция прожектора позволяет решать самые сложные задачи в области спортивного освещения и освещения больших открытых пространств;Спортивное освещение;1;литой алюминий; -40…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Фортиус LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/sport/fortius/galad-fortius-led-800-medium-2-740-ral9005-d-0-fwb-gen1/;IP66;121;437;852;514;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;90;230;GALAD Фортиус LED-800-Medium (2/740/RAL9005/D/0/FWB/GEN1);GALAD Фортиус LED-800-Medium (2/740/RAL9005/D/0/FWB/GEN1);30;GALAD Фортиус LED;0,95;1;18815; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Фортиус LED-800-Wide (2/740/RAL9005/D/0/IHBS/GEN1);50;70;Body_Fortius : 10;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Wide ;12 лет;не более 10%;113;Силикатное закаленное стекло;Конструкция прожектора позволяет решать самые сложные задачи в области спортивного освещения и освещения больших открытых пространств;Спортивное освещение;1;литой алюминий; -40…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Фортиус LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/sport/fortius/galad-fortius-led-800-wide-2-740-ral9005-d-0-ihbs-gen1/;IP66;113;437;852;514;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;90;230;GALAD Фортиус LED-800-Wide (2/740/RAL9005/D/0/IHBS/GEN1);GALAD Фортиус LED-800-Wide (2/740/RAL9005/D/0/IHBS/GEN1);30;GALAD Фортиус LED;0,95;1;18816; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Фортиус LED-800-Narrow  Asymmetric (2/740/RAL9005/D/0/A45N/GEN1) ;50;70;Body_Fortius : 11;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Narrow Asymmetric;12 лет;не более 10%;104;Силикатное закаленное стекло;Конструкция прожектора позволяет решать самые сложные задачи в области спортивного освещения и освещения больших открытых пространств;Спортивное освещение;1;литой алюминий; -40…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Фортиус LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/sport/fortius/galad-fortius-led-800-narrow-asymmetric-2-740-ral9005-d-0-a45n-gen1/;IP66;104;437;852;514;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;90;230;GALAD Фортиус LED-800-Narrow  Asymmetric (2/740/RAL9005/D/0/A45N/GEN1) ;GALAD Фортиус LED-800-Narrow  Asymmetric (2/740/RAL9005/D/0/A45N/GEN1) ;30;GALAD Фортиус LED;0,95;1;18817; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Фортиус LED-800-Wide Asymmetric (2/740/RAL9005/D/0/A45W/GEN1);50;70;Body_Fortius : 12;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Wide Asymmetric;12 лет;не более 10%;104;Силикатное закаленное стекло;Конструкция прожектора позволяет решать самые сложные задачи в области спортивного освещения и освещения больших открытых пространств;Спортивное освещение;1;литой алюминий; -40…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Фортиус LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/sport/fortius/galad-fortius-led-800-wide-asymmetric-2-740-ral9005-d-0-a45w-gen1/;IP66;104;437;852;514;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;90;230;GALAD Фортиус LED-800-Wide Asymmetric (2/740/RAL9005/D/0/A45W/GEN1);GALAD Фортиус LED-800-Wide Asymmetric (2/740/RAL9005/D/0/A45W/GEN1);30;GALAD Фортиус LED;0,95;1;18818; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Фортиус LED-1300-Medium (3/957/RAL9005/D/0/FWB/GEN1);50;70;Body_Fortius : 13;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Medium ;12 лет;не более 10%;173;Силикатное закаленное стекло;Конструкция прожектора позволяет решать самые сложные задачи в области спортивного освещения и освещения больших открытых пространств;Спортивное освещение;1;литой алюминий; -40…+40 °С;У1;П;I;I;5665±355;GALAD Фортиус LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/sport/fortius/galad-fortius-led-1300-medium-3-957-ral9005-d-0-fwb-gen1/;IP66;173;677;883;572;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;90;230;GALAD Фортиус LED-1300-Medium (3/957/RAL9005/D/0/FWB/GEN1);GALAD Фортиус LED-1300-Medium (3/957/RAL9005/D/0/FWB/GEN1);42;GALAD Фортиус LED;0,95;1;18423; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Фортиус LED-1300-Spot (3/957/RAL9005/D/0/FNB/GEN1);50;70;Body_Fortius : 14;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Spot ;12 лет;не более 10%;120;Силикатное закаленное стекло;Конструкция прожектора позволяет решать самые сложные задачи в области спортивного освещения и освещения больших открытых пространств;Спортивное освещение;1;литой алюминий; -40…+40 °С;У1;П;I;I;5665±355;GALAD Фортиус LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/sport/fortius/galad-fortius-led-1300-spot-3-957-ral9005-d-0-fnb-gen1/;IP66;120;677;883;572;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;90;230;GALAD Фортиус LED-1300-Spot (3/957/RAL9005/D/0/FNB/GEN1);GALAD Фортиус LED-1300-Spot (3/957/RAL9005/D/0/FNB/GEN1);42;GALAD Фортиус LED;0,95;1;17214; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Фортиус LED-1300 Spot (3/128100/957/RAL9005/D/0/FNB/GEN1) HD;50;70;Body_Fortius : 15;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Spot ;12 лет;не более 10%;120;Силикатное закаленное стекло;Конструкция прожектора позволяет решать самые сложные задачи в области спортивного освещения и освещения больших открытых пространств;Спортивное освещение;1;литой алюминий; -40…+40 °С;У1;П;I;I;5665±355;GALAD Фортиус LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/sport/fortius/galad-fortius-led-1300-spot-3-957-ral9005-d-0-fnb-gen1-hd/;IP66;120;677;883;572;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;120;230;GALAD Фортиус LED-1300 Spot (3/128100/957/RAL9005/D/0/FNB/GEN1) HD;GALAD Фортиус LED-1300 Spot (3/128100/957/RAL9005/D/0/FNB/GEN1) HD;42;GALAD Фортиус LED;0,95;1;16665; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Фортиус LED-1300 Wide (3/957/RAL9005/D/0/IHBS/GEN1);50;70;Body_Fortius : 16;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Wide ;12 лет;не более 10%;111;Силикатное закаленное стекло;Конструкция прожектора позволяет решать самые сложные задачи в области спортивного освещения и освещения больших открытых пространств;Спортивное освещение;1;литой алюминий; -40…+40 °С;У1;П;I;I;5665±355;GALAD Фортиус LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/sport/fortius/galad-fortius-led-1300-wide-3-957-ral9005-d-0-ihbs-gen1/;IP66;111;677;883;572;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;120;230;GALAD Фортиус LED-1300 Wide (3/957/RAL9005/D/0/IHBS/GEN1);GALAD Фортиус LED-1300 Wide (3/957/RAL9005/D/0/IHBS/GEN1);42;GALAD Фортиус LED;0,95;1;18627; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Фортиус LED-1300 Narrow (3/740/RAL9005/D/0/FMB/GEN1);50;70;Body_Fortius : 17;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Narrow ;12 лет;не более 10%;121;Силикатное закаленное стекло;Конструкция прожектора позволяет решать самые сложные задачи в области спортивного освещения и освещения больших открытых пространств;Спортивное освещение;1;литой алюминий; -40…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Фортиус LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/sport/fortius/galad-fortius-led-1300-narrow-3-740-ral9005-d-0-fmb-gen1/;IP66;121;677;883;572;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;120;230;GALAD Фортиус LED-1300 Narrow (3/740/RAL9005/D/0/FMB/GEN1);GALAD Фортиус LED-1300 Narrow (3/740/RAL9005/D/0/FMB/GEN1);42;GALAD Фортиус LED;0,95;1;18819; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Фортиус LED-1300 Medium (3/740/RAL9005/D/0/FWB/GEN1);50;70;Body_Fortius : 18;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Medium ;12 лет;не более 10%;121;Силикатное закаленное стекло;Конструкция прожектора позволяет решать самые сложные задачи в области спортивного освещения и освещения больших открытых пространств;Спортивное освещение;1;литой алюминий; -40…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Фортиус LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/sport/fortius/galad-fortius-led-1300-medium-3-740-ral9005-d-0-fwb-gen1/;IP66;121;677;883;572;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;120;230;GALAD Фортиус LED-1300 Medium (3/740/RAL9005/D/0/FWB/GEN1);GALAD Фортиус LED-1300 Medium (3/740/RAL9005/D/0/FWB/GEN1);42;GALAD Фортиус LED;0,95;1;18820; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Фортиус LED-1300 Wide (3/740/RAL9005/D/0/IHBS/GEN1);50;70;Body_Fortius : 19;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Wide ;12 лет;не более 10%;113;Силикатное закаленное стекло;Конструкция прожектора позволяет решать самые сложные задачи в области спортивного освещения и освещения больших открытых пространств;Спортивное освещение;1;литой алюминий; -40…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Фортиус LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/sport/fortius/galad-fortius-led-1300-wide-3-740-ral9005-d-0-ihbs-gen1/;IP66;113;677;883;572;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;120;230;GALAD Фортиус LED-1300 Wide (3/740/RAL9005/D/0/IHBS/GEN1);GALAD Фортиус LED-1300 Wide (3/740/RAL9005/D/0/IHBS/GEN1);42;GALAD Фортиус LED;0,95;1;18821; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Фортиус LED-1300-Narrow Asymmetric (3/740/RAL9005/D/0/A45N/GEN1);50;70;Body_Fortius : 20;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Narrow Asymmetric;12 лет;не более 10%;104;Силикатное закаленное стекло;Конструкция прожектора позволяет решать самые сложные задачи в области спортивного освещения и освещения больших открытых пространств;Спортивное освещение;1;литой алюминий; -40…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Фортиус LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/sport/fortius/galad-fortius-led-1300-narrow-asymmetric-3-740-ral9005-d-0-a45n-gen1/;IP66;104;677;883;572;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;120;230;GALAD Фортиус LED-1300-Narrow Asymmetric (3/740/RAL9005/D/0/A45N/GEN1);GALAD Фортиус LED-1300-Narrow Asymmetric (3/740/RAL9005/D/0/A45N/GEN1);42;GALAD Фортиус LED;0,95;1;18822; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Фортиус LED-1300-Wide Asymmetric (3/740/RAL9005/D/0/A45W/GEN1);50;70;Body_Fortius : 21;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Wide Asymmetric;12 лет;не более 10%;104;Силикатное закаленное стекло;Конструкция прожектора позволяет решать самые сложные задачи в области спортивного освещения и освещения больших открытых пространств;Спортивное освещение;1;литой алюминий; -40…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Фортиус LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/sport/fortius/galad-fortius-led-1300-wide-asymmetric-3-740-ral9005-d-0-a45w-gen1/;IP66;104;677;883;572;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;120;230;GALAD Фортиус LED-1300-Wide Asymmetric (3/740/RAL9005/D/0/A45W/GEN1);GALAD Фортиус LED-1300-Wide Asymmetric (3/740/RAL9005/D/0/A45W/GEN1);42;GALAD Фортиус LED;0,95;1;18823; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Фортиус LED-1300 Narrow (3/957/RAL9005/D/0/FMB/GEN1);50;70;Body_Fortius : 22;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Narrow ;12 лет;не более 10%;118;Силикатное закаленное стекло;Конструкция прожектора позволяет решать самые сложные задачи в области спортивного освещения и освещения больших открытых пространств;Спортивное освещение;1;литой алюминий; -40…+40 °С;У1;П;I;I;5665±355;GALAD Фортиус LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/sport/fortius/galad-fortius-led-1300-narrow-3-957-ral9005-d-0-fmb-gen1/;IP66;118;677;883;572;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;150;230;GALAD Фортиус LED-1300 Narrow (3/957/RAL9005/D/0/FMB/GEN1);GALAD Фортиус LED-1300 Narrow (3/957/RAL9005/D/0/FMB/GEN1);42;GALAD Фортиус LED;0,95;1;18824; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Фортиус LED-1300-Narrow Asymmetric (3/957/RAL9005/D/0/A45N/GEN1);50;70;Body_Fortius : 23;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Narrow Asymmetric;12 лет;не более 10%;103;Силикатное закаленное стекло;Конструкция прожектора позволяет решать самые сложные задачи в области спортивного освещения и освещения больших открытых пространств;Спортивное освещение;1;литой алюминий; -40…+40 °С;У1;П;I;I;5665±355;GALAD Фортиус LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/sport/fortius/galad-fortius-led-1300-narrow-asymmetric-3-957-ral9005-d-0-fmb-gen1/;IP66;103;677;883;572;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;150;230;GALAD Фортиус LED-1300-Narrow Asymmetric (3/957/RAL9005/D/0/A45N/GEN1);GALAD Фортиус LED-1300-Narrow Asymmetric (3/957/RAL9005/D/0/A45N/GEN1);42;GALAD Фортиус LED;0,95;1;18825; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Фортиус LED-1300-Wide Asymmetric (3/957/RAL9005/D/0/A45W/GEN1);50;70;Body_Fortius : 24;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Wide Asymmetric;12 лет;не более 10%;103;Силикатное закаленное стекло;Конструкция прожектора позволяет решать самые сложные задачи в области спортивного освещения и освещения больших открытых пространств;Спортивное освещение;1;литой алюминий; -40…+40 °С;У1;П;I;I;5665±355;GALAD Фортиус LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/sport/fortius/galad-fortius-led-1300-wide-asymmetric-3-957-ral9005-d-0-a45w-gen1/;IP66;103;677;883;572;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;150;230;GALAD Фортиус LED-1300-Wide Asymmetric (3/957/RAL9005/D/0/A45W/GEN1);GALAD Фортиус LED-1300-Wide Asymmetric (3/957/RAL9005/D/0/A45W/GEN1);42;GALAD Фортиус LED;0,95;1;18826; Лихославльский завод «Светотехника»
