;Body##OTHER##;Частота##OTHER##;Цветопередача##OTHER##;Тип устройства управления светодиодами##OTHER##;Тип продукции##OTHER##;Тип монтажной поверхности##OTHER##;Тип источника света##OTHER##;Тип ПРА##OTHER##;Тип КСС##OTHER##;Срок службы##OTHER##;Снижение светового потока во время разгорания##OTHER##;Световая отдача##OTHER##;Описание##OTHER##;Область использования##OTHER##;Коэффициент пульсации##OTHER##;Климатическое исполнение##OTHER##;Климатическая зона##OTHER##;Класс светораспределения##OTHER##;Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##;Диапазон цветовой температуры##OTHER##;Группа модели##OTHER##;Возможный угол наклона##OTHER##;Блок аварийного питания##OTHER##;URL##OTHER##;IP##OTHER##;ADSK_Энергоэффективность##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT;ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Обозначение##OTHER##;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS;ADSK_Наименование краткое##OTHER##;ADSK_Наименование##OTHER##;ADSK_Масса##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##;ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##;ADSK_Количество фаз##OTHER##;ADSK_Код изделия##OTHER##;ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##
GALAD Эверикс LED-600-Д120-IP66-У1(4-LIRA-740-RAL7035-TG-AC230-D-Х-G1);body-Everix600-1000 : 1;50;70;без управления;прожектор;лира;LED;ЭПРА;косинусная;12 лет;не более 6%;143;GALAD Эверикс LED – это новое поколение популярных промышленных прожекторов GALAD Эверест. Универсальные прожекторы Эверикс мощностью 80-1000 Вт полностью соответствуют современным требованиям рынка: высокая световая отдача (до 140 лм/Вт), степень защиты IP66, дополнительная защита от падения. Большой выбор оптики и широкий диапазон регулировки угла наклона прожектора (от 0 до 180°) позволяют направить свет на нужный участок объекта без использования дополнительных креплений;промышленное;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Эверикс LED;180;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/spaces/everiks-u1/;66;143;446;850;215;ГОСТ 15150-69;600;230;GALAD Эверикс LED-600-Д120-IP66-У1(4/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-600-Д120-IP66-У1(4/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);31,0;GALAD;0,96;1;24897;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Эверикс LED-600-К10.4-IP66-У1(4-LIRA-740-RAL7035-TG-AC230-D-Х-G1);body-Everix600-1000 : 2;50;70;без управления;прожектор;лира;LED;ЭПРА;концентрированная;12 лет;не более 6%;139;GALAD Эверикс LED – это новое поколение популярных промышленных прожекторов GALAD Эверест. Универсальные прожекторы Эверикс мощностью 80-1000 Вт полностью соответствуют современным требованиям рынка: высокая световая отдача (до 140 лм/Вт), степень защиты IP66, дополнительная защита от падения. Большой выбор оптики и широкий диапазон регулировки угла наклона прожектора (от 0 до 180°) позволяют направить свет на нужный участок объекта без использования дополнительных креплений;промышленное;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Эверикс LED;180;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/spaces/everiks-u1/;66;139;446;850;215;ГОСТ 15150-69;600;230;GALAD Эверикс LED-600-К10.4-IP66-У1(4/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-600-К10.4-IP66-У1(4/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);31,0;GALAD;0,96;1;24902;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Эверикс LED-600-К20.4-IP66-У1(4-LIRA-740-RAL7035-TG-AC230-D-Х-G1);body-Everix600-1000 : 3;50;70;без управления;прожектор;лира;LED;ЭПРА;концентрированная;12 лет;не более 6%;139;GALAD Эверикс LED – это новое поколение популярных промышленных прожекторов GALAD Эверест. Универсальные прожекторы Эверикс мощностью 80-1000 Вт полностью соответствуют современным требованиям рынка: высокая световая отдача (до 140 лм/Вт), степень защиты IP66, дополнительная защита от падения. Большой выбор оптики и широкий диапазон регулировки угла наклона прожектора (от 0 до 180°) позволяют направить свет на нужный участок объекта без использования дополнительных креплений;промышленное;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Эверикс LED;180;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/spaces/everiks-u1/;66;139;446;850;215;ГОСТ 15150-69;600;230;GALAD Эверикс LED-600-К20.4-IP66-У1(4/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-600-К20.4-IP66-У1(4/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);31,0;GALAD;0,96;1;24900;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Эверикс LED-600-К30.4-IP66-У1(4-LIRA-740-RAL7035-TG-AC230-D-Х-G1);body-Everix600-1000 : 4;50;70;без управления;прожектор;лира;LED;ЭПРА;концентрированная;12 лет;не более 6%;140;GALAD Эверикс LED – это новое поколение популярных промышленных прожекторов GALAD Эверест. Универсальные прожекторы Эверикс мощностью 80-1000 Вт полностью соответствуют современным требованиям рынка: высокая световая отдача (до 140 лм/Вт), степень защиты IP66, дополнительная защита от падения. Большой выбор оптики и широкий диапазон регулировки угла наклона прожектора (от 0 до 180°) позволяют направить свет на нужный участок объекта без использования дополнительных креплений;промышленное;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Эверикс LED;180;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/spaces/everiks-u1/;66;140;446;850;215;ГОСТ 15150-69;600;230;GALAD Эверикс LED-600-К30.4-IP66-У1(4/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-600-К30.4-IP66-У1(4/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);31,0;GALAD;0,96;1;24898;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Эверикс LED-600-Г60.4-IP66-У1(4-LIRA-740-RAL7035-TG-AC230-D-Х-G1) ;body-Everix600-1000 : 5;50;70;без управления;прожектор;лира;LED;ЭПРА;глубокая;12 лет;не более 6%;147;GALAD Эверикс LED – это новое поколение популярных промышленных прожекторов GALAD Эверест. Универсальные прожекторы Эверикс мощностью 80-1000 Вт полностью соответствуют современным требованиям рынка: высокая световая отдача (до 140 лм/Вт), степень защиты IP66, дополнительная защита от падения. Большой выбор оптики и широкий диапазон регулировки угла наклона прожектора (от 0 до 180°) позволяют направить свет на нужный участок объекта без использования дополнительных креплений;промышленное;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Эверикс LED;180;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/spaces/everiks-u1/;66;147;446;850;215;ГОСТ 15150-69;600;230;GALAD Эверикс LED-600-Г60.4-IP66-У1(4/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1) ;GALAD Эверикс LED-600-Г60.4-IP66-У1(4/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1) ;31,0;GALAD;0,96;1;23661;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Эверикс LED-600-Э30х90.4-IP66-У1(4-LIRA-740-RAL7035-TG-AC230-D-Х-G1);body-Everix600-1000 : 6;50;70;без управления;прожектор;лира;LED;ЭПРА;симметричная средняя;12 лет;не более 6%;141;GALAD Эверикс LED – это новое поколение популярных промышленных прожекторов GALAD Эверест. Универсальные прожекторы Эверикс мощностью 80-1000 Вт полностью соответствуют современным требованиям рынка: высокая световая отдача (до 140 лм/Вт), степень защиты IP66, дополнительная защита от падения. Большой выбор оптики и широкий диапазон регулировки угла наклона прожектора (от 0 до 180°) позволяют направить свет на нужный участок объекта без использования дополнительных креплений;промышленное;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Эверикс LED;180;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/spaces/everiks-u1/;66;141;446;850;215;ГОСТ 15150-69;600;230;GALAD Эверикс LED-600-Э30х90.4-IP66-У1(4/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-600-Э30х90.4-IP66-У1(4/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);31,0;GALAD;0,96;1;24901;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Эверикс LED-600-АС5.1-IP66-У1(4-LIRA-740-RAL7035-TG-AC230-D-Х-G1) ;body-Everix600-1000 : 7;50;70;без управления;прожектор;лира;LED;ЭПРА;асимметричная;12 лет;не более 6%;138;GALAD Эверикс LED – это новое поколение популярных промышленных прожекторов GALAD Эверест. Универсальные прожекторы Эверикс мощностью 80-1000 Вт полностью соответствуют современным требованиям рынка: высокая световая отдача (до 140 лм/Вт), степень защиты IP66, дополнительная защита от падения. Большой выбор оптики и широкий диапазон регулировки угла наклона прожектора (от 0 до 180°) позволяют направить свет на нужный участок объекта без использования дополнительных креплений;промышленное;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Эверикс LED;180;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/spaces/everiks-u1/;66;138;446;850;215;ГОСТ 15150-69;600;230;GALAD Эверикс LED-600-АС5.1-IP66-У1(4/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1) ;GALAD Эверикс LED-600-АС5.1-IP66-У1(4/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1) ;31,0;GALAD;0,96;1;23664;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Эверикс LED-800-Д120-IP66-У1(4-LIRA-740-RAL7035-TG-AC230-D-Х-G1);body-Everix600-1000 : 8;50;70;без управления;прожектор;лира;LED;ЭПРА;косинусная;12 лет;не более 6%;143;GALAD Эверикс LED – это новое поколение популярных промышленных прожекторов GALAD Эверест. Универсальные прожекторы Эверикс мощностью 80-1000 Вт полностью соответствуют современным требованиям рынка: высокая световая отдача (до 140 лм/Вт), степень защиты IP66, дополнительная защита от падения. Большой выбор оптики и широкий диапазон регулировки угла наклона прожектора (от 0 до 180°) позволяют направить свет на нужный участок объекта без использования дополнительных креплений;промышленное;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Эверикс LED;180;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/spaces/everiks-u1/;66;143;446;950;215;ГОСТ 15150-69;800;230;GALAD Эверикс LED-800-Д120-IP66-У1(4/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-800-Д120-IP66-У1(4/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);35,7;GALAD;0,96;1;24904;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Эверикс LED-800-К10.4-IP66-У1(4-LIRA-740-RAL7035-TG-AC230-D-Х-G1);body-Everix600-1000 : 9;50;70;без управления;прожектор;лира;LED;ЭПРА;концентрированная;12 лет;не более 6%;139;GALAD Эверикс LED – это новое поколение популярных промышленных прожекторов GALAD Эверест. Универсальные прожекторы Эверикс мощностью 80-1000 Вт полностью соответствуют современным требованиям рынка: высокая световая отдача (до 140 лм/Вт), степень защиты IP66, дополнительная защита от падения. Большой выбор оптики и широкий диапазон регулировки угла наклона прожектора (от 0 до 180°) позволяют направить свет на нужный участок объекта без использования дополнительных креплений;промышленное;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Эверикс LED;180;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/spaces/everiks-u1/;66;139;446;950;215;ГОСТ 15150-69;800;230;GALAD Эверикс LED-800-К10.4-IP66-У1(4/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-800-К10.4-IP66-У1(4/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);35,7;GALAD;0,96;1;24909;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Эверикс LED-800-К20.4-IP66-У1(4-LIRA-740-RAL7035-TG-AC230-D-Х-G1);body-Everix600-1000 : 10;50;70;без управления;прожектор;лира;LED;ЭПРА;концентрированная;12 лет;не более 6%;139;GALAD Эверикс LED – это новое поколение популярных промышленных прожекторов GALAD Эверест. Универсальные прожекторы Эверикс мощностью 80-1000 Вт полностью соответствуют современным требованиям рынка: высокая световая отдача (до 140 лм/Вт), степень защиты IP66, дополнительная защита от падения. Большой выбор оптики и широкий диапазон регулировки угла наклона прожектора (от 0 до 180°) позволяют направить свет на нужный участок объекта без использования дополнительных креплений;промышленное;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Эверикс LED;180;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/spaces/everiks-u1/;66;139;446;950;215;ГОСТ 15150-69;800;230;GALAD Эверикс LED-800-К20.4-IP66-У1(4/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-800-К20.4-IP66-У1(4/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);35,7;GALAD;0,96;1;24907;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Эверикс LED-800-К30.4-IP66-У1(4-LIRA-740-RAL7035-TG-AC230-D-Х-G1);body-Everix600-1000 : 11;50;70;без управления;прожектор;лира;LED;ЭПРА;концентрированная;12 лет;не более 6%;140;GALAD Эверикс LED – это новое поколение популярных промышленных прожекторов GALAD Эверест. Универсальные прожекторы Эверикс мощностью 80-1000 Вт полностью соответствуют современным требованиям рынка: высокая световая отдача (до 140 лм/Вт), степень защиты IP66, дополнительная защита от падения. Большой выбор оптики и широкий диапазон регулировки угла наклона прожектора (от 0 до 180°) позволяют направить свет на нужный участок объекта без использования дополнительных креплений;промышленное;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Эверикс LED;180;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/spaces/everiks-u1/;66;140;446;950;215;ГОСТ 15150-69;800;230;GALAD Эверикс LED-800-К30.4-IP66-У1(4/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-800-К30.4-IP66-У1(4/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);35,7;GALAD;0,96;1;24905;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Эверикс LED-800-Г60.4-IP66-У1(4-LIRA-740-RAL7035-TG-AC230-D-Х-G1) ;body-Everix600-1000 : 12;50;70;без управления;прожектор;лира;LED;ЭПРА;глубокая;12 лет;не более 6%;147;GALAD Эверикс LED – это новое поколение популярных промышленных прожекторов GALAD Эверест. Универсальные прожекторы Эверикс мощностью 80-1000 Вт полностью соответствуют современным требованиям рынка: высокая световая отдача (до 140 лм/Вт), степень защиты IP66, дополнительная защита от падения. Большой выбор оптики и широкий диапазон регулировки угла наклона прожектора (от 0 до 180°) позволяют направить свет на нужный участок объекта без использования дополнительных креплений;промышленное;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Эверикс LED;180;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/spaces/everiks-u1/;66;147;446;950;215;ГОСТ 15150-69;800;230;GALAD Эверикс LED-800-Г60.4-IP66-У1(4/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1) ;GALAD Эверикс LED-800-Г60.4-IP66-У1(4/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1) ;35,7;GALAD;0,96;1;23666;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Эверикс LED-800-Э30х90.4-IP66-У1(4-LIRA-740-RAL7035-TG-AC230-D-Х-G1);body-Everix600-1000 : 13;50;70;без управления;прожектор;лира;LED;ЭПРА;симметричная средняя;12 лет;не более 6%;141;GALAD Эверикс LED – это новое поколение популярных промышленных прожекторов GALAD Эверест. Универсальные прожекторы Эверикс мощностью 80-1000 Вт полностью соответствуют современным требованиям рынка: высокая световая отдача (до 140 лм/Вт), степень защиты IP66, дополнительная защита от падения. Большой выбор оптики и широкий диапазон регулировки угла наклона прожектора (от 0 до 180°) позволяют направить свет на нужный участок объекта без использования дополнительных креплений;промышленное;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Эверикс LED;180;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/spaces/everiks-u1/;66;141;446;950;215;ГОСТ 15150-69;800;230;GALAD Эверикс LED-800-Э30х90.4-IP66-У1(4/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-800-Э30х90.4-IP66-У1(4/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);35,7;GALAD;0,96;1;24908;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Эверикс LED-800-АС5.1-IP66-У1(4-LIRA-740-RAL7035-TG-AC230-D-Х-G1) ;body-Everix600-1000 : 14;50;70;без управления;прожектор;лира;LED;ЭПРА;асимметричная;12 лет;не более 6%;138;GALAD Эверикс LED – это новое поколение популярных промышленных прожекторов GALAD Эверест. Универсальные прожекторы Эверикс мощностью 80-1000 Вт полностью соответствуют современным требованиям рынка: высокая световая отдача (до 140 лм/Вт), степень защиты IP66, дополнительная защита от падения. Большой выбор оптики и широкий диапазон регулировки угла наклона прожектора (от 0 до 180°) позволяют направить свет на нужный участок объекта без использования дополнительных креплений;промышленное;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Эверикс LED;180;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/spaces/everiks-u1/;66;138;446;950;215;ГОСТ 15150-69;800;230;GALAD Эверикс LED-800-АС5.1-IP66-У1(4/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1) ;GALAD Эверикс LED-800-АС5.1-IP66-У1(4/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1) ;35,7;GALAD;0,96;1;23663;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Эверикс LED-1000-Д120-IP66-У1(4-LIRA-740-RAL7035-TG-AC230-D-Х-G1) ;body-Everix600-1000 : 15;50;70;без управления;прожектор;лира;LED;ЭмПРА;косинусная;12 лет;не более 6%;143;GALAD Эверикс LED – это новое поколение популярных промышленных прожекторов GALAD Эверест. Универсальные прожекторы Эверикс мощностью 80-1000 Вт полностью соответствуют современным требованиям рынка: высокая световая отдача (до 140 лм/Вт), степень защиты IP66, дополнительная защита от падения. Большой выбор оптики и широкий диапазон регулировки угла наклона прожектора (от 0 до 180°) позволяют направить свет на нужный участок объекта без использования дополнительных креплений;промышленное;менее 5%; -60…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Эверикс LED;180;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/spaces/everiks-u1/;66;143;446;1150;215;ГОСТ 15150-69;1000;230;GALAD Эверикс LED-1000-Д120-IP66-У1(4/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1) ;GALAD Эверикс LED-1000-Д120-IP66-У1(4/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1) ;38,5;GALAD;0,96;1;24911;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Эверикс LED-1000-К10.4-IP66-У1(4-LIRA-740-RAL7035-TG-AC230-D-Х-G1) ;body-Everix600-1000 : 16;50;70;без управления;прожектор;лира;LED;ЭмПРА;концентрированная;12 лет;не более 6%;139;GALAD Эверикс LED – это новое поколение популярных промышленных прожекторов GALAD Эверест. Универсальные прожекторы Эверикс мощностью 80-1000 Вт полностью соответствуют современным требованиям рынка: высокая световая отдача (до 140 лм/Вт), степень защиты IP66, дополнительная защита от падения. Большой выбор оптики и широкий диапазон регулировки угла наклона прожектора (от 0 до 180°) позволяют направить свет на нужный участок объекта без использования дополнительных креплений;промышленное;менее 5%; -60…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Эверикс LED;180;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/spaces/everiks-u1/;66;139;446;1150;215;ГОСТ 15150-69;1000;230;GALAD Эверикс LED-1000-К10.4-IP66-У1(4/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1) ;GALAD Эверикс LED-1000-К10.4-IP66-У1(4/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1) ;38,5;GALAD;0,96;1;24915;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Эверикс LED-1000-К20.4-IP66-У1(4-LIRA-740-RAL7035-TG-AC230-D-Х-G1) ;body-Everix600-1000 : 17;50;70;без управления;прожектор;лира;LED;ЭмПРА;концентрированная;12 лет;не более 6%;139;GALAD Эверикс LED – это новое поколение популярных промышленных прожекторов GALAD Эверест. Универсальные прожекторы Эверикс мощностью 80-1000 Вт полностью соответствуют современным требованиям рынка: высокая световая отдача (до 140 лм/Вт), степень защиты IP66, дополнительная защита от падения. Большой выбор оптики и широкий диапазон регулировки угла наклона прожектора (от 0 до 180°) позволяют направить свет на нужный участок объекта без использования дополнительных креплений;промышленное;менее 5%; -60…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Эверикс LED;180;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/spaces/everiks-u1/;66;139;446;1150;215;ГОСТ 15150-69;1000;230;GALAD Эверикс LED-1000-К20.4-IP66-У1(4/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1) ;GALAD Эверикс LED-1000-К20.4-IP66-У1(4/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1) ;38,5;GALAD;0,96;1;24913;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Эверикс LED-1000-К30.4-IP66-У1(4-LIRA-740-RAL7035-TG-AC230-D-Х-G1) ;body-Everix600-1000 : 18;50;70;без управления;прожектор;лира;LED;ЭмПРА;концентрированная;12 лет;не более 6%;140;GALAD Эверикс LED – это новое поколение популярных промышленных прожекторов GALAD Эверест. Универсальные прожекторы Эверикс мощностью 80-1000 Вт полностью соответствуют современным требованиям рынка: высокая световая отдача (до 140 лм/Вт), степень защиты IP66, дополнительная защита от падения. Большой выбор оптики и широкий диапазон регулировки угла наклона прожектора (от 0 до 180°) позволяют направить свет на нужный участок объекта без использования дополнительных креплений;промышленное;менее 5%; -60…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Эверикс LED;180;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/spaces/everiks-u1/;66;140;446;1150;215;ГОСТ 15150-69;1000;230;GALAD Эверикс LED-1000-К30.4-IP66-У1(4/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1) ;GALAD Эверикс LED-1000-К30.4-IP66-У1(4/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1) ;38,5;GALAD;0,96;1;24912;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Эверикс LED-1000-Г60.4-IP66-У1(4-LIRA-740-RAL7035-TG-AC230-D-Х-G1) ;body-Everix600-1000 : 19;50;70;без управления;прожектор;лира;LED;ЭмПРА;глубокая;12 лет;не более 6%;147;GALAD Эверикс LED – это новое поколение популярных промышленных прожекторов GALAD Эверест. Универсальные прожекторы Эверикс мощностью 80-1000 Вт полностью соответствуют современным требованиям рынка: высокая световая отдача (до 140 лм/Вт), степень защиты IP66, дополнительная защита от падения. Большой выбор оптики и широкий диапазон регулировки угла наклона прожектора (от 0 до 180°) позволяют направить свет на нужный участок объекта без использования дополнительных креплений;промышленное;менее 5%; -60…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Эверикс LED;180;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/spaces/everiks-u1/;66;147;446;1150;215;ГОСТ 15150-69;1000;230;GALAD Эверикс LED-1000-Г60.4-IP66-У1(4/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1) ;GALAD Эверикс LED-1000-Г60.4-IP66-У1(4/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1) ;38,5;GALAD;0,96;1;23665;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Эверикс LED-1000-Э30х90.4-IP66-У1(4-LIRA-740-RAL7035-TG-AC230-D-Х-G1) ;body-Everix600-1000 : 20;50;70;без управления;прожектор;лира;LED;ЭмПРА;симметричная средняя;12 лет;не более 6%;141;GALAD Эверикс LED – это новое поколение популярных промышленных прожекторов GALAD Эверест. Универсальные прожекторы Эверикс мощностью 80-1000 Вт полностью соответствуют современным требованиям рынка: высокая световая отдача (до 140 лм/Вт), степень защиты IP66, дополнительная защита от падения. Большой выбор оптики и широкий диапазон регулировки угла наклона прожектора (от 0 до 180°) позволяют направить свет на нужный участок объекта без использования дополнительных креплений;промышленное;менее 5%; -60…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Эверикс LED;180;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/spaces/everiks-u1/;66;141;446;1150;215;ГОСТ 15150-69;1000;230;GALAD Эверикс LED-1000-Э30х90.4-IP66-У1(4/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1) ;GALAD Эверикс LED-1000-Э30х90.4-IP66-У1(4/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1) ;38,5;GALAD;0,96;1;24914;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Эверикс LED-1000-АС5.1-IP66-У1(4-LIRA-740-RAL7035-TG-AC230-D-Х-G1) ;body-Everix600-1000 : 21;50;70;без управления;прожектор;лира;LED;ЭмПРА;асимметричная;12 лет;не более 6%;138;GALAD Эверикс LED – это новое поколение популярных промышленных прожекторов GALAD Эверест. Универсальные прожекторы Эверикс мощностью 80-1000 Вт полностью соответствуют современным требованиям рынка: высокая световая отдача (до 140 лм/Вт), степень защиты IP66, дополнительная защита от падения. Большой выбор оптики и широкий диапазон регулировки угла наклона прожектора (от 0 до 180°) позволяют направить свет на нужный участок объекта без использования дополнительных креплений;промышленное;менее 5%; -60…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Эверикс LED;180;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/spaces/everiks-u1/;66;138;446;1150;215;ГОСТ 15150-69;1000;230;GALAD Эверикс LED-1000-АС5.1-IP66-У1(4/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1) ;GALAD Эверикс LED-1000-АС5.1-IP66-У1(4/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1) ;38,5;GALAD;0,96;1;23662;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
