;Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS;Файл фотометрической сетки##OTHER##;Цвет температуры##OTHER##;Частота##OTHER##;Цветопередача##OTHER##;Тип устройства управления светодиодами##OTHER##;Тип продукции##OTHER##;Тип монтажной поверхности##OTHER##;Тип источника света##OTHER##;Тип ПРА##OTHER##;Тип КСС##OTHER##;Срок службы##OTHER##;Снижение светового потока во время разгорания##OTHER##;Световая отдача##OTHER##;Описание##OTHER##;Область использования##OTHER##;Коэффициент пульсации##OTHER##;Климатическое исполнение##OTHER##;Климатическая зона##OTHER##;Класс светораспределения##OTHER##;Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##;Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN;Диапазон цветовой температуры##OTHER##;Группа модели##OTHER##;Возможный угол наклона##OTHER##;URL##OTHER##;IP##OTHER##;ADSK_Энергоэффективность##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT;ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Обозначение##OTHER##;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS;ADSK_Наименование краткое##OTHER##;ADSK_Наименование##OTHER##;ADSK_Масса##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##;ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##;ADSK_Количество фаз##OTHER##;ADSK_Код изделия##OTHER##;ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##
GALAD gelikoniya LED-40-shb6-IP66-u1(740_D_X_RAL9011muar_k_PC_X_G1_X);5680;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD gelikoniya LED-40-shb6-IP66-u1(740_D_X_RAL9011_muar_k_PC_X_G1_X).IES;4000;50;70;без управления;светильник;Приставной;LED;ЭПРА;Широкая боковая;12 лет;не более 6%;125;Светильники серии GALAD Геликония LED являются частью осветительного комплекса. Добавив опору и закладную деталь можно получить готовое решение для освещения городской среды.;Общественные открытые пространства;менее 5%;-50+50С°;У1;Д;1;4000;2700-5000;GALAD Геликония;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/park/gelikonia/galad-gelikonia-led-40-shb6-ip66-u1-740-d-x-ral9011-muar-k-pc-x-g1-x/;66;110;160;754;114;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;40;230;GALAD Геликония LED-40-ШБ6-IP66-У1;GALAD Геликония LED-40-ШБ6-IP66-У1(740_D_X_RAL9011МУАР_К_PC_X_G1_X);9,50;GALAD Геликония LED-40-ШБ6-IP66-У1;0.95;1;28862; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD gelikoniya LED-40-shb2-IP66-u1(740_D_X_RAL9011muar_k_PC_X_G1_X);6000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD gelikoniya LED-40-shb2-IP66-u1(740_D_X_RAL9011_muar_k_PC_X_G1_X).IES;4000;50;70;без управления;светильник;Приставной;LED;ЭПРА;Широкая боковая;12 лет;не более 6%;125;Светильники серии GALAD Геликония LED являются частью осветительного комплекса. Добавив опору и закладную деталь можно получить готовое решение для освещения городской среды.;Общественные открытые пространства;менее 5%;-50+50С°;У1;Д;1;4000;2700-5000;GALAD Геликония;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/park/gelikonia/galad-gelikonia-led-40-shb2-ip66-u1-740-d-x-ral9011-muar-k-pc-x-g1-x/;66;110;160;754;114;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;40;230;GALAD Геликония LED-40-ШБ2-IP66-У1;GALAD Геликония LED-40-ШБ2-IP66-У1(740_D_X_RAL9011МУАР_К_PC_X_G1_X);9,50;GALAD Геликония LED-40-ШБ2-IP66-У1;0.95;1;28865; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD gelikoniya LED-40-sho-IP66-u1(740_D_X_RAL9011muar_k_PC_X_G1_X);5880;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD gelikoniya LED-40-sho-IP66-u1(740_D_X_RAL9011_muar_k_PC_X_G1_X).IES;4000;50;70;без управления;светильник;Приставной;LED;ЭПРА;Широкая осевая;12 лет;не более 6%;125;Светильники серии GALAD Геликония LED являются частью осветительного комплекса. Добавив опору и закладную деталь можно получить готовое решение для освещения городской среды.;Общественные открытые пространства;менее 5%;-50+50С°;У1;Д;1;4000;2700-5000;GALAD Геликония;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/park/gelikonia/galad-gelikonia-led-40-sho-ip66-u1-740-d-x-ral9011-muar-k-pc-x-g1-x/;66;110;160;754;114;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;40;230;GALAD Геликония LED-40-ШО-IP66-У1;GALAD Геликония LED-40-ШО-IP66-У1(740_D_X_RAL9011МУАР_К_PC_X_G1_X);9,50;GALAD Геликония LED-40-ШО-IP66-У1;0.95;1;28591; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD gelikoniya LED-40-shos-IP66-u1(740_D_X_RAL9011muar_k_PC_X_G1_X);6000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD gelikoniya LED-40-shos-IP66-u1(740_D_X_RAL9011_muar_k_PC_X_G1_X).IES;4000;50;70;без управления;светильник;Приставной;LED;ЭПРА;Широкая осевая;12 лет;не более 6%;125;Светильники серии GALAD Геликония LED являются частью осветительного комплекса. Добавив опору и закладную деталь можно получить готовое решение для освещения городской среды.;Общественные открытые пространства;менее 5%;-50+50С°;У1;Д;1;4000;2700-5000;GALAD Геликония;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/park/gelikonia/galad-gelikonia-led-40-shos-ip66-u1-740-d-x-ral9011-muar-k-pc-x-g1-x/;66;110;160;754;114;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;40;230;GALAD Геликония LED-40-ШОС-IP66-У1;GALAD Геликония LED-40-ШОС-IP66-У1(740_D_X_RAL9011МУАР_К_PC_X_G1_X);9,50;GALAD Геликония LED-40-ШОС-IP66-У1;0.95;1;28553; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD gelikoniya LED-40-shb1-IP66-u1(740_D_X_RAL9011muar_k_PC_X_G1_X);6000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD gelikoniya LED-40-shb1-IP66-u1(740_D_X_RAL9011_muar_k_PC_X_G1_X).IES;4000;50;70;без управления;светильник;Приставной;LED;ЭПРА;Широкая боковая;12 лет;не более 6%;125;Светильники серии GALAD Геликония LED являются частью осветительного комплекса. Добавив опору и закладную деталь можно получить готовое решение для освещения городской среды.;Общественные открытые пространства;менее 5%;-50+50С°;У1;Д;1;4000;2700-5000;GALAD Геликония;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/park/gelikonia/galad-gelikonia-led-40-shb1-ip66-u1-740-d-x-ral9011-muar-k-pc-x-g1-x/;66;110;160;754;114;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;40;230;GALAD Геликония LED-40-ШБ1-IP66-У1;GALAD Геликония LED-40-ШБ1-IP66-У1(740_D_X_RAL9011МУАР_К_PC_X_G1_X);9,50;GALAD Геликония LED-40-ШБ1-IP66-У1;0.95;1;28588; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD gelikoniya LED-60-shb1-IP66-u1(740_D_X_RAL9011muar_k_PC_X_G1_X);8580;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD gelikoniya LED-60-shb1-IP66-u1(740_D_X_RAL9011_muar_k_PC_X_G1_X).IES;4000;50;70;без управления;светильник;Приставной;LED;ЭПРА;Широкая боковая;12 лет;не более 6%;125;Светильники серии GALAD Геликония LED являются частью осветительного комплекса. Добавив опору и закладную деталь можно получить готовое решение для освещения городской среды.;Общественные открытые пространства;менее 5%;-50+50С°;У1;Д;1;4000;2700-5000;GALAD Геликония;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/park/gelikonia/galad-gelikonia-led-60-shb1-ip66-u1-740-d-x-ral9011-muar-k-pc-x-g1-x/;66;110;160;754;114;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;60;230;GALAD Геликония LED-60-ШБ1-IP66-У1;GALAD Геликония LED-60-ШБ1-IP66-У1(740_D_X_RAL9011МУАР_К_PC_X_G1_X);9,50;GALAD Геликония LED-60-ШБ1-IP66-У1;0.95;1;28593; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD gelikoniya LED-60-sho-IP66-u1(740_D_X_RAL9011muar_k_PC_X_G1_X);8400;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD gelikoniya LED-60-sho-IP66-u1(740_D_X_RAL9011_muar_k_PC_X_G1_X).IES;4000;50;70;без управления;светильник;Приставной;LED;ЭПРА;Широкая осевая;12 лет;не более 6%;125;Светильники серии GALAD Геликония LED являются частью осветительного комплекса. Добавив опору и закладную деталь можно получить готовое решение для освещения городской среды.;Общественные открытые пространства;менее 5%;-50+50С°;У1;Д;1;4000;2700-5000;GALAD Геликония;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/park/gelikonia/galad-gelikonia-led-60-sho-ip66-u1-740-d-x-ral9011-muar-k-pc-x-g1-x/;66;110;160;754;114;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;60;230;GALAD Геликония LED-60-ШО-IP66-У1;GALAD Геликония LED-60-ШО-IP66-У1(740_D_X_RAL9011МУАР_К_PC_X_G1_X);9,50;GALAD Геликония LED-60-ШО-IP66-У1;0.95;1;28594; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD gelikoniya LED-60-shb2-IP66-u1(740_D_X_RAL9011muar_k_PC_X_G1_X);8580;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD gelikoniya LED-60-shb2-IP66-u1(740_D_X_RAL9011_muar_k_PC_X_G1_X).IES;4000;50;70;без управления;светильник;Приставной;LED;ЭПРА;Широкая боковая;12 лет;не более 6%;125;Светильники серии GALAD Геликония LED являются частью осветительного комплекса. Добавив опору и закладную деталь можно получить готовое решение для освещения городской среды.;Общественные открытые пространства;менее 5%;-50+50С°;У1;Д;1;4000;2700-5000;GALAD Геликония;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/park/gelikonia/galad-gelikonia-led-60-shb2-ip66-u1-740-d-x-ral9011-muar-k-pc-x-g1-x/;66;110;160;754;114;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;60;230;GALAD Геликония LED-60-ШБ2-IP66-У1;GALAD Геликония LED-60-ШБ2-IP66-У1(740_D_X_RAL9011МУАР_К_PC_X_G1_X);9,50;GALAD Геликония LED-60-ШБ2-IP66-У1;0.95;1;28868; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD gelikoniya LED-60-shb6-IP66-u1(740_D_X_RAL9011muar_k_PC_X_G1_X);8100;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD gelikoniya LED-60-shb6-IP66-u1(740_D_X_RAL9011_muar_k_PC_X_G1_X).IES;4000;50;70;без управления;светильник;Приставной;LED;ЭПРА;Широкая боковая;12 лет;не более 6%;125;Светильники серии GALAD Геликония LED являются частью осветительного комплекса. Добавив опору и закладную деталь можно получить готовое решение для освещения городской среды.;Общественные открытые пространства;менее 5%;-50+50С°;У1;Д;1;4000;2700-5000;GALAD Геликония;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/park/gelikonia/galad-gelikonia-led-60-shb6-ip66-u1-740-d-x-ral9011-muar-k-pc-x-g1-x/;66;110;160;754;114;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;60;230;GALAD Геликония LED-60-ШБ6-IP66-У1;GALAD Геликония LED-60-ШБ6-IP66-У1(740_D_X_RAL9011МУАР_К_PC_X_G1_X);9,50;GALAD Геликония LED-60-ШБ6-IP66-У1;0.95;1;28863; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD gelikoniya LED-60-shos-IP66-u1(740_D_X_RAL9011muar_k_PC_X_G1_X);8580;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD gelikoniya LED-60-shos-IP66-u1(740_D_X_RAL9011_muar_k_PC_X_G1_X).IES;4000;50;70;без управления;светильник;Приставной;LED;ЭПРА;Широкая осевая;12 лет;не более 6%;125;Светильники серии GALAD Геликония LED являются частью осветительного комплекса. Добавив опору и закладную деталь можно получить готовое решение для освещения городской среды.;Общественные открытые пространства;менее 5%;-50+50С°;У1;Д;1;4000;2700-5000;GALAD Геликония;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/park/gelikonia/galad-gelikonia-led-60-shos-ip66-u1-740-d-x-ral9011-muar-k-pc-x-g1-x/;66;110;160;754;114;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;60;230;GALAD Геликония LED-60-ШОС-IP66-У1;GALAD Геликония LED-60-ШОС-IP66-У1(740_D_X_RAL9011МУАР_К_PC_X_G1_X);9,50;GALAD Геликония LED-60-ШОС-IP66-У1;0.95;1;28552; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD gelikoniya LED-80-shos-IP66-u1(740_D_X_RAL9011muar_k_PC_X_G1_X);10800;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD gelikoniya LED-80-shos-IP66-u1(740_D_X_RAL9011_muar_k_PC_X_G1_X).IES;4000;50;70;без управления;светильник;Приставной;LED;ЭПРА;Широкая осевая;12 лет;не более 6%;125;Светильники серии GALAD Геликония LED являются частью осветительного комплекса. Добавив опору и закладную деталь можно получить готовое решение для освещения городской среды.;Общественные открытые пространства;менее 5%;-50+50С°;У1;Д;1;4000;2700-5000;GALAD Геликония;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/park/gelikonia/galad-gelikonia-led-80-shos-ip66-u1-740-d-x-ral9011-muar-k-pc-x-g1-x/;66;110;160;754;114;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;80;230;GALAD Геликония LED-80-ШОС-IP66-У1;GALAD Геликония LED-80-ШОС-IP66-У1(740_D_X_RAL9011МУАР_К_PC_X_G1_X);9,50;GALAD Геликония LED-80-ШОС-IP66-У1;0.95;1;28554; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD gelikoniya LED-80-shb2-IP66-u1(740_D_X_RAL9011muar_k_PC_X_G1_X);10800;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD gelikoniya LED-80-shb2-IP66-u1(740_D_X_RAL9011_muar_k_PC_X_G1_X).IES;4000;50;70;без управления;светильник;Приставной;LED;ЭПРА;Широкая боковая;12 лет;не более 6%;125;Светильники серии GALAD Геликония LED являются частью осветительного комплекса. Добавив опору и закладную деталь можно получить готовое решение для освещения городской среды.;Общественные открытые пространства;менее 5%;-50+50С°;У1;Д;1;4000;2700-5000;GALAD Геликония;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/park/gelikonia/galad-gelikonia-led-80-shb2-ip66-u1-740-d-x-ral9011-muar-k-pc-x-g1-x/;66;110;160;754;114;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;80;230;GALAD Геликония LED-80-ШБ2-IP66-У1;GALAD Геликония LED-80-ШБ2-IP66-У1(740_D_X_RAL9011МУАР_К_PC_X_G1_X);9,50;GALAD Геликония LED-80-ШБ2-IP66-У1;0.95;1;28867; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD gelikoniya LED-80-sho-IP66-u1(740_D_X_RAL9011muar_k_PC_X_G1_X);10560;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD gelikoniya LED-80-sho-IP66-u1(740_D_X_RAL9011_muar_k_PC_X_G1_X).IES;4000;50;70;без управления;светильник;Приставной;LED;ЭПРА;Широкая осевая;12 лет;не более 6%;125;Светильники серии GALAD Геликония LED являются частью осветительного комплекса. Добавив опору и закладную деталь можно получить готовое решение для освещения городской среды.;Общественные открытые пространства;менее 5%;-50+50С°;У1;Д;1;4000;2700-5000;GALAD Геликония;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/park/gelikonia/galad-gelikonia-led-80-sho-ip66-u1-740-d-x-ral9011-muar-k-pc-x-g1-x/;66;110;160;754;114;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;80;230;GALAD Геликония LED-80-ШО-IP66-У1;GALAD Геликония LED-80-ШО-IP66-У1(740_D_X_RAL9011МУАР_К_PC_X_G1_X);9,50;GALAD Геликония LED-80-ШО-IP66-У1;0.95;1;28592; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD gelikoniya LED-80-shb1-IP66-u1(740_D_X_RAL9011muar_k_PC_X_G1_X);10800;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD gelikoniya LED-80-shb1-IP66-u1(740_D_X_RAL9011_muar_k_PC_X_G1_X).IES;4000;50;70;без управления;светильник;Приставной;LED;ЭПРА;Широкая боковая;12 лет;не более 6%;125;Светильники серии GALAD Геликония LED являются частью осветительного комплекса. Добавив опору и закладную деталь можно получить готовое решение для освещения городской среды.;Общественные открытые пространства;менее 5%;-50+50С°;У1;Д;1;4000;2700-5000;GALAD Геликония;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/park/gelikonia/galad-gelikonia-led-80-shb1-ip66-u1-740-d-x-ral9011-muar-k-pc-x-g1-x/;66;110;160;754;114;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;80;230;GALAD Геликония LED-80-ШБ1-IP66-У1;GALAD Геликония LED-80-ШБ1-IP66-У1(740_D_X_RAL9011МУАР_К_PC_X_G1_X);9,50;GALAD Геликония LED-80-ШБ1-IP66-У1;0.95;1;28590; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD gelikoniya LED-80-shb6-IP66-u1(740_D_X_RAL9011muar_k_PC_X_G1_X);10160;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD gelikoniya LED-80-shb6-IP66-u1(740_D_X_RAL9011_muar_k_PC_X_G1_X).IES;4000;50;70;без управления;светильник;Приставной;LED;ЭПРА;Широкая боковая;12 лет;не более 6%;125;Светильники серии GALAD Геликония LED являются частью осветительного комплекса. Добавив опору и закладную деталь можно получить готовое решение для освещения городской среды.;Общественные открытые пространства;менее 5%;-50+50С°;У1;Д;1;4000;2700-5000;GALAD Геликония;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/park/gelikonia/galad-gelikonia-led-80-shb6-ip66-u1-740-d-x-ral9011-muar-k-pc-x-g1-x/;66;110;160;754;114;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;80;230;GALAD Геликония LED-80-ШБ6-IP66-У1;GALAD Геликония LED-80-ШБ6-IP66-У1(740_D_X_RAL9011МУАР_К_PC_X_G1_X);9,50;GALAD Геликония LED-80-ШБ6-IP66-У1;0.95;1;28866; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD gelikoniya LED-40-shos-IP66-u1(740_D_X_RAL9011muar_k_PC_X_G1_layt);6000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD gelikoniya LED-40-shos-IP66-u1(740_D_X_RAL9011_muar_k_PC_X_G1_layt).IES;4000;50;70;без управления;светильник;Приставной;LED;ЭПРА;Широкая боковая;12 лет;не более 6%;150;Светильники серии GALAD Геликония LED являются частью осветительного комплекса. Добавив опору и закладную деталь можно получить готовое решение для освещения городской среды.;Общественные открытые пространства;менее 5%;-50+50С°;У1;Д;1;4000;2700-5000;GALAD Геликония Лайт;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/park/gelikonia-light/galad-gelikonia-led-40-shos-ip66-u1-740-d-x-ral9011-muar-k-pc-x-g1-light/;66;110;150;750;54;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;40;230;GALAD Геликония LED-40-ШОС-IP66-У1;GALAD Геликония LED-40-ШОС-IP66-У1(740_D_X_RAL9011МУАР_К_PC_X_G1_Лайт);7,00;GALAD Геликония LED-40-ШОС-IP66-У1;0.95;1;28580; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD gelikoniya LED-40-shb2-IP66-u1(740_D_X_RAL9011muar_k_PC_X_G1_layt);6000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD gelikoniya LED-40-shb2-IP66-u1(740_D_X_RAL9011_muar_k_PC_X_G1_layt).IES;4000;50;70;без управления;светильник;Приставной;LED;ЭПРА;Широкая боковая;12 лет;не более 6%;150;Светильники серии GALAD Геликония LED являются частью осветительного комплекса. Добавив опору и закладную деталь можно получить готовое решение для освещения городской среды.;Общественные открытые пространства;менее 5%;-50+50С°;У1;Д;1;4000;2700-5000;GALAD Геликония Лайт;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/park/gelikonia-light/galad-gelikonia-led-40-shb2-ip66-u1-740-d-x-ral9011-muar-k-pc-x-g1-light/;66;110;150;750;54;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;40;230;GALAD Геликония LED-40-ШБ2-IP66-У1;GALAD Геликония LED-40-ШБ2-IP66-У1(740_D_X_RAL9011МУАР_К_PC_X_G1_Лайт);7,00;GALAD Геликония LED-40-ШБ2-IP66-У1;0.95;1;28864; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD gelikoniya LED-40-shb1-IP66-u1(740_D_X_RAL9011muar_k_PC_X_G1_layt);6000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD gelikoniya LED-40-shb1-IP66-u1(740_D_X_RAL9011_muar_k_PC_X_G1_layt).IES;4000;50;70;без управления;светильник;Приставной;LED;ЭПРА;Широкая боковая;12 лет;не более 6%;150;Светильники серии GALAD Геликония LED являются частью осветительного комплекса. Добавив опору и закладную деталь можно получить готовое решение для освещения городской среды.;Общественные открытые пространства;менее 5%;-50+50С°;У1;Д;1;4000;2700-5000;GALAD Геликония Лайт;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/park/gelikonia-light/galad-gelikonia-led-40-shb1-ip66-u1-740-d-x-ral9011-muar-k-pc-x-g1-light/;66;110;150;750;54;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;40;230;GALAD Геликония LED-40-ШБ1-IP66-У1;GALAD Геликония LED-40-ШБ1-IP66-У1(740_D_X_RAL9011МУАР_К_PC_X_G1_Лайт);7,00;GALAD Геликония LED-40-ШБ1-IP66-У1;0.95;1;28589; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD gelikoniya LED-40-sho-IP66-u1(740_D_X_RAL9011muar_k_PC_X_G1_layt);5880;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD gelikoniya LED-40-sho-IP66-u1(740_D_X_RAL9011_muar_k_PC_X_G1_layt).IES;4000;50;70;без управления;светильник;Приставной;LED;ЭПРА;Широкая боковая;12 лет;не более 6%;150;Светильники серии GALAD Геликония LED являются частью осветительного комплекса. Добавив опору и закладную деталь можно получить готовое решение для освещения городской среды.;Общественные открытые пространства;менее 5%;-50+50С°;У1;Д;1;4000;2700-5000;GALAD Геликония Лайт;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/park/gelikonia-light/galad-gelikonia-led-40-sho-ip66-u1-740-d-x-ral9011-muar-k-pc-x-g1-light/;66;110;150;750;54;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;40;230;GALAD Геликония LED-40-ШО-IP66-У1;GALAD Геликония LED-40-ШО-IP66-У1(740_D_X_RAL9011МУАР_К_PC_X_G1_Лайт);7,00;GALAD Геликония LED-40-ШО-IP66-У1;0.95;1;28595; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD gelikoniya LED-40-shb6-IP66-u1(740_D_X_RAL9011muar_k_PC_X_G1_layt);5680;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD gelikoniya LED-40-shb6-IP66-u1(740_D_X_RAL9011_muar_k_PC_X_G1_layt).IES;4000;50;70;без управления;светильник;Приставной;LED;ЭПРА;Широкая боковая;12 лет;не более 6%;150;Светильники серии GALAD Геликония LED являются частью осветительного комплекса. Добавив опору и закладную деталь можно получить готовое решение для освещения городской среды.;Общественные открытые пространства;менее 5%;-50+50С°;У1;Д;1;4000;2700-5000;GALAD Геликония Лайт;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/park/gelikonia-light/galad-gelikonia-led-40-shb6-ip66-u1-740-d-x-ral9011-muar-k-pc-x-g1-light/;66;110;150;750;54;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;40;230;GALAD Геликония LED-40-ШБ6-IP66-У1;GALAD Геликония LED-40-ШБ6-IP66-У1(740_D_X_RAL9011МУАР_К_PC_X_G1_Лайт);7,00;GALAD Геликония LED-40-ШБ6-IP66-У1;0.95;1;28861; Лихославльский завод «Светотехника»
