;Частота##OTHER##;Цветопередача##OTHER##;Цвет температуры##OTHER##;Файл фотометрической сетки##OTHER##;Тип устройства управления светодиодами##OTHER##;Тип продукции##OTHER##;Тип монтажной поверхности##OTHER##;Тип источника света##OTHER##;Тип ПРА##OTHER##;Тип КСС##OTHER##;Срок службы##OTHER##;Снижение светового потока во время разгорания##OTHER##;Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS;Световая отдача##OTHER##;Описание##OTHER##;Область использования##OTHER##;Коэффициент пульсации##OTHER##;Климатическое исполнение##OTHER##;Климатическая зона##OTHER##;Класс светораспределения##OTHER##;Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##;Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN;Диапазон цветовой температуры##OTHER##;Группа модели##OTHER##;Возможный угол наклона##OTHER##;Блок аварийного питания##OTHER##;URL##OTHER##;IP##OTHER##;ADSK_Энергоэффективность##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT;ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Обозначение##OTHER##;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS;ADSK_Наименование краткое##OTHER##;ADSK_Наименование##OTHER##;ADSK_Масса##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##;ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##;ADSK_Количество фаз##OTHER##;ADSK_Код изделия##OTHER##;ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##
GALAD Контур LED-3-Extra Wide/W4000/300 Opal GEN2;50;80;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\galadkonturled-3-extrawide_w4000_300_opal_gen2.IES;без управления;светильник;пристраиваемый;LED;ЭПРА;Extra Wide;12 лет;не более 6%;345;115;GALAD Контур LED G2 - светодиодный светильник для контурной подсветки фасадов, мостов и эстакад. Создание эффекта непрерывной световой линии. Кроме этого светильник можно использовать для создания арт-объектов. Доступны исполнения с цветовой температурой 2700К, 3000К, 4000К, 5000К, а также модификации пяти монохромных цветов: красные, зелёные, синие и янтарные;Архитектурное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;3;4000;3985±275;GALAD Контур LED GEN2;180;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/kontur-g2/;66;115;30;309;44;"ГОСТ 17516.1-90, ГОСТ15150-69,ГОСТ IEC 60598-2-1 – 2011,
ГОСТ IEC 60598-2-3 – 2012";3;230;GALAD Контур LED-3-Extra Wide/W4000/300 Opal GEN2;GALAD Контур LED-3-Extra Wide/W4000/300 Opal GEN2;0,19;GALAD;0,9;1;22966;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Контур LED-6-Extra Wide/W4000/600 Opal GEN2;50;80;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\galadkonturled-6-extrawide_w4000_600_opal_gen2.IES;без управления;светильник;пристраиваемый;LED;ЭПРА;Extra Wide;12 лет;не более 6%;690;115;GALAD Контур LED G2 - светодиодный светильник для контурной подсветки фасадов, мостов и эстакад. Создание эффекта непрерывной световой линии. Кроме этого светильник можно использовать для создания арт-объектов. Доступны исполнения с цветовой температурой 2700К, 3000К, 4000К, 5000К, а также модификации пяти монохромных цветов: красные, зелёные, синие и янтарные;Архитектурное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;3;4000;3985±275;GALAD Контур LED GEN2;180;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/kontur-g2/;66;115;30;609;44;"ГОСТ 17516.1-90, ГОСТ15150-69,ГОСТ IEC 60598-2-1 – 2011,
ГОСТ IEC 60598-2-3 – 2012";6;230;GALAD Контур LED-6-Extra Wide/W4000/600 Opal GEN2;GALAD Контур LED-6-Extra Wide/W4000/600 Opal GEN2;0,32;GALAD;0,9;1;22964;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Контур LED-9-Extra Wide/W4000/900 Opal GEN2;50;80;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\galadkonturled-9-extrawide_w4000_900_opal_gen2.IES;без управления;светильник;пристраиваемый;LED;ЭПРА;Extra Wide;12 лет;не более 6%;1040;116;GALAD Контур LED G2 - светодиодный светильник для контурной подсветки фасадов, мостов и эстакад. Создание эффекта непрерывной световой линии. Кроме этого светильник можно использовать для создания арт-объектов. Доступны исполнения с цветовой температурой 2700К, 3000К, 4000К, 5000К, а также модификации пяти монохромных цветов: красные, зелёные, синие и янтарные;Архитектурное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;3;4000;3985±275;GALAD Контур LED GEN2;180;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/kontur-g2/;66;116;30;909;44;"ГОСТ 17516.1-90, ГОСТ15150-69,ГОСТ IEC 60598-2-1 – 2011,
ГОСТ IEC 60598-2-3 – 2012";9;230;GALAD Контур LED-9-Extra Wide/W4000/900 Opal GEN2;GALAD Контур LED-9-Extra Wide/W4000/900 Opal GEN2;0,44;GALAD;0,9;1;22962;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Контур LED-12-Extra Wide/W4000/1200 Opal GEN2;50;80;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\galadkonturled-12-extrawide_w4000_1200_opal_gen2.IES;без управления;светильник;пристраиваемый;LED;ЭПРА;Extra Wide;12 лет;не более 6%;1380;115;GALAD Контур LED G2 - светодиодный светильник для контурной подсветки фасадов, мостов и эстакад. Создание эффекта непрерывной световой линии. Кроме этого светильник можно использовать для создания арт-объектов. Доступны исполнения с цветовой температурой 2700К, 3000К, 4000К, 5000К, а также модификации пяти монохромных цветов: красные, зелёные, синие и янтарные;Архитектурное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;3;4000;3985±275;GALAD Контур LED GEN2;180;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/kontur-g2/;66;115;30;1209;44;"ГОСТ 17516.1-90, ГОСТ15150-69,ГОСТ IEC 60598-2-1 – 2011,
ГОСТ IEC 60598-2-3 – 2012";12;230;GALAD Контур LED-12-Extra Wide/W4000/1200 Opal GEN2;GALAD Контур LED-12-Extra Wide/W4000/1200 Opal GEN2;0,56;GALAD;0,9;1;22530;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Контур LED-15-Extra Wide/W4000/1500 Opal GEN2;50;80;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\galadkonturled-15-extrawide_w4000_1500_opal_gen2.IES;без управления;светильник;пристраиваемый;LED;ЭПРА;Extra Wide;12 лет;не более 6%;1730;115;GALAD Контур LED G2 - светодиодный светильник для контурной подсветки фасадов, мостов и эстакад. Создание эффекта непрерывной световой линии. Кроме этого светильник можно использовать для создания арт-объектов. Доступны исполнения с цветовой температурой 2700К, 3000К, 4000К, 5000К, а также модификации пяти монохромных цветов: красные, зелёные, синие и янтарные;Архитектурное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;3;4000;3985±275;GALAD Контур LED GEN2;180;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/kontur-g2/;66;115;30;1509;44;"ГОСТ 17516.1-90, ГОСТ15150-69,ГОСТ IEC 60598-2-1 – 2011,
ГОСТ IEC 60598-2-3 – 2012";15;230;GALAD Контур LED-15-Extra Wide/W4000/1500 Opal GEN2;GALAD Контур LED-15-Extra Wide/W4000/1500 Opal GEN2;0,69;GALAD;0,9;1;23620;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
