;Частота##OTHER##;Цветопередача##OTHER##;Body##OTHER##;Тип устройства управления светодиодами##OTHER##;Тип продукции##OTHER##;Тип монтажной поверхности##OTHER##;Тип источника света##OTHER##;Тип ПРА##OTHER##;Тип КСС##OTHER##;Срок службы##OTHER##;Снижение светового потока во время разгорания##OTHER##;Световая отдача##OTHER##;Рассеиватель##OTHER##;Описание##OTHER##;Область использования##OTHER##;Коэффициент пульсации##OTHER##;Корпус##OTHER##;Климатическое исполнение##OTHER##;Климатическая зона##OTHER##;Класс светораспределения##OTHER##;Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##;Класс Защиты##OTHER##;Диапазон цветовой температуры##OTHER##;Группа модели##OTHER##;Возможный угол наклона##OTHER##;Блок аварийного питания##OTHER##;URL##OTHER##;IP##OTHER##;IK##OTHER##;ADSK_Энергоэффективность##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT;ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Обозначение##OTHER##;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS;ADSK_Наименование краткое##OTHER##;ADSK_Наименование##OTHER##;ADSK_Масса##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##;ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##;ADSK_Количество фаз##OTHER##;ADSK_Код изделия##OTHER##;ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##
GALAD Урбан L LED-158-ШБ1/У50 (120/I/4kV/NW/0/RAL7040/1);50;70;Body_Urban_L : 1;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая 1;12 лет;не более 10%;137;Силикатное закаленное стекло;GALAD Урбан LED - это современный футуристичный дизайн для стильного города. Три размера корпуса и система регулировки светового потока светильника в пределах 100 лм позволяет найти решение для любой задачи. Высокий класс защиты от поражения электрическим током, автоматическое отключение питания, усиленная защита от перегрузок до 10 кВ - все это позволяет значительно упростить эксплуатацию светильника и снизить затраты на обслуживание. Заботясь об экологии, мы сделали светильник, на 98% состоящий из перерабатываемых материалов.;Освещение улиц и дорог;3;Литой алюминий; -45…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Урбан L LED; ±10°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/urban-l/galad-urban-l-ledl158-shb1-u50-120-i-4kv-nw-0-ral7040-1/;IP66;IK08;137;485;810;124;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;158;230;GALAD Урбан L LED-158-ШБ1/У50 ;GALAD Урбан L LED-158-ШБ1/У50 (120/I/4kV/NW/0/RAL7040/1);13;GALAD  Урбан L  LED;0,96;1;15899; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Урбан L LED-200-ШБ/У50 (30000/740/RAL7040/0/ORS2/GEN1);50;70;Body_Urban_L : 2;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;150;Силикатное закаленное стекло;GALAD Урбан LED - это современный футуристичный дизайн для стильного города. Три размера корпуса и система регулировки светового потока светильника в пределах 100 лм позволяет найти решение для любой задачи. Высокий класс защиты от поражения электрическим током, автоматическое отключение питания, усиленная защита от перегрузок до 10 кВ - все это позволяет значительно упростить эксплуатацию светильника и снизить затраты на обслуживание. Заботясь об экологии, мы сделали светильник, на 98% состоящий из перерабатываемых материалов.;Освещение улиц и дорог;3;Литой алюминий; -45…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Урбан L LED; ±10°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/urban-l/galad-urban-l-led-200-shb-u50-30000-740-ral7040-0-ors2-gen1/;IP66;IK08;150;485;810;124;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;200;230;GALAD Урбан L LED-200-ШБ/У50 ;GALAD Урбан L LED-200-ШБ/У50 (30000/740/RAL7040/0/ORS2/GEN1);13;GALAD  Урбан L  LED;0,96;1;18058; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Урбан L LED-200-ШБ_У50 (740_RAL7040_0_ORS2_GEN1)(CT-1);50;70;Body_Urban_L : 3;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;150;Силикатное закаленное стекло;GALAD Урбан LED - это современный футуристичный дизайн для стильного города. Три размера корпуса и система регулировки светового потока светильника в пределах 100 лм позволяет найти решение для любой задачи. Высокий класс защиты от поражения электрическим током, автоматическое отключение питания, усиленная защита от перегрузок до 10 кВ - все это позволяет значительно упростить эксплуатацию светильника и снизить затраты на обслуживание. Заботясь об экологии, мы сделали светильник, на 98% состоящий из перерабатываемых материалов.;Освещение улиц и дорог;3;Литой алюминий; -45…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Урбан L LED; ±10°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/urban-l/galad-urban-l-led-200-shb-u50-740-ral7040-0-ors3-gen1-st-1/;IP66;IK08;150;485;810;124;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;200;230;GALAD Урбан L LED-200-ШБ_У50 (CT-1);GALAD Урбан L LED-200-ШБ_У50 (740_RAL7040_0_ORS2_GEN1)(CT-1);13;GALAD  Урбан L  LED;0,96;1;18763; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Урбан L LED-200-ШО/У50 (30000/740/RAL7040/0/ORN2/GEN1);50;70;Body_Urban_L : 4;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая осевая;12 лет;не более 10%;150;Силикатное закаленное стекло;GALAD Урбан LED - это современный футуристичный дизайн для стильного города. Три размера корпуса и система регулировки светового потока светильника в пределах 100 лм позволяет найти решение для любой задачи. Высокий класс защиты от поражения электрическим током, автоматическое отключение питания, усиленная защита от перегрузок до 10 кВ - все это позволяет значительно упростить эксплуатацию светильника и снизить затраты на обслуживание. Заботясь об экологии, мы сделали светильник, на 98% состоящий из перерабатываемых материалов.;Освещение улиц и дорог;3;Литой алюминий; -45…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Урбан L LED; ±10°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/urban-l/galad-urban-l-led-200-sho-u50-30000-740-ral7040-0-orn2-gen1/;IP66;IK08;150;485;810;124;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;200;230;GALAD Урбан L LED-200-ШО/У50 ;GALAD Урбан L LED-200-ШО/У50 (30000/740/RAL7040/0/ORN2/GEN1);13;GALAD  Урбан L  LED;0,96;1;18059; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Урбан L LED-250-ШБ/У50 (37500/740/RAL7040/0/ORS2/GEN1);50;70;Body_Urban_L : 5;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;150;Силикатное закаленное стекло;GALAD Урбан LED - это современный футуристичный дизайн для стильного города. Три размера корпуса и система регулировки светового потока светильника в пределах 100 лм позволяет найти решение для любой задачи. Высокий класс защиты от поражения электрическим током, автоматическое отключение питания, усиленная защита от перегрузок до 10 кВ - все это позволяет значительно упростить эксплуатацию светильника и снизить затраты на обслуживание. Заботясь об экологии, мы сделали светильник, на 98% состоящий из перерабатываемых материалов.;Освещение улиц и дорог;3;Литой алюминий; -45…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Урбан L LED; ±10°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/urban-l/galad-urban-l-led-250-shb-u50-37500-740-ral7040-0-ors2-gen1/;IP66;IK08;150;485;810;124;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;250;230;GALAD Урбан L LED-250-ШБ/У50 ;GALAD Урбан L LED-250-ШБ/У50 (37500/740/RAL7040/0/ORS2/GEN1);13;GALAD  Урбан L  LED;0,96;1;18060; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Урбан L LED-250-ШО/У50 (37500/740/RAL7040/0/ORN2/GEN1);50;70;Body_Urban_L : 6;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая осевая;12 лет;не более 10%;150;Силикатное закаленное стекло;GALAD Урбан LED - это современный футуристичный дизайн для стильного города. Три размера корпуса и система регулировки светового потока светильника в пределах 100 лм позволяет найти решение для любой задачи. Высокий класс защиты от поражения электрическим током, автоматическое отключение питания, усиленная защита от перегрузок до 10 кВ - все это позволяет значительно упростить эксплуатацию светильника и снизить затраты на обслуживание. Заботясь об экологии, мы сделали светильник, на 98% состоящий из перерабатываемых материалов.;Освещение улиц и дорог;3;Литой алюминий; -45…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Урбан L LED; ±10°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/urban-l/galad-urban-l-led-250-sho-u50-37500-740-ral7040-0-orn2-gen1/;IP66;IK08;150;485;810;124;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;250;230;GALAD Урбан L LED-250-ШО/У50 ;GALAD Урбан L LED-250-ШО/У50 (37500/740/RAL7040/0/ORN2/GEN1);13;GALAD  Урбан L  LED;0,96;1;18061; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Урбан L LED-300-ШБ/У50 (45000/740/RAL7040/0/ORS2/GEN1);50;70;Body_Urban_L : 7;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;150;Силикатное закаленное стекло;GALAD Урбан LED - это современный футуристичный дизайн для стильного города. Три размера корпуса и система регулировки светового потока светильника в пределах 100 лм позволяет найти решение для любой задачи. Высокий класс защиты от поражения электрическим током, автоматическое отключение питания, усиленная защита от перегрузок до 10 кВ - все это позволяет значительно упростить эксплуатацию светильника и снизить затраты на обслуживание. Заботясь об экологии, мы сделали светильник, на 98% состоящий из перерабатываемых материалов.;Освещение улиц и дорог;3;Литой алюминий; -45…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Урбан L LED; ±10°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/urban-l/galad-urban-l-led-300-shb-u50-45000-740-ral7040-0-ors2-gen1/;IP66;IK08;150;485;810;124;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;300;230;GALAD Урбан L LED-300-ШБ/У50 ;GALAD Урбан L LED-300-ШБ/У50 (45000/740/RAL7040/0/ORS2/GEN1);13;GALAD  Урбан L  LED;0,96;1;18062; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Урбан L LED-300-ШО/У50 (45000/740/RAL7040/0/ORN2/GEN1);50;70;Body_Urban_L : 8;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая осевая;12 лет;не более 10%;150;Силикатное закаленное стекло;GALAD Урбан LED - это современный футуристичный дизайн для стильного города. Три размера корпуса и система регулировки светового потока светильника в пределах 100 лм позволяет найти решение для любой задачи. Высокий класс защиты от поражения электрическим током, автоматическое отключение питания, усиленная защита от перегрузок до 10 кВ - все это позволяет значительно упростить эксплуатацию светильника и снизить затраты на обслуживание. Заботясь об экологии, мы сделали светильник, на 98% состоящий из перерабатываемых материалов.;Освещение улиц и дорог;3;Литой алюминий; -45…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Урбан L LED; ±10°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/urban-l/galad-urban-l-led-300-sho-u50-45000-740-ral7040-0-orn2-gen1/;IP66;IK08;150;485;810;124;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;300;230;GALAD Урбан L LED-300-ШО/У50 ;GALAD Урбан L LED-300-ШО/У50 (45000/740/RAL7040/0/ORN2/GEN1);13;GALAD  Урбан L  LED;0,96;1;18063; Лихославльский завод «Светотехника»
