;Частота##OTHER##;Цветопередача##OTHER##;Цвет температуры##OTHER##;Файл фотометрической сетки##OTHER##;Тип устройства управления светодиодами##OTHER##;Тип продукции##OTHER##;Тип монтажной поверхности##OTHER##;Тип источника света##OTHER##;Тип ПРА##OTHER##;Тип КСС##OTHER##;Срок службы##OTHER##;Снижение светового потока во время разгорания##OTHER##;Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS;Световая отдача##OTHER##;Описание##OTHER##;Область использования##OTHER##;Коэффициент пульсации##OTHER##;Климатическое исполнение##OTHER##;Климатическая зона##OTHER##;Класс светораспределения##OTHER##;Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##;Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN;Диапазон цветовой температуры##OTHER##;Группа модели##OTHER##;Возможный угол наклона##OTHER##;Блок аварийного питания##OTHER##;URL##OTHER##;IP##OTHER##;ADSK_Энергоэффективность##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT;ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Обозначение##OTHER##;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS;ADSK_Наименование краткое##OTHER##;ADSK_Наименование##OTHER##;ADSK_Масса##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##;ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##;ADSK_Количество фаз##OTHER##;ADSK_Код изделия##OTHER##;ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##
GALAD Юниор 600 LED-35/В/М/4000 эконом;50;80;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD yunior 600 LED-35_v_m_4000 ekonom.IES;без управления;светильник;потолочный;LED;ЭПРА;Косинусная;12 лет;не более 6%;3200;91;GALAD Юниор LED - это светильник, обеспечивающий максимально равномерное и мягкое освещение для образовательных учреждений и офисно-административных помещений со строго регламентированными требованиями к качеству освещения.;образовательные учреждения;менее 5%; 1…35 °С;УХЛ4;П;1;4000;3985±275;GALAD Юниор LED;0;0;https://galad.ru/catalog/indoor/educational/yunior/galad-yunior-600-led-35-v-m-4000-ekonom/;20;91;595;595;70;ГОСТ 15150-69;35;230;GALAD Юниор 600 LED-35/В/М/4000 эконом;GALAD Юниор 600 LED-35/В/М/4000 эконом;3.4;GALAD;0.95;1;11500;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Юниор 600 LED-35/В/М/4000 эконом БАП1;50;80;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD yunior 600 LED-35_v_m_4000 ekonom bap1.IES;без управления;светильник;потолочный;LED;ЭПРА;Косинусная;12 лет;не более 6%;3200;91;GALAD Юниор LED - это светильник, обеспечивающий максимально равномерное и мягкое освещение для образовательных учреждений и офисно-административных помещений со строго регламентированными требованиями к качеству освещения.;образовательные учреждения;менее 5%; 1…35 °С;УХЛ4;П;1;4000;3985±275;GALAD Юниор LED;0;1;https://galad.ru/catalog/indoor/educational/yunior/galad-yunior-600-led-35-v-m-4000-ekonom-bap1/;20;91;595;595;70;ГОСТ 15150-70;35;230;GALAD Юниор 600 LED-35/В/М/4000 эконом БАП1;GALAD Юниор 600 LED-35/В/М/4000 эконом БАП1;3.4;GALAD;0.95;1;11506;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
